자체평가 점검 및 평가관리

[활용] 소관부서는 전년도 세부사업에 대해 [붙임 1]의 평가방법을 활용하여 자체점검 및 평가를 실시하고 그 결과를 [붙임 2]에 따라 작성하여 주관부서에 제출

※ 적응분야 사업은 ‘기후변화 적응 세부사업 관리카드(6~7쪽)’도 작성해야 함

적응분야

부문	과제번호	세부사업명	사업유형	기간	담당자 (연락처)
재난·재해	Ⅰ-3-다-3	겨울철 수도계량기 동파예방 추진	기존보완	‘17~’21	문영민 (3146-1253)

□ 추진내용

○ 현황 및 문제점

- 최근 급격한 기후 변화로 겨울철 수도계량기 동파 발생 위험성 높아짐

- 영하 10℃이하에서 동파 발생 증가(동파취약세대 보온조치 필요)

○ 추진사항

- 사업 추진실적

(단위 : 개)

구 분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
추진 목표	당초	6,618
	변경	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000
추진 실적		53,734

※ 추진목표 변경 사유

· 동파취약세대 연차별 계량기함 보온조치

· 보온조치 : 계량기함 내부 보온재 설치 및 계향기함 뚜껑정비

- 예산 집행실적

(단위 ; 백만원 )

구 분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
소요 예산	당초	2,539
	변경	1,538
예산 집행실적		1,494

※ 사업지표와 관련된 예산 편성금액과 집행실적을 기재

□ 성과평가

○ 계량기함 보온조치

- 계량기함 보온재 설치 : 53,734개소(벽체형 37,794/맨홀형 15,940)

○ 평가결과

구 분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	수도계량기 동파예방 추진
	실적 / 계획	정량평가) 계량기함 보온조치 53,734개소 정비 / 계량기함 보온조치 40,000개소 정비 정성평가) 추진완료 / 동파원인분석 및 예방조치
	달성률(%)	100%
예산집행 노력	실적 / 계획	1,494 / 1,538(백만원)
	집행률(%)	97.1%
추진실적 근거자료		추진실적에 대한 근거자료(출처) 기재 – 붙임 참조
최종평가 결과		우수

작 성 자	요금관리부장 : 조세연 ☎3146-1601, 계측관리과장 :김오열 ☎1250, 담당 :문영민 ☎1253

기후변화 적응 세부사업 관리카드

기본 정보	사업명		[Ⅱ-3-다-3] 겨울철 수도계량기 동파예방 추진								사업기간				연중
	주관부서 (협조부서)		상수도본부 계측관리과					연락처			3146-1253
	사업유형		□ 기존 □ 기존보완 □ 기존확대 □ 신규(기존) □ 신규(발굴)
	계획목표		□ 단기계획(‘17∼‘20) □ 중장기계획(‘21〜)
	사업성격	구조적 대책	□ 시설 설치·조성 □ 시설 정비·개량 □ 기타( )
		비구조적 대책	□ 재원투자 및 지원 □ 관련계획 및 대책 수립·정비 □ 자료구축·생산 및 방법 등 제시 □ 연구 R&D, 기술개발 □ 모니터링 및 유지관리 등 서비스 지원 □ 설계, 시스템 등 체계구축 및 정비·운영 □ 기타( )
		사회적 대책	□ 법률, 제도 제정 및 정비 □ 가이드라인/매뉴얼 개발·제공 □ 협력/네트워크 □ 교육 및 홍보 □ 기타( )
사업내용	추진배경 및 실적		□ 현황 및 필요성 ○ 최근 급격한 기후 변화 등으로 동파 발생 위험이 높아지고 있음 - 영하 10℃ 이하의 날씨 7일 연속 지속(’17년 1월) ○ 건물의 노후화 및 사용자의 관심 부족으로 취약지역 관리 필요성 대두 □ 추진실적(2017년) ○ 동파예방 추진(계량기함 보온조치 53,734개소 정비) ○ 24시간 급수대책 상황실 운영 및 시민 동파예보제 실시 ○ 다양한 매체를 활용한 동파예방 안내로 시민소통 강화
사업내 용	추진계획	2018~ 2021	□ ´18년 추진계획 ○ 계량기함 보온조치 40,000개소 추가정비 - 계량기함 내부 보온조치 및 뚜껑정비 □ ´19 ~ ´21년 추진계획 ○ 3년간 총 계량기함 보온조치 100,000개소 추가정비 - 계량기함 내부 보온조치 및 뚜껑정비
예산운용	구분		예산계획 (단위 : 백만원) (‘17년은 집행실적, ’18년 이후는 예산계획)
			총계	‘17		‘18			‘19				‘20			‘21
	국비		-	-		-			-				-			-
	시비		-	1,538		1,200			1,200				700			700
	기타		-	-		-			-				-			-
성과분석	향후 기대성과		동파취약세대 정비
	지표명 (단위)				최근 실적		연차별 목표 (‘17년은 추진실적, ’18년 이후는 추진계획)
							‘17			‘18		‘19		‘20			‘21
	수도계량기 함 보온조치				53,734		40,000			40,000		40,000		30,000			30,000
	목표 달성도				□ 우수 □ 보통 □ 미흡
	지표유형				□ 정량 □ 정성 □ 혼합 □ 기타( )
	측정방식 (산출근거)				계량기함 보온조치 정비수량

붙임

연도별 계량기함 보온조치 현황

□ 동파예방사업 추진

○ ‘17년 집행예산 : 1,494백만원

○ 벽체형 PE보온재 설치 : 99,018개소(누적)

- 설치대상 : 찬바람 유입이 많은 복도식아파트 및 연립‧다세대

’14년	⇨	’15년	⇨	’16년	⇨	’17년
5,908		23,320		31,996		37,794(694백만원)

□ 벽체형 계량기함 : 보온재 성능개선 및 설치대상 확대

○ 성능개선 : 단일보온 ⇒ 이중보온

계량기함만 보온		계량기 보온 + 계량기함 보온
			+

○ 설치대상 확대 : (기존)복도식아파트 + (확대)노후 연립․다세대

○ 맨홀형 PE보온재 설치 : 129,116개소(누적)

- 설치대상 : 동파발생 위험이 높은 단독주택, 소규모 상가 등

’13년	⇨	’14년	⇨	’15년	⇨	’16년	⇨	’17년
17,176		30,800		32,000		33,200		15,940(500백만원)

□ 맨홀형 계량기함 : 보온재 설치대상 확대 및 뚜껑 성능개선

스티로폼 보온재 + 플라스틱 뚜껑		폴리에틸렌(PE) 보온재 + 주철제 뚜껑

- 계량기함 뚜껑 : ‘16년 6,618개 ⇨ ‘17년 6,618개(300백만원), 누계 13,236개 교체