급경사지 분야 안전관리 점검결과 (도로사면)

□ 점검개요

○ (기간) 2014. 4. 18. ~ 5. 7.

○ (점검형태) 담당 공무원 및 외부 전문가 합동점검

○ (점검반 구성) 총 40명 참여

- 담당 공무원 38명, 외부 전문가 2명

○ (점검대상)

- 전체 점검대상 총 57건 중 금번 점검시 57건 점검 실시(100%)

※ 급경사지(NDMS) 관리시설 전수조사 실시

□ 점검결과 총평

○ 급경사지 57개소에 대한 총체적 안전점검 실시 결과, 시설물의 구조적 안전에 영향을 미치는 중대한 사항은 발견되지 않았으나, 일부 옹벽 상부 난간 파손 및 배수시설 퇴적물 적치 등(10개소)이 발견됨.

□ 잘된 점

○ 급경사지 안전관리를 위하여 기간별 정기점검(해빙기, 우기대비, 겨울철대비) 및 수시점검(수방기간 등)을 실시하고 있음.

- ‘14년 도로사면 우기대비 사전점검 중 : ‘14.5.1~5.30

○ 시설물 유지관리 담당자의 실무능력 향상을 위한 교육 실시 (‘14.2.24)

- 대상자 : 총 73명 (자치구 50, 도로사업소12, 서울시8, 시설관리공단 3)

- 강  사 : ㈜다산이엔지 조성하 전무(토질 및 기초 기술사)

- 교육내용 : 사면 유지관리방안 및 중점점검사항 등

□ 자체 보완 조치사항

○ 배수시설 유송잡물 퇴적은 자치구 자체 기동반 활용하여 정비 완료

- 정비현황사진

도곡근린공원 정비전	도곡근린공원 정비후

한티근린공원 정비전	한티근린공원 정비후

< 지적사항 (총 10건) >

구분	총계	안전시설 미비	관리소홀‧ 자체점검 부실	매뉴얼 및 지침 미비	안전수칙 미준수	교육 및 훈련 미흡	기타
건수	10						10

< 조치계획 >

구분	총계	현장 시정조치	일정기간내 시정조치			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	10	3	7