도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (4차)

◉ 방배지역 열수송관 공사 (방배로∼사평대로) : 조건부 시행

- 4∼5단계 등 상위차로 축소를 통해 교통소통대책을 수립하기 바람

- 9단계 교차로 전·후 차로운영을 고려하여 차량유도선을 보완하기 바람

- 6단계 완화구간(테이퍼)을 하위차로로 유도할 수 있도록 보완하고, 하위차로에 우회전 전용차로 노면표시 및 안내표지를 설치하기 바람.

- 공사단계 및 점용 연장을 재검토하여 공사기간을 축소할 수 있는 방안을 마련하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람