도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (4차)

◉ 동호로 보행녹지 조성사업 : 조건부 시행

- 공사단계 및 순서, 방법(양생시간, 공사기간, 점용연장 등)에 대해 시공사와 협의하여 재검토하기 바라며, 그에 따라 교통소통대책을 수립하기 바람

- 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바라며, 퇴계로5가 교차로 주변 정체 수준을 고려하여 교차로 서비스수준을 재검토하기 바람

- 을지로5가교차로 동→북 우회전 가속차로를 연장하기 바라며, 청계5가교차로 하위 안전지대를 활용한 차로운영 계획을 수립하기 바람

- 34단계 퇴계로5가교차로 북서측 이면도로 진입체계를 고려하여 보·차 상충에 대한 안전 대책을 마련하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람