【홍제천 불광천 노후CCTV 개량 및 설치 내역】

구 분	연번	위 치	설치(대)	철거(대)	내 용	비고
계	12개소		16	4
홍제천	1	폭포마당 (안산가압장)	2	2	개량설치2대/철거2대
	2	안산 저류지	2	0	개량설치 2대
	3	옥천2교	1	0	개량설치 1대
	4	홍은교	1	0	개량설치 1대
	5	홍은1동 주민센터 앞	1	0	개량설치 1대
	6	홍제3교	1	0	개량설치 1대
	7	홍지문	1	0	개량설치 1대
	8	옥천암	1	0	개량설치 1대
	9	홍연2교	0	2	철거2대(중복감시)
불광천	10	해담는 다리	2	0	신규설치 2대
	11	증산3교	2	0	신규설치 2대
한강 난지지구	12	하상 여과시설	2	0	개량설치 2대

【위치별 세부 정비내용】

현장명	위치	정비내용	현황사진
폭포마당	서대문구청 뒷면 안산저류지 방면	[철거 2대/개량설치 1대] ▶ 폭포 위 폴 카메라 2대 철거 - 콘크리트 유지하며 콘크리트 위에 함체 제작 사용된 배선 정리 ▶ 교각 위 카메라 철거 (교체 미정 / 화장실쪽 자가망 있음) - 폭포마당 건너편
안산 저류지	안산저류지 내 연못	[개량설치 2대] ▶폴 2개 / 카메라 2개 PTZ 교체 (기존 음향시설 작업 유의) ▶기존 선로 동축이며 UTP로 변경 (불가시 동축 IP변환기) - 폴간 거리 15M ▶인터넷 망 유지중이며 자가망 교체 예정
홍제천 옥천2교 (PTZ 1대)	홍은빌라 앞	[개량설치 1대] ▶인터넷 망 유지중이며 자가망 교체 예정

현장명	위치	정비내용	현황사진
홍은교 어린이 공원 (PTZ 1대)	문화촌 어린이 공원	[개량설치 1대] ▶인터넷 망 유지중이며 자가망 교체 예정
홍은1동 주민센터 (PTZ 1대)	서대문소방서 앞	[개량설치 1대] ▶인터넷 망 유지중이며 자가망 교체 예정 ▶폴 20M 넘고 스카이차량 올라가는 위치 확인(장애물 많음)
홍제 3교 (PTZ 1대)	힐튼호텔 길 건너 버스정류장	[개량설치 1대] ▶인터넷 망 유지중이며 자가망 교체 예정

현장명	위치	정비내용	현황사진
홍제천 홍지문 (PTZ 1대)	옥천암 위 민가	[개량설치 1대] ▶인터넷 망 유지중이며 자가망 교체 예정
홍제천 옥천암 (PTZ 1대)	옥천암	[개량설치 1대] ▶인터넷 망 유지중이며 자가망 교체 예정 ▶다리 하단에 설치됨(장애물 많음)
홍연 2교 (폴 / 카메라 철거 2)	연희 홍연아파트	[개량설치 2대/철거2대] ▶폴 재사용 예정 1개소(해담는다리) ▶폴 철거시 콘크리트 타설 기초 부분까지 제거

현장명	위치	정비내용	현황사진
해담는다리 (PTZ 2대)	불광천길 166	[신규설치 2대] ▶홍연 2교 철거한 폴 1개 재사용 ▶Y형 브라켓 예정 ▶서울시 색(기와진회색) 으로 도색하여야함
증산 3교 (PTZ 2대)	증산교 버스정류장 / 증산제일교회 건너편	[신규설치 2대] ▶시스템 폴 설치 예정(서대문구청) ▶시스템 폴에 함체가 있어 함체 추가 설치 후 검토
한강난지지구 하상 여과변전실 (PTZ 2대)	난지공원	[개량설치 2대] ▶방문전 사전 차량진입 / 작업자 승인 요청