서울교통공사 · 서울시교통방송 tbs IPTV

운영 협약서

2018. 04.

서울특별시교통공사

서울특별시교통방송

서울시교통방송 tbs IPTV 운영 협약서

제 1조(목 적) 본 협약은 서울특별시교통공사(이하 “교통공사”라 한다) 관내에 있는 서울특별시교통방송(이하“교통방송”이라 한다) tbs IPTV 시설물에 대한 운용 및 유지보수 등에 필요한 사항을 정하는데  있습니다.

제 2조(적용범위) 본 협약의 적용범위는 “교통공사” 1 ~ 4호선 역사, 제1종합관제센터, 5개 차량기지, 2개 별관에 설치되어 있는 “교통방송” tbs IPTV 시설물을 운영하는 데 필요한 사항으로 합니다.

제 3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “운영”이라 함은 관련 법규를 준용하여 방송편성에 의한 “교통방송” tbs IPTV로 영상 및 음성을 송출하는 일체의 운영행위와 시설물의 기능을 정상으로 유지, 관리하기 위한 조치와 기능이 상실되었을 때 신속 정확하게 복구하여 안정 동작 및 신뢰도 향상을 도모하는 일체의 것을 말합니다.

2. “교통방송 tbs IPTV”라 함은 “교통공사” 관내에 설치되어 있는 영상신호 및 음성신호를 표출하는 TV 및 기타 디스플레이 단말기기를 말합니다.

3. “백본(Backbone)광케이블”라 함은 “교통공사” 제1종합관제센터로부터 각 역사 정보통신기계실 광전송분배함(OFD)에 연결되어 있는 광케이블을 말합니다.

4. “구내 광케이블”이라 함은 각 역사별 통신기계실내 광전송분배함(OFD)체로부터 “교통방송” tbs IPTV까지의 영상 및 음성 정보 전송을 위한 광케이블을 말합니다.

5. “유지보수”라 함은 설비의 기능 및 변화 상태를 사전 확인하여 필요에 따라 각부의 기능을 보완하고 부품교체 등으로 기능을 정상상태로 유지되도록 관리하거나 설비의 공사완료 후 그 기능을 확인하는 것을 말합니다.

제 4조(운영 기간)

1. 운영기간은 2018년 4월 1일부터 2021년 3월 31일(3년)으로 합니다.

2. 운용기간 종료 후 협약의 지속여부는 협약종료 3개월 전에 협의하며, 협의 중 위 운영기간 경과 시 새로운 협약 체결 시까지 본 협약서가 유효한 것으로 봅니다.

제 5조(시설사용료) 시설물을 운용하는데 발생하는 전력사용료는 적산전력계를 부설하지 않는 특수조건 및 “교통공사”의 청원전력공급규정 요금산출기준에 의하여 “교통방송”에서 부담합니다.[별첨 2]

제 6조(유지보수) “교통방송”은 “교통방송” tbs IPTV 설비, 송출시스템 및 구내광케이블에 대하여 유지보수 및 관리 업무를 수행하며, “교통공사”는 백본 광케이블을 제공 및 유지보수 합니다.

제 7조(점검 및 유지보수 범위)

1. “교통방송”은 “교통방송” tbs IPTV 시설물에 대하여 감시하며        관련되는 장애 발생 시 즉시 유지보수 합니다.

2. “교통방송”은 지하철 1 ~ 4호선 역사, 제1종합관제센터, 차량기지, 별관에 설치한 교통방송 tbs IPTV 시설물, 송출시스템 및 구내 광케이블 시설에 대한 정기점검 및 재난 등에 의한 손상 발생 시 응급복구 유지보수를 시행합니다.(유지보수 분계점 별첨 3)

제 8조(시설물의 이전 및 변경)

1. “교통방송”은 시설물 이전 또는 변경 시 “교통공사”에 서면으로 승인을 받아야 합니다.

2. 시설물의 위치조정을 위한 장소 선정은 기존 “교통공사”의 임대차 시설, 승객편의시설, 기타 운영을 위한 시설에 영향을 주어서는 안됩니다.

3. 기 설치된 시설이라 하더라도 지하철 안전운행 조치 및 지하철 시설물 변동 등의 불가피한 사유로 이전 사유가 발생시 시설 제공, 비용 등에 대해 상호 협의하여 조치합니다.

4. 시설물 이전 등 모든 공사의 시행은 “교통공사” 규정에 준하여 승인 후 시설하여야 합니다.

제 9조(시설물의 증설) 향후, “교통공사” 지하철 1 ~ 4호선 역사에  “교통방송” tbs IPTV 시설물 증설 시 이에 대한 운영 및 유지보수도 본 협약서의 각 조항을 적용합니다.

제 10조(방송 편성 및 송출)

1. 방송내용 편성 및 송출은 “교통방송” 소관으로 하며 편성 및 방송내용, 관련 법규준용에 대한 책임은 “교통방송”에 있습니다.

2. “교통방송”은 “교통공사”의 열차운행 및 홍보, 기타 “교통공사” 경영 관련 방송편성 및 송출 요구에 적극 협조하여야 하며, 운영과 관련한 동영상 상업광고를 해서는 안 됩니다.

제 11조(민원업무)

1. “교통방송” tbs IPTV 운영관련 민원사항은 서울특별시 민원처리 관련 지침에 의거 “교통방송”에서 접수 및 처리, 조치하여야 합니다.

2. “교통공사”에 접수된 “교통방송” tbs IPTV 관련 민원은 “교통방송” 문서 분류부서(교통방송 기획조정실)로 분류하여 처리합니다.

제 12조(협약의 해지)

1. “교통공사” 또는 “교통방송”이 본 협약을 중도에 해지 하고자 하는 때에는 해지 예정 3월 전 까지 그 사유를 기재한 문서로서 상대방에게 통보하여 협의하여야 합니다.

2. 제1항의 규정에 의하여 협약이 해지되면 “교통방송”은 해지일을 기준으로 작성한 제8조 제2항에 대한 유지보수 성과품 및 전력사용료 정산 내용을 “교통공사”에 통보하여야 합니다.

제 13조(음향송출) 음향 송출시 소음진동 규제법령에 저촉되어서는 안 되며 민원 발생 및 열차안전운행에 지장을 초래할 경우에는 “교통공사”의 요구에 따라야 합니다.

제 14조(협약의 해석 등)

1. 본 협약서의 내용을 개정 보완하고자 할 때에는 “교통공사”와 “교통방송” 간의 쌍방협의에 의하여 개정 보완할 수 있습니다.

2. 본 협약의 효력기간은 협약 체결일로부터 제4조의 운영기간까지로 합니다. 다만 이 협약에 의한 유지보수 관련하여 민・형사상의 사건・사고 등이 발생하는 경우 그 사건・사고의 종료 시까지 관련조항에 한하여 효력이 있습니다.

3. 이 협약 체결을 증명하고 제 의무를 성실히 수행하기 위하여 협약서 2부를 작성하여 “교통공사”사장과 서울특별시장이 날인하고 각각 1부씩 보관합니다.

2018. 4. 10.

서울교통공사 사장    김 태 호 (인)

서울특별시장         박 원 순 (인)

□ tbs 교통방송 시설물(TV) 현황(별첨 1)

단위: 식

호선별	수량	설치위치(설치수량)	비고
계	132
관제센터	1	제1종합관제센터
차량기지	5	군자, 신정, 지축, 수서, 창동
별관	2	신답, 대림
1호선	10	청량리, 제기동, 신설동, 동묘앞, 동대문, 종로5가, 종로3가, 종각, 시청, 서울역
2호선	53	합정, 홍대입구, 신촌, 이대, 아현, 충정로, 시청, 을지로입구(2), 을지로3가, 을지로4가, 동대문역사문화공원, 신당, 상왕십리, 왕십리, 한양대, 뚝섬(2), 성수, 건대입구(2), 구의, 강변, 잠실나루, 잠실, 잠실새내, 종합운동장, 삼성, 선릉, 역삼, 강남, 교대, 서초, 방배, 사당, 낙성대, 서울대입구, 봉천, 신림, 신대방, 구로디지털, 대림, 신도림, 문래, 영등포구청, 당산, 도림천, 양천구청, 신정네거리, 신설동, 용두, 신답, 용답
3호선	35	지축, 구파발, 연신내, 불광, 녹번, 홍제(2), 무악재, 독립문, 경복궁(2), 안국, 종로3가, 을지로3가, 동대입구, 약수, 금호, 옥수, 압구정, 신사, 잠원, 고속터미널, 교대, 남부터미널, 양재, 매봉, 도곡, 대치, 학여울, 대청, 일원, 수서, 가락시장, 경찰병원, 오금
4호선	26	당고개, 상계, 노원, 창동, 쌍문, 수유, 미아, 미아사거리, 길음, 성신여대, 한성대, 혜화, 동대문, 동대문역사문화공원, 충무로, 명동, 회현, 서울역, 숙대입구, 삼각지, 신용산, 이촌, 동작, 총신대, 사당, 남태령

□ 전력 사용료 산출기준(별첨 2)

▶ 산출기준

구 분	산 출 기 준	비 고
송출시스템 및 부대설비	시스템별공칭소모전력(㎾)×사용일수×24시간×청원전력요금평균단가×시설량	- “교통공사” 전기팀 요금산정(VAT포함) - 교통방송 송출시간 (06:00~24:00) 송출시간 변경 시 반영 - 증설 및 철거 시 승인일 기준
LED-TV	공칭소모전력(㎾)×사용일수×송출시간×청원전력요금평균단가×시설량

▶ 청구 및 납부

사용기간	청구기한	납부기한	비고
12.1~5.31	6.15	6.30	12~5월 평균단가
6.1~11.31	12.15	12.31	6~11월 평균단가 (협약기간 종료년도 분은 익월 말일정산)

□ 유지보수의 분계점(별첨 3)

시설물	세부사항	유지보수
송출시스템	교통방송 송출시스템	교통방송
전용회선	교통방송 송출시스템부터 서울교통공사 제1종합관제센터 내 회선종단장치 까지 외부 전용회선
구내 광케이블	역사 내 통신기계실의 광분배함(OFD)으로부터 tbs IPTV까지의 광전송라인
tbs IPTV	역사 내 설치된 tbs IPTV 설비
서울교통공사 백본 광케이블	서울교통공사 제1종합관제센터 광케이블 분배함(OFD)부터 각 역사 내 통신기계실의 광분배함(OFD)	서울교통공사

□ 교통방송 시설물현황(별첨 4)

시설물 위치	세부사항			비 고
	장비명	모델명	수량
서울교통공사 제1종합관제센터	서버	DL380GS Quad-Core2.0	3EA
	I-FTTH서버	R-710	1EA
	라우터	CISCO2911	1EA
	L2 스위치	WS-C2960	1EA
	광종단장치	OLT	1EA
	UPS	KSP	1식
	서버 랙	서버 랙	1EA
제1종합관제센터, 지하철1 ~ 4호선, 별관, 차량기지	LED-TV	50LY340C	22EA
		50LX330C	110EA
	셋톱박스	STB	127EA
	광모뎀	GE-PON ONT	127EA
10개역 통신기계실 (홍대입구역 등)	광종단장치	OLT	10EA	성수,종합운동장,신도림,경복궁,약수,대치,숙대,동대문,쌍문
	광모뎀	GE-PON ONT	10EA