국가지점번호 표기지역 정비 매뉴얼(시군구)

□ 작업순서

○ KAIS 기능의 표지지역 관련 기능을 활용하여 자료를 정비하고 정비결과를 보고 및 승인요청

순서	항목	메뉴 위치	비고
1	표기지역 자동 편집 기능 실행	국가지점번호 > 지점번호 표기지역 관리> 지점번호 표기지역 자동편집
2	변경 대상 표기지역 ID 확인	지점번호 표기지역 자동편집 > 대상 표기지역
3	표기지역별 버퍼생성	2단계에서 검색된 표기지역 ID 선택 > 검색 > 버퍼영역 그리기
4	표기지역 변경 영역설정	국가지점번호 > 지점번호 표기지역 관리> 지점번호 표기지역 변경 > (표기지역선택후) 영역설정
5	표기지역 작업 저장	지점번호 표기지역 변경 > 작업저장
6	보고서 출력	지점번호 표기지역 자동편집 > 보고서출력	행안부제출
7	표기지역 변경 승인요청	지점번호 표기지역 변경 > 승인요청	행안부 검증 후 시도 승인요청

□ 작업방법

1. 표기지역 자동 편집 기능 실행

○ 표기지역 자료를 자동 편집 기능 실행으로 정비 대상여부 확인

[그림 1] 지점번호 표기지역 자동편집 기능 실행

2. 표기지역 변경 대상 ID 확인

① 대상 표기지역 버튼을 클릭

② 표기지역 ID가 검색되며 수정할 표기지역 수 표시

[그림 2] 대상 표기지역 검색

3. 표기지역별 버퍼 생성(표기지역 변경대상 수 만큼 반복 작업)

① [그림2]에서 검색된 표기지역 ID를 선택

② 검색 버튼 클릭

③ 표기지역 ID와 연관되어지는 건물, 건물군, 도로 검색

④ 버퍼영역그리기 버튼을 클릭하면 버퍼영역 생성 완료

※ 버퍼는 도로, 건물, 건물군으로부터 100m 영역을 의미

[그림3] 변경할 표기지역 자료의 버퍼영역 생성

○ [그림3]에서 버퍼영역을 생성하고 나면 [그림4]처럼 검색결과의 버퍼영역지정여부에 “지정함”으로 표시됨

○ [그림4]의 ① 항목을 클릭하면 지도에 생성한 버퍼가 표시되고, 버퍼로 폐합된 중심부를 보면 표기지역이 보이고 해당 표기지역이 최종 변경 자료임

[그림 4] 버퍼영역을 생성한 후 위치를 확인하는 화면

4. 표기지역 변경 영역 설정

① 지점번호 표기지역 변경 메뉴 선택

② 지점번호 표기지역 변경 화면이 보임

③ 지도에서 변경대상 표기지역을 선택(표기지역을 선택하면 표기지역 변경 화면에 표기지역 ID 등이 표출됨)

④ “영역설정“ 버튼을 클릭하여 표기지역 영역 생성

※ ④번 작업에서 영역설정 시에 표기지역이 너무 작아지거나 필요 없다고 판단할 시에는 작업 저장 버튼을 클릭하지 않고, ①번 메뉴에서 “지점번호 표기지역 삭제” 메뉴를 클릭한 후 해당 표기지역을 삭제 승인 요청한다.

[그림 5] 표기지역 변경 영역을 설정하는 화면

5. 표기지역 작업저장

① 표기지역 영역설정 단계에서 “영역설정” 버튼을 클릭하여 설정된 영역이 지도에 표시 됨

② 표기지역 영역을 확인하고 “작업저장” 버튼을 클릭

[그림 6] 설정된 표기지역 영역을 저장하는 화면

6. 보고서 출력

○ 표기지역 변경 대상 ID별로 3~5 단계까지 작업을 마친 후 보고서출력

① 지점번호 표기지역 자동편집 화면의 “보고서출력” 버튼을 클릭(버튼은 대상 표기지역 검색 후 활성화 됨)

② 표기지역 정비한 자료를 엑셀로 출력

[그림 7] 보고서 출력을 저장하는 화면

[그림 8] 출력한 보고서의 내용

7. 표기지역 변경 일괄 승인 요청(행자부 검증 후)

① 지점번호 표기지역 관리 메뉴를 선택

② “표기지역 승인요청 데이터”를 선택한 뒤 검색버튼을 클릭

③ 검색 결과를 확인 및 선택

④ 일괄승인 요청 버튼을 클릭하여 시도지사에게 승인요청 됨

[그림 9] 일괄승인 화면

□ 특이사항 작업요령

1. 표기지역이 건물, 건물군, 도로에 의해 분리되는 경우

○ 표기지역 자동으로 분리, 작업완료(승인요청) 버튼 클릭으로 마무리

○ [그림10]의 경우 표기지역 중간에 건물이 생성되어 표기지역이 2개로 자동 분리되어 보임

- 기존 표기지역(ID:239)은 “변경”이 되며, 분할되어진 표기지역(ID:436)은 “생성”이 됨.

○ 표기지역(ID:436)이 도시계획이나 건축물 준공 예정 등 국가지점번호 표기 지역에서 제외하고자 할 경우 보고서 작성 시에 “생성불필요”로 기입한 후 제출

[그림 10] 표기지역이 건물 등에 의해 분할이 되는 경우

[그림 11] 건물에 의해 분할되어 기존 표기지역이 나누어 졌으나 크기가 작은 경우

2. 표기지역이 폐합이 안되는 경우

○ 표기지역을 주변의 건물, 건물군, 도로의 버퍼로 표기지역을 폐합하지 못 하였을 경우([그림12]처럼 표기지역의 상단이 폐합이 안되었음)에는 에러메시지가 표출

○ [그림13] 표기지역을 버퍼로 폐합하지 못 하였다는 에러메시지

○ 해당 자료는 사업단에서 수동으로 구축해야할 자료로 보고서 작성 시에 “폐합 안됨”로 기입한 후 제출

[그림 12] 자동편집으로 버퍼 생성했으나 불폐합이 되는 경우

[그림 13] 불폐합되는 표기지역은 에러메시지와 함께 작업진행 안됨(수동 정비 대상)

3. 표기지역이 변경영역이 미세하여 변경이 불필요한 경우

○ 표기지역 자료의 버퍼를 생성하고 영역설정 클릭 한 후에 표기지역 변화가 거의 없거나 표기지역 변경이 불필요하다고 판단되는 경우 보고서 제출 시에 “변경불필요”를 표시하여 제출

[그림 13] 표기지역 변동이 미세한 경우

[그림 14] 표기지역 변경 불필요를 표시

4. 표기지역 대상을 삭제하는 경우

○ 표기지역 자료를 확인하였을 때 불필요하다고 판단되는 표기지역에 대해서는 삭제 업무를 진행 함.

① 지점번호 표기지역 삭제 메뉴를 선택

② 삭제 화면이 보이면 지도에서 표기지역을 선택

③ 삭제하고자 하는 표기지역을 선택한 화면

④ 승인요청 버튼을 클릭하여 시도에 삭제 승인 요청

[그림 15] 표기지역을 삭제하는 화면

□ 보고서 작성

○ 보고서 작성은 특이사항이 없을 경우에 출력된 파일을 제출

○ 보고서의 정비대상여부가 “X” 경우에는 버퍼 생성 작업을 추가로 진행할 필요가 없음

○ 정비대상여부가 “O”인 경우에는 버퍼를 생성하여야 하며 생성 여부가 보고서에 자동 표시됨

○ 표기지역 자료가 분할되어 변경과 생성으로 나누어질 경우 일반적으로 저장만 하면 되나, 분할되어진 표기지역 자료가 작거나 불필요하다고 판단될 경우 보고서 비고란에 “생성불필요”를 표시

○ 불폐합 표기지역 자료나 표기지역 자료정비가 진행 안되는 자료에 대해서는 비고란에 “불폐합 자료” 표시

○ 표기지역 자료의 변동이 미세하여서 변경업무가 필요 없을 경우 비고란에 “변경불필요” 표시

※  붙임 표기지역 정비 대상 목록 작성 표 참조

붙임		표기지역 정비대상 목록 작성표(시군구)

번호	시군구코드	표기지역 ID	정비대상여부	버퍼생성여부	진행상태	비고
1	45110	1	X	X
2	45111	2	O	O	작업저장
3	45113	3	O	X	미작업	폐합 안됨
4	45113	4	O	X	미작업
5	45113	5	O	O		변경불필요
6	45113	6	X	X		생성불필요
7	45113	7	O	O	삭제승인요청
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

※ 검은색 글씨는 프로그램에서 자동생성, 붉은색 글씨 부분만 지자체에서 확인 후 기입

※ 양식은 KAIS 프로그램(국가지점번호 > 지점번호 표기지역 관리 > 지점번호 표기지역 자동편집)에서 출력 가능