제14차 좋은빛위원회 회의록

2018. 4. 17.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제14차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제14차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.04.17.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 김만기, 허윤경, 김춘근, 이정하, 이재하 위원 도시빛정책과장, 간사(도시빛정책팀장) □ 상정안건 ① 14-1. 남산예장자락 재생사업 조명계획 ② 14-2. 상도1 주택재건축 정비사업 ③ 14-3. 선형의 숲 2단계 구간 전기공사 ④ 14-4. 나라키움 신사동빌딩 개발사업 ⑤ 14-5. 이화여대 제2부속병원 신축공사 ⑥ 14-6. 홍은제2구역 주택재개발 정비사업 ⑦ 14-7. 서울살곶이다리 복원사업 조명계획 ⑧ 14-8. 도봉구 주택가 빛환경 개선사업 ⑨ 14-9. 시흥대로 도로조명 개선사업 ⑩ 14-10. 강북구 주택가 빛환경 개선사업 ⑪ 14-11. 수락산당고개지구공원 공원등 개량공사 □ 결정사항 - 원안동의 2건(14-8, 14-9) - 조건부동의 5건(14-1, 14-2, 14-7, 14-10, 14-11) - 재심의 2건(14-3, 14-6) / - 미상정 2건(14-4, 14-5)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김춘근 위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제14차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제14차 좋은빛위원회 상정 안건은「남산예장자락 재생사업 조명계획」등 총 11건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 14-1. 남산예장자락 재생사업 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 바닥 조명으로 인한 눈부심에 관한 사항은 검토하셨는지요?

<발표자> 지중 매입등 입구쪽 벽면과 투광기 조명은 사람이 보행하지 않는 구간의 캐노피에 시설하는 조명입니다.

<위  원> 전반적인 조도 시뮬레이션 중 200 lx가 넘는 공간이 있습니다. 휘도 값이 높은 구간의 재질은 무엇인가요?

<발표자> 콘크리트의 어두운 회색입니다. 3,000K의 색온도 일 경우 휘도값이 다소 낮을 것으로 판단됩니다.

<위  원> 부분적으로 200lx가 넘는 구간은 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 조도를 100~150lx를 확보하고, 웅장한 남산 자락을 잘 표현하도록 계획하였습니다.

<위  원> 조명환경관리구역에 맞는 밝기 계획을 검토하셔야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 눈부심 방지 액세서리가 있는지요?

<발표자> 광장 바닥 지중 매입등으로 인한 눈부심 관련 사항은 조경부와 협의하여 플랜트 박스 부분에 지중등을 안쪽에 시설하여, 눈부심이 적도록 할 계획입니다.

<위  원> 고보조명의 계절별 연출 계획이 있는지요?

<발표자> 관련 부서와 협의하여 연출할 계획입니다.

<위  원> 고보조명의 설치 위치는 얼마인가요?

<발표자> 4.5m입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 14-2. 상도1 주택재건축 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 심의 시 지적된 사항으로 되었나요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 투광기 후드를 시설하더라도 상부 누설광이 발생할 우려가 있어 조사각도가 좁도록 조정하는 것을 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위  원> 보안등의 배광 형태를 확인하셨는지요?

<발표자> 기 설치된 기구를 확인 한 결과 해당 배광 형태를 확인하였습니다.

<위  원> 24W 투광기로 천장 높이가 2m 정도로 설치 간격이 좁아 휘도가 적당하도록 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 보안등으로 인해 저층부 빛공해가 발생하지 않도록 하고, 균제도가 양호하도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 14-3. 선형의 숲 2단계 구간 전기공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 심의 시 조경의 콘셉트에 맞도록 조명을 계획하는 사항이 있었는데, 현재 공간에 따른 배치 등이 반영되지 못했습니다. 선형의 숲이 되도록 조경의 공간에 수목등, 볼라드등, 보안등이 배치되어야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 공원등이 공원과 어울리도록 해야 하며, 설치 경간이 20m로 좁아 경간을 더 늘려 수량을 줄인 후 다른 조명을 추가하는 것을 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 건너편 아파트 단지가 있어 컷오프형 등기구를 계획하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 14-4. 나라키움 신사동빌딩 개발사업

<위원장> 해당 안건의 관계자가 참석하지 않아 다음 미상정토록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 14-5. 이화여대 제2부속병원 신축공사

<위원장> 해당 안건의 관계자가 참석하지 않아 다음 미상정토록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 14-6. 홍은제2구역 주택재개발 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 24W 라인바 투광조명으로 옥상부 장식조명의 휘도 값이 높을 것으로 예상됩니다.

<발표자> 커버가 있고, 전류값을 제한하여 문제가 없을 것으로 판단됩니다.

<위  원> 조경부 차량 동선과, 보행로의 조명 배치도 중 차량이 출입하는 주, 부 출입구는 조금 더 밝게 계획해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 또한 보안등 배치 시 위치를 정리하여 정돈된 이미지가 될 수 있도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 문주 조명은 없는지요?

<발표자> 건축부에서 별도로 시설할 계획입니다.

<위  원> 옥상부 장식조명의 누설광은 없는지요?

<발표자> 강한 밝기는 아닙니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 14-7. 서울살곶이다리 복원사업 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 문화재 시설인가요?

<발표자> 보물로 지정되어 있습니다.

<위  원> 이밴트 조명이 있는가요?

<발표자> 행사 시 운영하기 위해 R.G.B조명을 활용할 계획입니다.

<위  원> 시민이 통행할 수 있는지요?

<발표자> 그렇습니다. 청계천과 중랑천이 만나는 장소에 있는 교량입니다.

<위  원> 설치 조명에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 7m 등주 높이에 투광조명을 시설하며, 주변의 빛공해 피해가 없도록 할 계획입니다.

<위  원> 폴조명으로 인해 보행자 눈부심이 발생할 우려가 있습니다.

<발표자> 허리 높이 까지 투광해 눈부심이 최대한 없도록 계획하였습니다.

<위  원> 문화재로 조명 방식의 어려움이 있습니다. 길이가 길어 멀리서 보행할 경우 눈부심이 발생해 보행 안전의 문제 우려가 없는지 고려해야 합니다.

<발표자> 조명이 거의 없는 상태로 살곶이다리를 복원하는 사업의 일환으로 야간 조명을 계획하였습니다.

<위  원> 250W 용량의 투광기 사용은 경관의 목적과 보행의 목적이 있는데, 주변 환경을 고려할 때 등기구의 용량으로 인한 밝기를 고려해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 컬러 조명의 용도는 무엇인가요?

<발표자> 축제 및 이벤트 시 점등을 위한 조명입니다.

<위  원> 폴높이에 대해 더 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 14-8. 도봉구 주택가 빛환경 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 12쪽의 시설 후 사진은 액세서리를 설치한 사진인가요?

<발표자> 시설하지 않았습니다.

<위  원> 주간 미관을 고려하여 액세서리는 렌즈 부착형으로 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 14-9. 시흥대로 도로조명 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 도로 경계의 관악구 구간은 동일한 조명조건 인가요?

<발표자> 관악구 구간은 100W용량의 등기구로 계획하였습니다.

<위  원> 경계 구간의 구청간 조명 조건이 비슷하도록 협조하여 시행해 주시기 바랍니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 14-10. 강북구 주택가 빛환경 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 나트륨 100W용량의 등기구를 LED25W 용량의 등기구로 교체 시 어두워 질 우려가 있어 시민의 안전을 위해 용량을 선정하여야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 주택가 주간 미관을 고려해 등기구의 크기는 작은 것으로 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 한번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 14-11. 수락산당고개지구공원 공원등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 수목의 영향, 공원등의 기능적 측면에서 컷오프형 배광의 등기구 보다는 세미컷오프형 배광을 가진 등기구로 검토하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 산책로를 따라 운동하는 공원으로 광장을 적게 이용해 세미컷오프형 등기구를 사용하는 것보다 높이를 높여 시민이 편리하도록 조명을 계획 하였습니다.

<위  원> 컷오프형 등기구로 바닥면만 밝게 비출 경우 화단의 단 등이 잘 인지되지 못할 것으로 보입니다.

<발표자> 시뮬레이션 결과 안전등에는 문제가 없을 것으로 판단합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 2건(14-8, 14-9)

- 조건부동의 5건(14-1, 14-2, 14-7, 14-10, 14-11)

- 재심의 2건(14-3, 14-6)  /   - 미상정 2건(14-4, 14-5)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.