□ 호텔신사 전통호텔 신축사업 환경영향평가서 검토 의견

< 연료전지 >

○ 연료전지(PEMFC)는 발전열 활용도가 낮을 경우 연료비 대비 운영 손실로 가동률이 매우 낮을 것으로 예상되므로, 계획용량을 최대한 줄이고 태양광, ESS로 전환

< 태양광 >

○ 별도 에너지·연료 없이 재생에너지를 생산·사용할 수 있는 태양광

발전을 최우선 설치

○ 타의 모범사례가 될 수 있는 에너지 자립형 한옥 조성을 위해, 남향 지붕기와를 디자인 태양광 기와패널로 대체 설치

- 남향 지붕에 디자인 태양광 기와패널을 설치한다면 경관성 측면에서 전통호텔 특성을 저해하지 않으면서, 기존 한옥과 차별화되는 환경친화적인 인상을 줄 수 있을 것으로 판단됨

※ 강릉오죽한옥마을 시공 예시(사진출처: 구글검색)

< 에너지저장장치(ESS) >

○ ESS는 BEMS와 연동하여 효율적인 전력 운용을 가능하게 하며, 아울러 도시 전력피크를 경감하고, 전력수요관리 사업과 연계하여 전기요금 절감 및 국가적인 에너지관리에 기여 할 수 있는 등 장점이 많으므로 일정 용량 이상 설치