서울지하철 하남선(5호선연장) 정류기용변압기 및 정류기 제작구매, 설치

규격 제안요청서

2018. 4.

서울시 도시기반시설본부

도시철도설비부

I. 사업 개요

1. 개요

가. 본 규격제안서에서 요청하는 정류기용변압기 및 정류기는 지하철 하남선(5호선연장) 열차의 직류전원을 공급하기 위한 장비로써, 관련 규정의 제작, 시험절차에 적합하여야 한다.

나. 관련규정

- KS C IEC 60146□1□1

- KS C IEC 60076□11

2. 사업명

○ 서울지하철 하남선(5호선연장) 정류기용변압기 및 정류기 제작구매, 설치

3. 납품 및 설치 장소

가. 납품기한 : 계약일로부터 365일 이내

단, 하남선(5호선 연장) 개통일정에 따라 발주자와 계약상대자의 상호 합의에 의해 납품시기를 변경할 수 있어야 한다.

나. 장    소 : 경기도 하남시 하남선 변전소 현장(지정장소)

다. 방    법 : 담당직원 입회하에 설치 및 시운전 완료 확인

4. 제안서 목적

○ 본 규격서는 정류기용변압기 및 정류기 물품 제작, 시험, 설치, 검사 및 지원 사항(교육 및 A/S등 사후관리)등에 있어 이행되어야 하는 사항의 규정함을 목적으로 한다.

5. 적용범위

가. 정류기용변압기 및 정류기의 제작, 시험, 납품 및 설치

나. 물품의 시험 운영 및 사용자 교육

다. 사후관리(하자보증 및 향후 A/S)

라. 기술 사양은 장비의 성능 및 설계의 기준을 반드시 준수하여야 하며, 본 규격서에서 규정하지 않은 사항에 대해서도 계약자는 최신 기술을 도입하고 양질의 자재를 사용하여 운용 및 정비가 용이하고 최고의 성능이 보장되어야 한다.

II. 입찰 및 계약에 관한 사항

1. 입찰방법

○ 규격·가격동시입찰

- 정류기용변압기 및 정류기는 규격 이상의 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한해 가격경쟁을 유도하여 목적에 적합한 고품질의 기기를 구매하기 위하여 규격 ㆍ 가격동시 입찰을 실시함. 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조 3항』

- 공동이행방식 불가

2. 입찰 참가자격 (입찰공고문 참조)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 (입찰의 참가자격)의 규정에 의한 참가자격을 갖춘 업체

○ 정류기용변압기(G2B세부품명번호: 3912107802) 및 정류기(G2B세부품명번호: 3212170101)를 제조물품으로 국가 종합전자조달(G2B)시스템 전자입찰참가자격 등록한 업체

○ 전기공사업법에 의한 전기공사업등록증을 소지한 업체

3. 낙찰자 선정 절차

입찰공고	⇨	제안서 제출 및 가격입찰(동시)	⇨	제안서 규격심사	⇨	적격업체 입찰가격의 개찰	⇨	사업자 선정

4. 제안서 평가 방법

가. 제안업체에서 제출한 규격제안서 평가는 설계, 제작, 시험 및 검사, 운반, 설치 및 시운전 등 장비의 성능을 포함한 입찰자의 제반능력에 관하여 이루어지며, 상기 심사에 의하여 적격 입찰자(가격 공개대상자)를 선정한다.

나. 제안서는 공정하게 심사되고 그 결과에 대한 사항은 공개하지 않으며, 제안업체는 결과에 대하여 일체의 이의나 반대를 제기하지 못한다.(서약서 제출, 별첨4)

다. 평가점수는 각 평가위원의 평가점수를 평균하여 산출한다.

라. 규격제안서 평가는 입찰 제안 평가항목에 따라 평가한다.

1) 제안자의 사업수행능력 및 규격제안서의 이해 및 적합성 여부

2) 규격서에서 요청한 기능 및 성능에 대한 적합성 여부

3) 입찰업체의 능력 및 경험, 교육, A/S등 사후관리 평가

4) 수요기관은 제시한 제안 규격 및 수량에 적합하지 않는 제안 내용은 제안 평가 대상에서 제외한다.

마. 제출된 제안서는 반환하지 않는다.

5. 낙찰자 선정방법

가. 제안서 평가 점수 80점 이상 업체를 대상으로 가격을 개찰하여 예정가격 범위내의 최저 가격으로 투찰한 업체를 최종 낙찰자로 선정한다.

나. 제안서 평가점수가 80점 이상의 업체가 없을 경우는 재입찰을 실시토록 한다.

6. 계약 체결

가. 계약체결은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 같은법 관련  규정에 의한 계약의 일반조건과 특수조건 등의 일반원칙에 따른다.

나. 낙찰자가 결정되면 결정일로부터 7일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

7. 계약자의 책무

가. 계약자는 장비의 설계, 제작, 검사, 운반, 설치 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 부품은 정상 동작상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

나. 장비를 제작 완성함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 계약자는 이를 무상으로 보완하여야 한다.

다. 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 계약자에게 있다.

라. 발주자가 지정하는 장소에 납품하고 기자재를 현장에 설치하여야 하며, 본 제품을 설치 시 설치작업 이전에 반드시 설치 장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 사전 확인한 후에 완전 조립된 상태로 운반기기를 설치하여야 하며, 설치와 관련되는 모든 비용(장비, 인원, 동력 등)은 계약자가 부담한다.

마. 본 제품을 납품하여 시운전 시 계약자 측의 기술자는 제품의 설치 및 시운전(약 12개월 이상)을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 한다.

바. 계약자는 시운전 완료 시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 하며, 안전사고 발생 시 이에 따른 민․형사상의 책임은 계약자에게 있다.

사. 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 유지보수와 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(공업소유권) 등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며  발생 시 이에 대한 처리책임은 계약자에게 있다.

8. 하자보증 및 향후 A/S 계획

가. 납품되는 장비에 대하여 하자보증기간은 검수일로부터 2년간으로 한다.

나. 납품 후 하자 보증기간 중에 발생한 기기의 불량 또는 설비의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 계약자는 신속하게 무상으로 수리 및 교환하여야 한다. 이때, 신속하게 조치하지 않아 발생된 비용에 대하여는 수요기관에서 계약자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

다. 하자보증기간 만료 후에도 계약자는 부품, 소모품, 기타 운용에 필요한 모든 부속장비 및 정비를 수요기관이 요구 시 즉시 공급해야 한다.

9. 사용자 교육

가. 계약자는 시험장비의 운용이 가능하도록 사용법 및 기타 필요한 사항을 사용부서 담당자를 대상으로 납품완료와 동시에 교육을 실시하여 한다.

나. 교육 일정 등 세부적인 사항에 대하여는 수요기관과 사전 협의하여 결정한다.

10. 보안사항

○ 계약자는 계약과 관련하여 취득한 사업내용에 대해 외부에 공개하여서는 안되며 보안사항을 철저히 준수하여야 하고, 제공받은 모든 자료는 본 사업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

Ⅲ. 규격제안서 평가기준(총점 100점 기준)

1.평가기준(100점기준)

구 분	평가항목		배점	평 점				비고
				우수	보통	미흡	부진
				100%	80%	60%	40%
계			100
사업수행 능력부분 (30)	제조 및 조립공정(정류기용TR, 정류기)		4	□4	□3.2	□2.4	□1.6	별표1
	제작 납품기간 제시(공정일정제시)		3	□3	□2.4	□1.8	□1.2
	납품실적(최근10년간 동등 이상의 제조물품)	정류기용 변압기	10	□10	□8	□6	□4	별표2
		정류기	10	□10	□8	□6	□4
	신용평가등급에 의한 경영상태		3	□3	□2.4	□1.8	□1.2	별표3
제안개요 (25)	제안요청 내용에 적합한 제작사양서		10	□10	□8	□6	□4
	해당 물품에 적합한 도면 및 카다로그, 각종 검토서		10	□10	□8	□6	□4
	시험 및 검사 절차서		5	□5	□4	□3	□2
기술부분 (25)	본선구간(고덕~방화)에 기 설치되어 운용중인 물품과 본 신규노선 물품과의 특성 호환 적정성 검토		10	□10	□8	□6	□4
	사용재료의 적정성 및 운용의 편리성		10	□10	□8	□6	□4
	특성자료 및 고조파 계산서		5	□5	□4	□3	□2
시험부분 (10)	정류기용변압기와 정류기의 결합 시험설비 구비현황		5	□5	□4	□3	□2
	정류기용변압기와 정류기의 결합시험에 대한 공인기관의 공인시험 성적서 보유		5	□5	□4	□3	□2
지원 및 관리부분 (10)	교육지원에 대한 계획 및 방법 사용자 교육 계획 및 방법, 유지관리 방법		5	□5	□4	□3	□2
	하자보증 계획의 적정성 무상보증 수리 내용, 보증 기간, 사후관리 계획, 장애발생 대응 방안의 적정성		5	□5	□4	□3	□2

〔별표 1〕

○ 제조 및 조립공정

- 해당 공장등록증 또는 직접제작 증명서 또는 수입 실적증명 제출

· 정류기용변압기, 정류기

직접제작 100%, 부분제작 80%, 부분수입품 조립 60%. 완제품수입 40%,

〔별표 2〕

○ 납품실적(서식 1에 작성 제출)

○ 납품실적 평가기준(공고일 기준 최근 10년 기준)

평가요소	배점	등급	등급기준	점수
납품수량 (이행실적/평가기준규모) 총 20점 (정류기용변압기 10점 + 정류기 10점)	각 10	A B C D E	100% 이상 80% 이상 60% 이상 40% 이상 40% 미만	10 8 6 4 0

주 ➀ 거래실적에 대한 증빙자료(계약서, 세금계산서 등 사본)를 별도로 제출(증빙자료를 제출하지 않으면 최하평점 부여함)

➁ 여러건의 실적일 경우 용량은 합산하지 않고 가장 큰 용량을 기준으로 함.

③ 평가기준 및 규모 : 정류기용 몰드변압기, 정류기

연번	물품내역	동등이상물품(100%)	유사물품(80%이하)	비 고
1	정류기용 몰드변압기	22.9kV/△588~Y588V, 3권선, 3,390kVA 이상	22.9kV/△588~Y588V, 3권선, 3,390kVA 미만
2	정류기	전철용 DC 1,500V, 6￠ 12펄스, 3,000kW 이상	전철용 DC 1,500V, 6￠ 12펄스, 3,000kW 미만

[서식 1]

최근 10년간 납품실적

(단위 : 대)

연도	계약명	수량	단위	규격	발주처 (전화번호)	비고
2017
2016
2015
-
-
-

※ 1. 연도순으로 10년간 해당 물품의 납품실적만 정확하게 기재

2. 건별로 실적증명원(계약서, 증명서 등) 등 입증서류를 제출(확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음)

- 실적은 제안서 제출마감일 현재 납품 완료된 실적에 한함

- 민간기관과의 거래는 실적증명서 이외에 세금계산서 및 계약서 사본 별도 제출

- 공공기관과의 거래는 계약서 또는 실적증명서만 사본 제출

〔별표 3〕

○ 신용평가 등급에 의한 신용상태

회사채	기업어음	기업신용평가등급	평 점
AAA		AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	3.0
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급)	2.9
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	2.8
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	2.7
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	2.5

※ 증빙자료를 별도로 제출(증빙자료를 제출하지 않으면 최하평점 2.5점 부여)

2. 세부 평가기준

가. 제안내용에 대한 평가는 별도의 평가위원회를 구성하여 평가한다.

나. 평가자는 평가에 있어 신의성실 의무와 주의 의무를 다하여야 하며, 정확한 근거 및 기술에 의해 평가하여야 하고 개인적인 편견이 배제되어야 한다.

다.  제안내용 중 “가능하다, 동의한다, 고려한다.”등의 표현은 불가능한 것으로 평가한다. 단, 발주자의 요구에 의하여 입증자료를 제출받아 가능할 것으로 판단될 경우에는 가능한 것으로 평가한다.

라. 제안서의 내용에 대한 평가는 제출된 자료에 한하여 평가하며, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않는다.

마. 평가자는 평가와 관련된 일체의 사항을 외부에 누설하여서는 아니 된다.

IV. 제안서 작성 및 제출 방법

1. 제안 참가신청

가. 제출기한 : 입찰공고문 참조

나. 제출장소 : 입찰공고문 참조

다. 제출방법 : 구비서류를 갖추어 직접 방문 제출(우편 및 택배 제출 불가)

※ 질문사항은 반드시 문서로 질의하고 전화문의 또는 구두로 질의 응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못함

라. 제출서류

구 분	내 용	비 고
제 안 서	1. 규격제안서	원본1부, 사본7부
	2. USB(제안내용 저장)	2개(조달청 보관용 포함)
제안서 원본에 추가	1. 입찰참가신청서	1부(별첨1)
	2. 인감증명서 및 사용인감계	각 1부
	3. 법인등기부등본, 사업자등록증 사본	각 1부
	4. 실적증명서(사본은 “사실과 상위없음” 표시)	1부
	5. 신용평가등급확인서	1부
	6. 신인도관련 인증서 및 확인서(사본은 “사실과 상위없음” 표시)	각 1부
	7. 입찰참가대리인 재직증명서, 위임장	각 1부
	8. 서약서	1부(별첨4)

2. 제안서 작성(일반사항 및 작성 지침)

가. 제안서의 크기는 A4 용지규격으로 하고 목차 및 페이지를 기록한다.

나. 가능한 제본은 Plastic Binding 처리한다.

다. 제안서는 친환경 용지를 사용하여 제작하고, 뒷표지에 문구를 기입한다.

라. 제안서는 규격제안서(평가기준 및 물품규격)에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 제안하고자 하는 내용이 명확하고 상세하게 기술된 규격제안서를 작성 제출하여야 한다.

마. 규격 제안서에는 다음 사항이 기본적으로 포함되어야 한다.

- 제안업체 일반현황(별첨2)

- 최근 10년간 정류기용변압기 및 정류기 납품실적 및 기술인력현황

- 입찰 공고 규격에 대한 제안업체 규격 세부사양 비교표(별첨3)

- 정류기용변압기 및 정류기 설명자료

- 기타 시험기기의 품질 및 성능을 보증할 수 있는 자료(카다로그 및 기술제안서 등)

- 물품의 운반, 설치, 성능시험에 대한 일정계획(일정표 제시)

- 물품의 담당자 교육훈련 지원계획

- 물품의 유지보수 등 사후관리 계획

3. 제안서 제출(제안서 제출 수량, 첨부 증빙자료, 제출방법 등)

가. 규격제안서 8부, USB 2개(제안내용 저장)을 입찰마감일까지 제출하여야 하며, 우편접수는 인정하지 않는다.

나. 품질보증, 납품실적, 사후관리, 경영상태평가 등 사실 확인을 위한 각종 증명서류를 사본으로 제출 시 사본에 “사실과 상위 없음 또는 원본 대조필”을 대표자가 확인 날인하여야만 증빙서로 인정한다.

다. 제출된 제안서의 내용은 수요기관에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 사업자 선정 시 계약 조건으로 간주한다.

4. 유의사항

가. 제안서 및 제출서류는 제출기한 내에 지정된 접수장소에 직접 제출하여야 한다.

나. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안업체의 부담으로 한다.

다. 수요기관에서 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 제안업체는 이에 응하여야 한다.

라. 제안서 평가는 수요기관의 평가기준에 의하여 평가하며, 평가결과는 공개하지 않으며, 제안업체는 규격 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없다.

마. 제안업체에서는 수요기관의 사양서에 포함된 정보에 대한 정확성을 기하기 위하여 노력하여야 하며, 규격제안서는 사양서에 제시된 정보들에 근거하여 작성되어야 한다.

V. 물품 규격내용

- 정류기용변압기 및 정류기 사양서 참조

[별첨1]

입 찰 참 가 신 청 서					접수번호
신청인	법인명(상호)		법인등록번호
	주 소
	대 표 자		전 화 번 호	☏) 휴대폰)
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호
	입 찰 건 명
본인은 위의 번호로 공고한 귀 기술원의 규격․가격 동시 입찰에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(제조) 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임 : 1. 규격제안서 8부, USB 1개 2. 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 3. 법인등기부등본, 사업자등록증 사본 각 1부 4. 실적증명서 1부 5. 신용평가등급확인서 1부 6. 입찰참가대리인 재직증명서, 위임장 각 1부(입찰참가 대리하는 경우 한함) 7. 서약서 1부 2018년 월 일 신청인 (인) 서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

[별첨2]

제안업체 일반현황

1. 회사명 :

2. 연혁

연 도	주 요 연 혁	비 고

3. 조직 및 인원

4. 주요 실적

5. 주요 사업내역

6. 특징 및 대표기술

7. 대외 포상 및 인증

※ 제안업체 일반현황은 3장 이내로 요약하여 작성 요망

[별첨3]

세부사양 비교표

기술원 요구(입찰)규격	제조사 제안규격

※ 기술원 요구 규격은 첨부 시험기자재 사양서 참조

[별첨4]

서  약  서

회 사 명 :

주    소 :

당사는 서울지방청에서 입찰공고한 정류기용변압기 및 정류기구매 추진과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

또한 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 기관이 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2018년   월    일

서약자 :               대표             (인)

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하