문서번호	생활환경과-5899
결재일자	2018.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		음식폐기물관리팀장	생활환경과장
강형석		한성현	04/27 구본상
협조

대형감량기 부산물 성분분석 계획

2018. 4.

기 후 환 경 본 부

(생 활 환 경 과)

대형감량기 부산물 성분분석 계획

서울시내 운영중인 대형감량기의 부산물 성분분석을 통하여 발생지처리 시스템구축의 참고자료로 활용하고자 함

□ 추진 배경

○ ’17년 기준 서울시내 299대 대형감량기 운영중으로 하루 약 30톤의 음식물쓰레기 처리중임

○ 일반쓰레기 및 생쓰레기 처리후 발생되는 부산물에 대한 성분분석을 의뢰하여 비료활용 가능여부를 판단하여 향후 사업추진 자료로 활용

□ 성분분석 개요

○ 분석대상 : 대형감량기 및 생쓰레기 퇴비화기기 부산물(3종)

- 서울시내 운영중인 대형감량기 부산물(2종)

- 마포구의 생쓰레기 퇴비화기기 부산물(재분석)(1종)

※ ’17.9.7. 성분분석 결과 : 수분 및 유기물대질소비 기준 미달

○ 분석기관 : 제일분석센타

- 비료 시험연구기관 지정업체(농촌진흥청 고시 제2017-44호)

○ 분석사항 : 부산물 비료기준 적정여부(농촌진흥청 고시 제2016-26호)

※ 비료 공정규격설정 및 지정 (별표 3) 부산물비료의 지정 1. 부숙유기질비료 02. 퇴비

규격의 함량	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격
1. 유기물	1. 건물중에 대하여 - 비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬, 구리, 니켈, 아연 2. 다음 병원성미생물은 불검출 - 대장균, 살모넬라	1. 유기물대 질소의 비 2. 건물중에 대하여 : 염분 3. 수분 4. 부숙도 : 콤백, 솔비타, 종자발아법 5. 염산불용해물

○ 분석기간 : 정식 접수 후 14 ~ 90일 일내

□ 소요예산

○ 사무관리비 : 818,400원

- 산출내역 : 272,800원/종 × 3종 = 818,400원

○ 예산 과목 : 음식폐기물 감량 및 안정적처리 기반 구축, 음식폐기물 감량화 사업, 사무관리비(201-01)

붙임 : 견적서 1부.  끝.