정기점검보고서(성산3교)

등록번호	시설보수과-3458
결재일자	2018.4.30.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
권순회		신동헌	04/30 代안근
협 조	주무관			최지락

시설물명	성산3교	시설물 개 요	․ 폭 9m ․ 연장 47m		법정구분	법정외	준공년도 2002. 5.26
관 리 책임자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		권 순 회
				보조점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘18. 4. 30(월)

∘ 점검구간 : A1~A2 배수홈통, 교대, 교각, 교좌장치, 신축이음, 상판포장, 옹벽 등

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획

∘ 점검결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	A1~A2	포장상태 불량	9×25	C	포장상태가 전반적으로 나쁜 상태로 추후 전문가 점검시 자문을 받아 전면 포장정비 검토		1, 2

시설물점검표

○ 시설물명 : 성산 3교

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	포트홀 다수, 거북등 균열 등 정비필요	진행사항 관찰 및 추후 전문가 점검시 자문을 받아 정비조치
신축이음	특이사항 없음
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-

2018. 4. 30.

점검자 : 직급)     시설6급   성명) 권 순 회 (인)

직급) 기계운영6급   성명) 마 순 원 (인)

사 진 대 지

위 치	A1~A2	손상내용	거북등 균열 파손	사진번호	1

사 진 대 지

위 치	A1~A2	손상내용	포트홀, 균열	사진번호	2