도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (7차)

◉ 둔촌로 하수암거 신설공사(2공구) : 조건부 시행

- 점용기간을 수정하기 바라며, 복공계획 및 복공 작업구 계획을 재검토하여 공사방법, 방법별 장비배치, 단계순서 등 전단계 교통소통대책을 재수립하기 바람

- 또한 횡단보도 주변 도로점용공사 단계의 경우, 장비배치 및 점용면적, 보행통로 확보 유무를 고려하여 교통소통대책을 재수립하기 바람

- 14단계 북→남 방향 직진차로의 안전성을 확보할 수 있도록 차로운영계획을 재검토하기 바람

- 전단계 교통성 분석 결과에 따른 서비스수준을 재검토하기 바람

- 서로 체결되는 라바콘 운영으로 비산되는 상황을 방지하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람