VE 통합 원가심사 조정내역 요약

□ 공사명 : 창동·상계 세대융합형  복합센터 건립(건축)

□ 사업개요

위 치	도봉구 창동 1-8
공사개요	- 공사개요 · 지하2층 지상5층 연면적 17,744.59㎡ · 구조 : 철근콘크리트조+철골조
공사기간	착공일로부터 24개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	18,931,085	천원
○ 심사금액	18,433,346	천원
○ 절 감 액	497,739	천원
○ 절 감 율	2.63	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용(타일시멘트외 14개 품목)

○ 일위대가 조정

- 철근가공 : 현장가공 → 공장가공(△ 147,154천원)

- 실리콘 : 품셈적용 → 표준시장단가  적용(△25,440천원)

- 외벽단열(노무비) : 견적품 적용 → 품셈 적용(△27,048천원)

- 방청페인트 : 품셈적용 → 표준시장단가 적용(△4,837천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음