<한강사업본부>

❍ 한강 1종 시설물(육갑문)

- 정기안전점검기간 : 2013. 11. 1 ~ 2013. 11. 30

- 점검방법 : 시설물의 손상여부 육안점검

- 대상시설물 : 나들목 31개소

❍ 보수기간 : 2013. 6. 13 ~ 2013. 12. 30

❍ (육)갑문 구조물 보수현황 :

시설물명	점검사항	보수현황	비고
고덕나들목	도장박리	구조물 단면보수 4.1㎡
당산나들목	균열	구조물 균열보수 1.2m
종합운동장나들목	균열	구조물 균열보수 7.5m
상수나들목	망상균열	구조물 단면보수 15㎡
망원나들목	망상균열	구조물 단면보수 0.2㎡
성덕정나들목	망상균열	구조물 단면보수 4.5㎡
수레나루나들목	망상균열	구조물 단면보수 0.9㎡
청구아파트나들목	망상균열 균열	구조물 단면보수 26㎡ 균열보수 7.5m
벽천나들목	망상균열	구조물 단면보수 2.3㎡
여의도나들목	균열	구조물 균열보수 5.5m