유량계 및 유량감시설비 점검표

▢ 사업소명 :

점 검 사 항	유량계 별 점검결과
◦ 유량계 유지관리계획 수립 및 점검 이행여부
◦ 유량계 이력사항 관리 - 교정검사, 보수, 교체이력 등 - 수계별 보정값 입력상태
◦ 유량계(구역,중블록) 공급량 (DATA) 보정 여부
◦ 중블록 별 1일 공급량 분석 여부
◦ [가압장/배수지] 심야시간 최소유량 분석 여부
◦ 유량감시시스템 유지관리 상태 (통신에러, 복구지연 등)
◦ 전송 및 전원설비 - 휴대용 유량계 관리상태 - 전송설비 동작상태 (전용회선, 모뎀, 카드류 등) - 인입선 및 접지, UPS 상태 - 외함, 부착물 방지시트 상태 - 시건장치, 안내문 표지상태
◦ 유량계실 - 유량계 센스 상태 - 배수펌프 동작상태 - 타일시공 및 배관도색 상태 - 맨홀, 사다리 상태 - 압력계, 수도꼭지 상태
◦ ‘14년 하반기 지적사항 조치여부

점 검 일 자       :     2 0 1 4 . 0 6 .    .

점검자 : 누수방지과  공업 6급 김 명 구 (인)

누수방지과  공업 7급 차 경 호 (인)

입회자 :                  급         (인)

유량계 및 유량감시설비 점검표

▢ 정수센터명 :

점 검 사 항	점 검 결 과
	취 수			송 수
◦ 유량계 유지관리계획 수립 및 점검 이행여부
◦ 유량계 이력사항 관리상태 - 교정검사 기록 상태 - 보수, 교체사항기록 상태 - 유량계 취·송량(DATE)보정 여부
◦ 송수량 대비 구역유량 차이량 분석 및 조치사항
◦ 유량감시시스템 유지관리 상태 (통신에러, 복구지연 등)
◦ 유량설비 관리상태 - 휴대용 유량계 관리상태 - 전송설비 동작상태 (전용회선, 모뎀, 카드류 등) - 인입선 및 접지, UPS 상태 - 외함 상태 - 시건장치, 안내문 표지상태
◦ 유량계실 관리 - 유량계 센스 상태 - 배수펌프 동작상태 - 배관도색 상태 - 맨홀, 사다리 상태 - 압력계, 수도꼭지 상태
◦ ‘14년 하반기 지적사항 조치여부

점 검 일 자       :     2 0 1 4 . 0 6 .    .

점검자 : 누수방지과  공업 6급 김 명 구 (인)

누수방지과  공업 7급 차 경 호 (인)

입회자 :                  급         (인)