문서번호	부동산정보과-9611		주무관		지적관리팀장		부동산정보과장		기획재정국장
결재일자	2018.6.11.
			신대수		한상택		주재현		전결 06/11 윤영인
공개여부	대시민공개
			협 조
보도여부
	세계측지계 좌표변환에 따른 공통점 관측 계획
2018.6.11.
강 북 구 (부동산정보과)

세계측지계 좌표변환에 따른 공통점 관측

세계측지계 좌표변환 구역설정 및 변환계수 산출을 위한 공통점을 관측하여 지적공부 좌표변환의 정확도 향상에 기여하고자 함

Ⅰ		사업개요

추진근거

○ 지적공부 세계측지계 변환규정(훈령 제972호, 2018.1.24. 개정)

○ GNSS에 의한 지적측량규정(예규 제183호, 2017.6.23. 개정)

○ 지적공부 세계측지계 변환 계획(2018∼2020)

- 서울시 토지관리과-7590(2018.4.24.)호

사업내용

○ 세계측지계 좌표변환 구역선정에 활용할 수 있는 LMC(Linear Model Clustering)프로그램을 개발하여 배포(국토교통부)

- 소관청 내에 있는 모든 공통점의 정합성을 검토하여 부합하도록 변환구역 설정

○ 우리 구 관내에 지역좌표계 좌표만 있는 지적기준점(도근점)에 대하여 위성(이동)측량(RTK)을 통한 세계측지계 좌표관측 실시

- 권역별 공통점 관측 지원(도봉구, 노원구, 중랑구, 광진구)

- 자치구 당 1팀(2인)씩 총 5팀 관측

○ 관측결과 취합하여 LMC 프로그램을 통한 정합성 검토 후 좌표 변환구역 설정 및 변환계수 산출에 활용

Ⅱ		추진계획

관측기간: 2018. 6. 18. ∼ 10. 31.

소요예산: 비예산

관측대상: 약 365점

기준점 구분	총 도근점	세계좌표 관측완료	세계좌표 관측 미완료	위성측량 가능 추정 위치의 도근점
도근점	1,174점	551점	623점	약 365점

※ 실제 관측가능 여부는 현장 관측시 파악가능

관측기준

○ 관측전 이동국 GNSS측량기의 초기화 작업을 완료

○ 관측 중 위성신호의 단절 또는 통신장치의 이상으로 보정정보를 안정적으로 수신할 수 없는 경우 이동국 GNSS측량기 재초기화

○ GNSS측량기 안테나를 기준으로 고도각 15°이상에 정상 작동중인 GNSS위성 5개 이상

○ GNSS측량기에 표시하는 PDOP이 3이상이거나 위치정밀도가 수평 ±3cm 이상 또는 수직 ±5cm 이상인 경우 관측 중지

○ 1, 2회의 관측치가 5.0cm 오차 이내일 경우에는 1회 관측치 기준으로 결과부 작성

○ 관측시간 및 관측횟수

구 분	측정횟수 (세 션)	관측간격	측정시간	데이터 수신간격
다중기준국 실시간 이동측량	2회	60분 이상	고정해를 얻고나서 60초 이상	1초

관측방법

○ 이동국은 보정정보 생성에 사용되는 상시관측소 네트워크 내부에 있을 것. 다만 부득이한 경우 네트워크 외부에서 10km 이내

○ 통신장치를 이용하여 위성기준점 네트워크 보정신호를 수신하여 고정해를 얻고 이동국을 순차로 이동하면서 관측 실시

○ 관측기준의 조건에 만족하지 못하거나 다음 각 호의 경우에는 측량방법을 달리하여 실시

- 초기화 시간이 3회 이상 3분을 초과하는 경우

- 보정정보의 송수인이 불안정한 경우

- 보정정보 지연시간이 5초이상인 경우

관측성과 검사방법

○ 지적위성측량관측표, 지적위성측량관측망도 등에 근거한 관측환경, 세션 및 관측망 구성 등 적합여부

○ 지적위성측량관측기록부 등에 근거하여 위성측량기의 설치 및 입력 요소 등의 설정 적합여부

○ 지적위성측량성과표의 기재사항과 관측데이터의 관리상태 점검

○ 측량성과 결정은 「지적측량시행규칙」제27조의 규정 준용

공통점 결정

○ 세계측지계 관측성과와 대상지역의 변환성과간 연결교차가 아래의 범위 이내인 지적기준점으로 결정

- 경계점좌표등록부 시행지역 : 7.5cm

- 그 밖의 지역 : 12.5cm

Ⅲ		기대효과

우리 구 관내 다수의 공통점 확보를 통한 세계측지계 좌표변환 성과 정황도 향상

지역좌표계 좌표만 있는 지적기준점(도근점)의 세계측지계 성과확보

Ⅳ		행정사항

동일 권역 내 자치구 협조의뢰

○ 도봉구, 노원구, 중랑구, 광진구 인력 및 장비 협조의뢰

- 2018. 6. 19 ∼ 29. 기간 중 각 자치구 담당자와 협의 후 관측일정 지정

끝.