자문 검토 의견서

○ 신내1교 외 1개소 내진성능 개선 공사

안 건	검 토 의 견
신내1교 외 1개소 내진성능 개선 공사	1. 교통소통대책 공사개요에 점용기간은 표기되어 있으나 점용시간이 없으므로 점용시간을 표기하시기 바람 2. 신내1교 교통관리계획도 5단계 부분의 램프 진출입시의 진로변경제안선 검토 바람 3. 새남터다리 교량받침 공사는 단계별로 5일 정도가 소요되는 공사계획으로 단계별 공사일수를 줄일 수 있는지 검토 바람

2018. 06. 15