자문 검토 의견서

○ 신림선 도시철도 민간투자사업 건설 공사(#1, #3, #4 작업구 설치) 변경

안 건	검 토 의 견
신림선 도시철도 민간투자사업 건설 공사 (#1, #3, #4 작업구 설치) 변경	1. 2공구 3작업구의 경우 철거/설치 기간이 연계되어 보이기는 하나 보고서의 1단계와 2단계의 차이에 대해 명확히 설명하기 바람. 2. 3작업구 공사 중 영향을 받는 최소로 확보되는 보행공간의 크기(폭)는 확정된 숫자로 표기해 주시기 바랍니다. 3. 3작업구 3, 4단계의 확보된 좌회전 포켓의 크기가 차량 두세대를 수용할 수 있는지. 최대한 차로 폭과 선형조정 바랍니다. 4. 3공구의 4작업구가 위치한 도로구간도 간선도로 유형Ⅱ로 선정해도 되는지 검토 바랍니다. 5. 4작업구도 선형이 급격하게 변화하거나 짧은 구간에 걸쳐 차량의 차로 변경이 발생하는 지점에는 추가 참조라인을 설정, 횡단면 구성을 알 수 있게 해 주시기 바랍니다.

2018. 06. 15