정부물품분류번호	품목번호 Item No.	품 목 및 규 격 Description	수량	단위
41113040	3	필름배지 세균집락 자동계수기	1	set

국 문 규 격 서

Ⅰ.  용도 및 특성

- 본 장비는 건조필름배지(3M Petrfilm)의 배양결과를 자동으로 판독하여 기록하는 장비로 자동화된 투입 및 배출시스템으로 실험결과를 분석하여 결과 값을 제공해서 실험자간의 데이터 오차를 제거함으로써 실험결과의 신뢰성을 증진시키고, 실험자는 컴퓨터 모니터 상에서 균체를 확인할 수 있으며 분석 값을 확인할 수 있다. 데이터 자동 저장 시스템은 시간 절약 및 결과 해석시 발생할 수 있는 오류는 줄여주며 분석 데이터 값 관리를 용이하게 도와주는 용도로 사용되는 장비이다.

Ⅱ. 장비의 구성

- 판독기 본체      -- 1대

- 분석시스템       -- 1세트

Ⅲ. 성능 및 규격

1. 판독기

- 균에 대한 정량검사(건조필름배지법)가능해야 함

- 대장균/대장균군, 일반세균 등 3M Petrifilm(RAC, AC, CC, EB, EC, SEC) 자동 판독 및 결과 표시

- 이미지 스캔 / 저장 및 텍스트 파일로 데이터 자동 전송

- 편집 불가능한 로그 파일 생성

- 실험결과를 엑셀로 자동 전송 및 엑셀 mapping 기능

- 한글프로그램 지원이 가능해야 함

- 희석배수를 고려한 균체수의 자동 산출

- 크기 : 15㎝ × 15㎝ × 25㎝ 이하

- 측정시간 : 4초

- 분석방법 : 정량분석

2. 분석시스템

- OS : Window 10

- S/W : Petrifilm 분석 S/W, MS office 2016

- Laptop Computer : Core i7 1.8GHz CPU, 8GB RAM, USB3.0, LAN port, USB-C port, 256GB SSD, 15inch

Ⅳ. 기타 조건

- 무상하자보수 보증기간은 1년으로 한다.

- 수요부서에서 지정 장소에 설치하며 작동 및 교육을 실시하여야 한다.