도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 신림선 도시철도 민간투자사업 건설 공사 (#1, #3, #4 작업구 설치) 변경 : 조건부 시행

- 1공구 공사 완료 후 복구 계획을 보완하기 바람 (횡단보도 이전 및 교통섬 정형화 등)

- 2공구 3단계 버스정류소 이전 관련하여 버스정차면을 현행과 동일하게 유지하기 바람

- 2공구 4단계 비보호 좌회전(가야쇼핑1, 2 교차로) 운영계획을 이면도로 일방통행 변경 등을 통해 보완·검토하기 바라며, 신림로 2개 직진차로 연속성 및 버스베이 확보를 위해 차로운영계획을 재검토하기 바람

- 2공구 4단계 공사장 진출입체계를 재검토하여 신림로 주행차로에 영향을 최소화하기 바람

- 3공구 좌회전 차로를 보다 연장할 수 있도록 차로운영계획을 재검토하기 바람

- 공사구간의 주행속도를 하향 조정할 수 있도록 교통소통대책을 보완하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람