문서번호	물순환정책과-11490
결재일자	2018.6.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	물순환정책과장
이수현		김상동	06/28 안대희
협조
	주무관		정영환

유출지하수 활용 개선을 위한 공공기관 실무자 회의 결과보고

유출지하수 이용 활성화를 위한

공공기관 실무자 회의 결과보고

2018. 6.

물순환안전국

(물순환정책과)

유출지하수 이용 활성화를 위한

공공기관 실무자 회의 결과보고

『유출지하수 이용 활성화를 위해 용역사 및 공공기관 실무자들과 회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		회 의 개 요

□ 건    명 : 유출지하수 이용 활성화를 위한 공공기관 실무회의

□ 일    시 : 2018. 6. 27(수) 15:00~17:30

□ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 8층 물순환안전국 회의실

□ 참 석 자(18)

○ 서울시(4) : 물순환정책과장, 토양지하수팀장, 담당자2

○ 공공기관(13) : 서울교통공사, 서울9호선운영(주), 서울메트로9호선운영(주), 공항철도(주), 한국철도공사(2), 한국전력공사(2), KT(4), ㈜네오트랜스

○ 용역사(1) : ㈜도화엔지니어링

2		회 의 내 용

□ 진행순서

시 간	진행 순서	비 고
15:00 ~ 15:10	개회 및 인사	토양지하수팀장
15:10 ~ 15:40	용역 내용 발표	㈜도화엔지니어링
15:40 ~ 16:50	의견수렴	관련기관
16:50 ~ 17:00	폐 회

□ 회의진행

○「서울시 유출지하수 활용 타당성 및 기본계획」용역 설명

- 용역사 도화엔지니어링(주)에서 용역사업 설명자료 발표

○ 용역수행 관련 유출지하수 배출기관별 상호 협조사항 의견조회

- 서울시 및 용역사 협조 요구사항 제시

- 협조사항에 대한 관련기관 의견제시

○ 유출지하수의 하수도방류 저감 방안에 대한 기관 의견조회

□ 협조사항 및 의견

○ 지하철, 전력구, 통신구 등 시설물 현황자료 수집 협조

- 지하역사, 전력구, 통신구 및 각 해당시설에 위치한 유출시설물의 위치도, 현황도, 평면도 등 관련도면 협조

- 하천유지용 이용시설의 방류하천, 방류량, 관로길이, 재질, 직경, 이용 현황 등 유출시설 관리현황 자료 협조

- 하수배관 계통도 및 유출지하수를 방류하는 관로자료 등 하수관련자료 협조

- 주변 시설과의 여건 등을 감안 유출수 이용이 활성화 될 수 있도록 관련기관 자체적으로도 이용방안을 모색하여 주기 바람

(냉난방시스템 활용 등)

○ 관련기관 의견

- 오래된 시설의 경우 방류하천까지의 관로현황자료 등이 존채치 않는 경우도 있으나 최대한 파악하여 자료제출에 협조하겠음

- 현재 국책사업으로 여의도 역사의 지하수를 활용하여 지역난방공사 배관을 이용 인근 아파트에 온수공급하는 방안 연구중(서울교통공사)

- 일부 역사는 지상에 콘크리트 수조를 땅에 묻어 석션기능이 있는 물차에 공급중(서울교통공사)

- 유출수 활용 수요처 증가 시 관로점용료 감면방안 및 유출수 하천연결관로 누수 시 긴급복구공사 시·구 대행방안 검토 필요(한국전력공사 서울지역본부)

- 현재 운영중인 청소용수도 구청에서 충분히 사용하지 않아 설치효과가 반감되고 있으며, 구청 외의 주변 공사현장이나 다른 수요처를 발굴할 필요가 있음(한국전력공사 남서울본부)

3		향 후 계 획

□ ‘18. 7월 : 협조 사항에 대한 기관별 자료 수집((주)도화엔지니어링)

□ ‘18. 7월 : 건축물에서의 유출수 이용 활성화 방안을 강구하기 위한
용역 사업 설명 및 협조사항 전달을 위한 자치구 담당자 회의

붙임 : 공공기관 실무자 참석자 명단 1부. 끝.