				★차장			팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장
문서번호		주차시설운영처-8256
보존기간		준영구		협 조			현장소장
결재일자		2018.06.28.					현장소장
공개여부		공개
2018년 공영주차장 LED 조명등 교체계획(안)
			2018. 6.
						주차시설운영처

2018년 공영주차장 LED 조명등 교체계획(안)

정부의 저탄소 녹색성장 및 공공기관 에너지이용합리화 추진 지침에 따라 공영주차장 기존 실내조명을 2018년까지 LED 조명으로 100% 교체하여 공공기관 에너지절약 정책에 기여하고자 함

□ 관련근거

○ 서울시 광원의 LED 교체 기본계획 수립·시달 (시장방침 제635호)

- 2018년까지 공공부문 LED 조명 100% 완료 목표

○ 2018년 예산사업계획 (LED 조명등 교체)

□ LED 조명등 교체현황

○ LED 조명 교체비율 : 95%  *’18.6.18~’18.6.20 교체대상 조명등 현황조사 실시

- 전체 조명등(20,362등) 중 19,338등 LED 조명으로 교체완료

(단위 : 등)

주차장명	조명등 설치	LED 조명	잔여수량	교체비율(%)	비 고
계 (18개소)	20,362	19,338	1,024	95%
동대문	2,188	2,188	-	100%
					중부
세종로	2,193	2,193	-	100%
장안2동	56	56	-	100%
종묘	2,864	2,864	-	100%
도봉산역	1,584	1,289	295	81%	동부
잠실역	712	712	-	100%
천호역	3,538	3,538	-	100%
학여울역	364	364	-	100%
가양라이품	70	70	-	100%	서부
개화역	1,671	1,101	570	66%
구파발역	990	990	-	100%
남부여성발전센터	163	163	-	100%
신방화역	368	368	-	100%
영남	950	950	-	100%
영등포구청역	853	853	-	100%
용산주차빌딩	843	843	-	100%
웃우물	108	108	-	100%
천왕역	847	688	159	81%

□ 2018년 LED 조명등 교체 추진(안)

○ 대    상 : 도봉산역, 개화역, 천왕역

○ 기    간 : ’18. 7. 1. ~ ’18. 7. 31.

○ 추진내용

- 도봉산역 등 3개소 실내조명등(1,024등) 전량 교체

‣ 도봉산역 비상조명등(81등, 배터리타입) 정비를 위한 배터리KIT 별도구매 필요

- 개화역 및 천왕역 실외조명등(39등) 전량 교체

○ 소요자재 : LED 평판조명 외 14종  /  1,063등

- 도봉산역(295등), 개화역(601등), 천왕역(167등)

구 분	규 격	연색성 (Ra)	광효율 (lm/W)	인증항목	이미지	설치장소
주요자재		적정	적정	적정
평판 조명등	40W	82.6 (기준 80)	115 (기준 95)	고효율,조달우수,환경표지제품,KS		사무실, 건물복도 등
레이스웨이	38W	82.4 (기준 80)	106.3 (기준 95)	고효율,조달우수,환경표지제품,KS		주차장, 휀룸 등
다운라이트	15W	83.1 (기준 80)	94.4 (기준 90)	고효율,조달우수,환경표지제품,KS		건물복도, 화장실 등
방습등	40W	85 (기준 80)	104 (기준 95)	고효율,조달우수,환경표지제품,KS		개화역 옥상부 등
투광등	80W	78.4 (기준 75)	102.7 (기준 95)	고효율,조달우수,환경표지제품,KS		주차장 입출구 램프
<자재 선정기준> *세부사항 붙임문서 참조 ① 조달청 나라장터에 등록된 업체 중 보급기준을 충족한 제품 선정 ‣ 서울시 고시 제2015-237호 “ 서울특별시 LED보급기준” 의거 선정 ② 고효율제품, 기술개발제품(조달우수, 성능인증), 환경표지제품, KS 등의 인증제품

○ 정비방법 : 자재구매 후 설치공사(자재지급) 별도 시행

○ 계약방법 : 구매(조명등:제3자단가계약, 배터리KIT:수의계약) / 공사(수의계약)

○ 소요예산 : 금179,949천원(구매 169,949천원, 공사 10,000천원)

○ 예산과목 : 공영주차장,대행사업비,수선유지비,수선유지비(기타수선유지비)

□ 행정사항

○ LED 조명등, 배터리KIT 구매 계약의뢰 및 설치공사 계약심사 의뢰

붙임문서 : 자재선정 비교표 1부.  끝.