문서번호	수질과-5629
결재일자	2018.7.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	강성욱	07/04 代한희선

7월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2018. 7

상수도사업본부

(생 산 부)

7월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2018.  7.3(화) 09:00~16:30

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 9명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 물연구원 : 6명 (이근보외 5명)

○ 농협 수질연구센터 : 3명 (***외 2명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	시료번호	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	11:20	18-025601	구의아리수정수센터	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ******* ○필터 : R/O ○제 조 일 : ○필터교환 : *********. **************
	정 수(1-2)	11:10	18-025602	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:55	18-025603	광진구 능동 222-14 **************
	저수조(1-4)	11:30	18-025604	광진구 구의동 253-19 ************
	정수기물(1-5)	12:05	18-025605	광진구 능동 222-14 **************
뚝도	원 수(2-1)	10:30	18-025606	자양취수장	< 정수기 > ○회사명 : ** ○모델명 : ******** ○필터 : U/F ○제 조 일 :*********** ○필터교환 : ********* *************** *******
	정 수(2-2)	10:10	18-025607	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	15:40	18-025608	용산구 대사관로 49 ************
	저수조(2-4)	15:10	18-025609	용산구 대사관로 59 ***********
	정수기물(2-5)	15:20	18-025610	용산구 대사관로 59 ***********

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.2	22.5	-	7.5	20.8	-
정수	7.0	22.1	0.49	7.1	22.3	0.45
직수	7.3	23.1	0.30	7.3	23.2	0.24
저수조	7.4	23.9	0.16	7.5	23.8	0.19
정수기	7.2	27.3	0.00	7.5	11.9	0.00

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 2.32ppm, 후염소 0.66ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 4.5ppm, 후염소 0.66ppm). 끝.