문서번호	물순환정책과-11931
결재일자	2018.7.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
신중선		송동욱	07/04 안대희
협조

<물순환 협력협업 통합매뉴얼 구축 및 장기모니터링 용역>

자문회의 개최결과 보고

2018. 7

물순환안전국

물순환정책과

제1차 자문회의 개최결과 보고

<물순환 협력협업 통합매뉴얼 구축 및 장기모니터링 용역>

‘서울형 물순환 협력협업 통합매뉴얼 구축 및 장기모니터링 용역’의 내실 있는 과업수행을 위해 개최한 제1차 자문회의 결과 보고임.

□ 회의개요

○ 일    시 : 2018. 6. 28(목) 10:00 ~ 11:40

○ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 8층 회의실

○ 참 석 자 : 5명

- 자문위원 : 김이형 교수[공주대학교], 김갑수 상임고문[㈜이산], 송경근 박사[한국과학기술연구원]

- 서 울 시 : 물순환정책과장, 물순환정책팀장

	< 용 역 개 요 >
▸ 용 역 명 : 서울형 다분야 협력협업 통합매뉴얼 구축 및 장기모니터링 ▸ 용역기간 : ’16.8.26 ~’19.8.25 (1,340백만원) ▸ 용 역 사 : 한국건설기술연구원(52.8%), ㈜동일기술공사(47.2%) ▸ 과업내용 • 물순환시설 모니터링 계획수립 및 시행, 데이터 분석·평가, 경제적 가치 평가 • 우수유출저감, 투수율 제고방안 마련 및 불투수면 총량제 적용성 평가 • 계획․설계․시공․유지관리를 위한 다분야 협력·협업 매뉴얼 마련 등

□ 자문방향

○ 보  고 : 용역 진행상황 및 성과, 향후 추진일정 등

○ 자  문 : 과업수행 적정성 검토 및 개선방안 제시, 발전적 방안 제언

□ 자문의견(요약)

○ 김이형 위원

- 환경부에서 물재이용법 개정방안을 도출하고 있으므로 참고 필요

- 식생형시설의 빠른 침투로 인한 식물고사 저감방안(관수 확보) 제시 필요

- 물관리 일원화에 맞추어 연구내용 검토 필요 등

○ 송경근 위원

- 투수성 포장으로 투수율 높아지나 지반안전성 검토도 병행 필요

- 빗물이용시설의 저류량과 사용량을 고려한 설계용량 효율화 방안 검토 필요

- LID시설 설치에 따른 유출량 저감 효과의 정량화기법 고려 필요

- 장기적 모니터링 지속을 위한 방안 마련도 필요해 보임.

○ 김갑수 위원

- 연구성과는 실용화를 위한 좋은 지표가 될 것으로 판단됨.

- 유출저감 측면에서 빗물저류시설, 대심도저류시설과 병행 진행 필요

- 개발이 완료된 대도시는 뉴타운 등 재개발 사업에 LID가 즉시 적용되어야 함

□ 향후계획

○ 자문회의 주요내용 및 전문가 의견 용역내용에 반영 검토

○ 자문위원 수당 지급

- 지급대상 : 외부위원 3명

- 소요예산 : 300,000원(100,000원 × 3명)

- 지급방법 : 용역계약에 반영된 자문비로 계약업체가 지급

붙    임  1. 자문회의 참석자 명부 1부.

2. 자문의견서 1부.  끝.