음용 비상급수시설 수질검사 결과(약수터)

1. 1/4분기 수질검사 결과(부분항목)

○ 검사대상 및 결과

연번	양수능력 (1일/톤)	소 재 지	시 설 명	검사 결과	부적합 내용			조치 내용
					기준초과항목	농도
						1차검사	재검사
1	100	중화1동 산12	성덕사약수터
2	100	면목7동 산49-1	면목지구약수터
3	80	묵1동 산46-1	태릉지구약수터
4	61	망우본동 산57-3	용마산지구약수터
5	100	망우본동 산30-7	극락사약수터	부적합	총대장균군	검출		부적합 안내문 게재

※ 검사항목(6항목) : 일반세균, 총대장균군, 대장균군(또는 분원성대장균군), 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량

※ 수질검사 성적서 사본 첨부

○ 검사 미실시 현황

연번	양수능력 (1일/톤)	소 재 지	시 설 명	미실시 사유

2. 2/4분기 수질검사 결과(전항목)

○ 검사대상 및 결과

연번	양수능력 (1일/톤)	소 재 지	시 설 명	검사 결과	부적합 내용			조치 내용
					기준초과항목	농도
						1차검사	재검사
1	100	중화1동 산12	성덕사약수터
2	100	면목7동 산49-1	면목지구약수터
3	80	묵1동 산46-1	태릉지구약수터
4	61	망우본동 산57-3	용마산지구약수터
5	100	망우본동 산30-7	극락사약수터	적합	총대장균군	검출	불검출

※ 검사항목 : 용도별 수질기준 설정항목(전항목)

※ 수질검사 성적서 사본 첨부

○ 검사 미실시 현황

연번	양수능력 (1일/톤)	소 재 지	시 설 명	미실시 사유