2018년 여름철 공공기관 에너지절약 대책

□ 실내온도 기준 준수

ㅇ (온도 기준) 냉방설비 가동시 에너지절약형 실내온도 유지

- 비전기식 냉방설비를 60% 이상 설치하여 가동하는 건물은 실내 평균온도를 26℃이상, 그 외 건물은 28℃이상으로 관리

* 비전기식 냉방방식 : 가스냉방, 지역냉방, 지열냉방, 축냉식 냉방 등

ㅇ (예외 대상) 아래 시설의 경우, 자체 에너지절약추진위원회 결정에 따라 탄력적으로 적정 실내온도 기준을 설정

① 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간은 제외)

② 의료기관, 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설 등 적정 온도 관리가 필요한 시설

③ 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설

④ 공항, 철도․지하철 역사, 버스터미널 등 대중교통 시설

⑤ 수련원, 기숙사 등 숙박관련 시설

⑥ 계약전력 5% 이상의 에너지저장장치(ESS)를 설치한 시설

⑦ 별도의 냉방 온도 조절이 가능한 휴게 공간(시‧군‧구 폭염 담당부서에서 지정한 “무더위 쉼터” 포함)

⑧ 중앙집중식 냉방 방식 중 설비의 노후화 등으로 냉방의 불균일이 발생하는 시설

※ 냉방 불균일이 발생하는 시설 예시

․중앙집중 냉방방식의 건축물 중 전체 실내 평균 온도는 28℃이나 저층부는 26～28℃이고 고층부는 30℃이상인 경우

⇒ 냉방설비 설정온도를 하향 조정하여 고층부 실내온도를 낮춤

⑨ 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임차하여 사용하는 공간

□ 조명 등 전기기기의 합리적 이용

ㅇ (조명 부분소등) 업무용 건물의 복도 조명 50% 이상 소등

※ 예외사항

․업무시설(건축법 시행령 별표1의 제14호에 따른 시설, 오피스텔은 제외)에만 적용하며, 학교, 의료기관, 대중교통시설 등 타용도의 건물은 대상이 아님

․자동소등 조도센서 부착 등 합리적인 사유가 있을 경우 예외

ㅇ (옥외광고물 심야소등) 홍보전광판 등 옥외광고물은 심야시간(23:00~익일 일출시)에 소등

※ 예외사항

․대중교통시설, 소방·치안·의료기관 등 심야시간대 옥외광고물이 필요한 시설

․홍보전광판이 민간과의 계약에 따라 운영되는 시설

․기관명 및 안내표시

□ 근무복장 간소화

ㅇ 노타이 등 여름철 체감온도를 낮추는 효과가 있는 간소하고 단정한 복장(쿨비즈*)의 착용 권장

* ‘공무원 복장 간소화지침(인사혁신처)'을 여름철에 적용한 복장 개념

ㅇ 기관특성, 직무성질(민원실 또는 특수업무 수행자 등) 등을 고려하여 각 기관별로 실정에 맞게 자율적으로 실시

□ 상시적인 절약 추진

ㅇ 연중 상시적인 에너지 절약을 위해 승용차 요일제(공공기관 근무자 대상), 에너지소비효율 1등급 제품 사용, LED조명, 건물에너지관리시스템(BEMS) 등 체계적인 에너지이용 합리화 조치* 지속 추진

* ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업부 고시)’에 따른 조치사항

□ 전력수급 위기단계별 조치사항 이행

ㅇ 기 구축된 절전통보시스템(한국에너지공단 운영)을 통해 메시지가 통보되면 즉시 산하․소속 기관에 전파하고 이행사항 조치

산업부	⇨	에너지공단	⇨	관리 공공기관 (약 800여개)	⇨	소속·산하기관 (1만여개)	⇨	이행사항 조치

* 관리 공공기관 : ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’(산업부 고시) 제21조제1항 및 별표2에 따른 관리 감독기관

* 예외기관 및 시설 : 공항, 군사시설, 대중교통시설, 데이터센터, 사회복지시설, 의료기관, 전기·가스·열 등 에너지공급시설, 초・중・고등학교, 터널, 항만 하역시설, 기타 국민의 생명․안전유지 관련시설 및 산업통상자원부장관이 인정하는 시설

< 단계별 조치 사항 >

위기단계	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․비상 절전조치 준비
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그를 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

□ 국민 불편 최소화

ㅇ 공공기관의 에너지절약 대책 시행으로 인한 국민 불편을 최소화할 수 있도록 소속·산하기관 등을 지도·감독

- 학교, 도서관, 민원실, 대중교통시설, 문화체육시설 등 다수 학생, 시민이 이용하는 시설에 대한 자율적인 적정온도 관리

* 특히, 소속·산하기관 중 노인, 아동 등이 이용하는 시설은 에너지절약형 실내온도(26~28도)가 아닌 신체여건 및 건강 측면을 고려하여 적정온도를 유지하도록 안내

- 지하철 에스컬레이터, 장애인 엘리베이터 등의 이용 불편 최소화

□ 민간부문 에너지절약 참여 유도(지자체 협조사항)

ㅇ 대표적 에너지 낭비사례인 ‘문 열고 냉방영업’을 줄일 수 있도록 지자체별로 자체적인 계획을 수립하여 상시계도 추진(7~9월초)

* 자치단체, 산업통상자원부, 한국에너지공단 등 유관기관이 함께 실시하는 주요 상권 대상 합동점검 및 계도활동은 별도 일정에 따라 시행될 예정

ㅇ 에너지 수급문제 등으로 ‘에너지사용 제한조치’ 공고시 단속 시행

* 에너지이용합리화법 제7조에 따라 ‘문 열고 냉방영업’ 등에 대한 과태료 부과

□ 기타

ㅇ 냉방온도제한 예외기관이라 하더라도 긴팔 옷 입고 냉방, 문 열고 냉방 등 과냉방하거나 에너지를 낭비하는 사례는 지양

ㅇ 산하․소속 기관에 대한 실내온도 등 준수 여부, 절전통보시스템 전파 체계와 이에 따른 이행조치사항 준비 등 자체 점검

ㅇ 기관별 특성에 맞는 자체적인 에너지절약 조치 추진

ㅇ 공공기관의 실내온도 준수 여부 등 이행상황 점검 및 결과공표 예정

* 근거: ｢공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정｣ 제22조(점검 및 공표)

참 고		공무원 복장 간소화지침 (인사혁신처)

□ 목   적

○ 유연하고 창의적인 사고 진작을 위해 품위유지, 공직예절에 어긋나지 않는 범위 내에서 짙은 색이나 흰색 외에도 다양한 색상의 복장을 연중 자유롭고 편안하게 착용할 수 있도록 함

○ 기관특성, 직무성질(민원실 또는 특수업무 수행자 등) 등을 고려하여  각 기관별로 실정에 맞게 자율적·신축적으로 실시

□ 권장사항

○ 공무원으로서의 품위를 유지할 수 있도록 간소하고 단정한 복장 착용을 적극 권장(연중)

	<간소하고 단정한 복장 예시>
‣상의 : 노타이 정장, 콤비, 니트, 남방, 칼라셔츠 등 ‣하의 : 정장바지, 면바지 등

○ 넥타이는 필요한 경우 이외에는 착용하지 않도록 함(관행적인 넥타이 착용 지양)

- 연중 동·하절기 등 계절에 관계없이 원칙적으로 타이를 매지 않도록 함

	<넥타이 착용 필요한 경우 예시>
‣국회, 공청회 등 공식회의 또는 행사에 참석하는 경우 ‣국(내)외 손님 접견하는 경우 ‣기타 의전상 넥타이 착용이 반드시 필요한 경우 등

□ 협조사항

○ 지나치게 개성적인 복장착용으로 품위가 손상되거나 근무기강이 해이해진 인상을 주지 않도록 유의

- 특히, 민원담당 공무원 등의 경우 단정하지 못한 복장으로 민원인에게 불편함을 주는 사례가 없도록 함

	<바람직하지 않은 복장 예시>
‣슬리퍼, 반바지, 찢어진 청바지 등 지나친 개성 표출로 거부감을 줄 수 있는 복장 ‣과다하게 노출되거나 지나치게 화려한 복장 등