문서번호	정수시설과-5756
결재일자	2018.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
정태광		07/09 남효돈
협 조
	주무관			김재성

항원항습기 이전 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

항원항습기 이전 설치 계획

1취수장 사무실에 설치된 자동제어 판넬의 기기보호와 적정한 실내환경 유지를 위하여 정수장 실험실에 비치되여 가동하지 않은 항원항습기를 이전·설치하여 기전설비 보호 및 쾌적한 실내환경을 조성코자 함

□ 항원항습기 현황

제조원 : ㈜귀뚜라미

제품형식 : PVU 30T7P1냉각방식

정격냉방능력 : 8,300W

정격난방능력 : 10,500W

정격냉방소비전력 : 5.09KW

정격난방소비전력 : 12.76KW

□ 현황 사진

실험실 항원항습기 현황 사진

□ 조치계획

정비방법 : 우리사업소 배관설비분야 긴급복구 동원 협력업체인                 ****************에 의뢰하여 이전 설치                 하고 이전 설치 비용은 신용카드로 결재 코자 함

소요예산 :  약 140만원

예산과목

-  상수도사업비용,영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비,

수선유지비. 끝.