2018년도 제17차 교통영향평가 심의위원회 심의결과

□ 일   시 :  2018. 7. 9.(월) 15:00

□ 장   소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심의 종류	심의 결과	비 고
2018-23	신림선 경전철 민간투자사업 (영등포구 여의도동~관악구 신림동)	남서울 경전철 주식회사	㈜지평 도시교통엔지니어링	보완	수정 의결	도시기반시설본부 (도시철도사업부)
2018-28	한양대학교 신·증축 공사(변경) (성동구 행당동 산17번지 일대)	학교법인 한양학원	㈜도시과학연구원	보완	수정 의결	성동구 (건축과)
2018-37	자양1 재정비촉진구역 개발사업 (광진구 자양동 680-63번지 일대)	㈜케이티	㈜KTS엔지니어링	신규	수정 의결	광진구 (도시계획과)

2018년도  제17차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 신림선 경전철 민간투자사업(변경)

(영등포구 여의도동~관악구 신림동)

□ 심의일시 : 2018. 7. 9.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 연장 7.76㎞, 정거장 11개소(환승정거장 4개소), 차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2017년~2022년

○ 사  업  자 : 남서울 경전철 주식회사

○ 수립대행자 : ㈜지평도시교통엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 보행 편의성 제고를 위해 보행량 등을 고려하여 관련 규정에 맞게 지상 환승통로에 E/S, E/V, 일반계단을 모두 설치할 것 ○ 승강장 폭, 너비, 환승거리, 대피시간 등 관련 설계규정에 따라 설계하고 그 근거를 제시할 것 ○ 종합개선안도의 건축물 내외 구조물 및 동선 등을 모두 명확히 표현할 것

○ 의결내용 세부명세

2018년도  제17차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 한양대학교 신·증축 공사(변경)

(성동구 행당동 산17번지 일대)

□ 심의일시 : 2018. 7. 9.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 522,975.00㎡(연면적 964,721.21㎡)

○ 사업기간 : 2006년~2019년

○ 사  업  자 : 학교법인 한양학원

○ 수립대행자 : ㈜도시과학연구원

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 현 주차장 출입구는 차량과 보행 안전에 우려가 높은 곳에 설치하여 있음 ○ 주차장을 동측출입구를 이전 또는 삭제 검토할 것 ○ 불가피할 경우 구조변경을 통하여 우회전 차로, 램프앞 평탄부 확보, 도로선형을 조정할 것 ○ 지하주차장 층간 이동램프을 동측에 원형램프로 재설계할 것 ○ 병원주차에 대한 누적주차대수 제시할 것 ○ 주차장 주변의 제약이 되는 건축계획을 모두 제시할 것

○ 의결내용 세부명세

2018년도  제17차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 자양1 재정비 촉진구역 개발사업

(광진구 자양동 680-63번지 일대)

□ 심의일시 : 2018. 7. 9.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 구역면적 78,147.00㎡(연면적 1-1획지 486,743.90㎡, 1-2획지 23,157.31㎡)

○ 사업기간 : 2018년~2024년

○ 사  업  자 : ㈜케이티

○ 수립대행자 : ㈜KTS엔지니어링

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	1. 아차산로 58길 관련 ○ 아차산로 58길이 4차로로 유지되도록 설계할 것 2. 사업지 동측 비주거 차량출입구 관련 ○ 진입진출램프 설계는 대안 1을 기준으로 할 것 - 진입부의 대형버스와 발렛이용자를 위한 안내표시할 것 3. 중로 2-479호선 선형 관련 ○ 3차로 선형일치 대안을 기준으로 할 것 4. 외부도로 ○ 뚝섬로확장, 중 2-478호선신설, 중 2-480호선신설 등 외부도로 사업의 시행방법 및 시행계획을 제시하고, 본 사업의 준공 전에 완공할 수 있는 담보책을 제시할 것 ○ 아차산로의 직진차로가 유지되도록 도류화를 재설계하고, 택시정차면은 삭제하고 버스정류장은 서측방향을 위치조정할 것 5. 진출입부 ○ 북측부지 남측 공동주택(분양) 차량출입구는 회전공간확보 및 드롭죤과 조업공간을 재배치하여 차량간 동선을 단순화 할 것 ○ 남측부지 공동주택(임대) 차량출입구는 회전공간을 추가 확보하여 차량간 동선을 단순화 할 것 6. 주차 ○ 외부에 주차장 진출입에 대한 주차안내정보를 제시할 것 ○ 임대주택 부근에 드롭죤을 배치할 것 ○ 행복주택부지의 지하주차장의 회전이 원활 할 수 있도록 보완할 것 ○ 북측부지 지하5층 주거램프 전면 동선 단순화를 위해 교차로를 정형화 할 것 7. 교통시설 등 ○ 아차산로의 횡단보도는 기둥에서 이격시키고 안전시설물을 보강할 것 ○ 지상부의 레벨을 고려한 장애인 보행동선을 제시할 것

○ 의결내용 세부명세