문서번호	시설보수과-5506
결재일자	2018.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	07/18 김용제
협조

2018 하반기 정기점검 보고서

【안양교】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

2018 하반기 정기점검 보고서

□ 시설물명 : 안양교

시 설 물 개 요	․ 폭 : 19.9~26.1m ․ 연장 : 240.0m ․ 위치 : 구로구 구로동 682 ~ 광명시 철산동 산1	법정구분 : 2종	상태등급 : C급	준공년도 : 1977년
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		강 연 홍
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		강 연 홍
			시설운영6급		조 정 갑

□ 점검내용

○ 점검일시 : 2018.7.17.(화요일)

○ 점검구간 : 안양교(전체-시흥IC방향)

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
1	시흥IC 방향	포트홀 다수발생구간에 대하여 부분포장 완료 (시공사)	-	-	이상없음	-	1 2

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
시흥IC 방향	기존교량 철거 및 오류IC 방향 차량통행 변경 운영중 (성능개선공사 추진중)	-	-	이상없음	-

※ 포트홀 발생구간 등 부분포장 완료함

□ 현황사진

1. 시흥IC방향 포장부 현황	2. 부분포장 완료

3. 교량하부 점검	4. 교량하부 점검

끝.