스트레스 프리 – 워크/힐링존 검토의견 및 협조사항

1. 검토의견

가. 사업범위 (협의완료)

1) 4호선 워크/힐링존

- 예술무대공간 확보를 위해 50㎝ 이동설치

- 4호선 예술무대 쪽 기둥 부스 2개소 설치 불가 (승객동선 지장)

- 기둥 부스 시설물은 경량으로 제작

2) 2호선 워크/힐링존 : 액자, 의자는 원인자 부담으로 이설, 이동장소 협의

나. 불연재 사용, 목재∙데코타일 불가 (도시철도건설규칙 제35조의3)

다. 설치물은 가능한 외부 제작을 하여 역사내 화기작업 ․ 도색작업 축소 권고

라. 전기공사

- 전력 무상사용 승인

- 전기 시공안내문 준수(붙임 참조)

- 워크/힐링존 전원점 위치(승인요청도서에 반영 요함)

호선	역명	전원점 위치 (협의 후 시행)
2호선	동대문역사문화공원역	내선3-3 청원전력 #7 (2P 20A ELB 좌1)	내선3-1 청원전력 #7 (2P 20A ELB 우1)	외선8-4 청원전력 #6 (2P 20A ELB 좌1)	외선8-1 청원전력 #6 (2P 20A ELB 우1)
4호선		대합실 청원전력 분전반 #4 (2P 20A ELB 좌1)

- 사업기간 종료 후 사업시행자(서울시)의 원상복구

2. 협조사항

가. 설치 시 이용객 안전사고 발생 유의(안전사고 발생시 책임주체 : 서울시)

나. 가림막설치, 앵커작업, 천정해체 작업, 대형 구조물 이동 등 소음∙승객동선 방해 작업은 영업종료 후 야간 시행

다. 역사내 소음공정작업(야간공사)시 임시숙박 시행 : 비용 원인자 부담 (양식5)

1) 소음기준 : 소음ㆍ진동 공정이 30분 이상 지속되는 경우

(침실층 반경 100m, 직상ㆍ직하 반경 50m, 소음 45dB이상시)

2) 1인 1실 기준 70,000원 이내 (미 숙박시 1인 15,000원 지급)

라. 용접 등 고위험 화기작업 시 소화기 2개 이상 비치, 시행 1일 전 신고(양식3)

마. 천정해체조립 시행 1일 전 신고(양식4), 전후 사진 촬영 제출

바. 역사 내 바닥 물청소 월2회 실시 예정으로 시설물 정기 관리 필요(서울시 주체)

사. 공사 시행을 위해 역사출입 시, 작업 시작 전 역무실 작업일지 작성(현장대리인 성명, 연락처, 출입인원 등)

아. 4호선 예술무대(메트로아티스트) 공연 시 소음작업 중단 요함 (붙임 참조)

3. 제출서류

가. 설치도면 (고정방법, 재료, 색상 등 시공사항 구체적 표기)

나. 예정공정표

다. 계약현황 자료 (용역업체, 시공업체 사업자등록증, 현장대리인 연락처)

라. 현장기술자 지정신고서 등 서류 일체 (양식1,2)

마. 전기공사 관련 서류

1) 청원전력 검사신청서

2) 전기부하계산서

3) 시공도면

4) 전기공사업체서류(사업자,등록증,등록수첩,경력수첩)