				★대리			팀장	안전관리처장	경영전략본부장
문서번호		안전관리처-3908
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2018.08.07.
공개여부		공개
『2018년 추석명절 대비』 (3/4분기) 안전점검 계획
			2018. 8
						안전관리처

추석명절 대비 (3/4분기) 안전점검 계획

추석 대비 다중이용시설의 시설물 안전관리 강화 및 재해재난 예방관리 점검으로 안전취약 요인의 사전 보완을 통해 시민안전을 확보하고 재난사고의 선제적 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		3/4분기 안전점검 계획

□ 관련근거

□ 관련근거 : 이사장방침 제19호(2018.02.09.)「2018년 재난안전관리 계획」

□ 점검개요

□ 기    간 : 2018. 8. 16.(목) ~ 9. 17.(월) 기간 중 22일

※ 추석명절 전 다중이용시설 집중점검 병행 시행

□ 대    상(15개 부서) : 월드컵경기장 등 시민접점 사업장 및 공단관리 시설

□ 점 검 자(20명) : 안전관리처(11명) 및 시민모니터링(8명)

	< 중점 점검사항 >
[추석명절 대비 이용시민 안전위해요소 점검] 추석명절 및 장기연휴 대비 다중이용시설에서 발생할 수 있는 각종 위해요소 사전점검 추석 연휴기간 비상상황 대응체계 확립 여부 [가을철 시설물 안전관리 실태 점검] 성묘 및 연휴기간 중 이용빈도가 높은 시민접점 시설물 안전관리 실태 점검 돌발강우 대비 시설물 점검관리 및 인접공사장 안전관리 실태 점검 [화재 취약시설 관리실태 및 태풍(돌발강우)대비 대응체계 점검] 돌발강우 대비 배수로 준설․관리, 배수시설 점검, 재난관리자원 운영실태 점검 등 전기, 유류 저장고, 가스 등 취약시설 화재 안전관리 실태 점검 다중이용시설 화재 예방 관리(방화벽 및 비상대피로 적치물 방치, 피난유도등 관리 등) 점검 [외부인 출입자관리 실태 점검] 외부 출입자 관리실태(관리방법, 통제장치 설치여부 등) 점검

□ 주요 사업장별 중점점검 사항

구 분	중 점 점 검 사 항	비고
공통사항	- 추석 종합대책 수립 및 이행여부 점검 (해당 부서) - 태풍 및 기습호우에 따른 풍수해 예방 및 인접 공사현장 관리 실태 등 - 안전점검의 날 추진 이행실태 - 前 분기별 지적사항에 대한 이행여부 확인점검 - 외부인 출입자 관리 실태점검
월드컵경기장 장충체육관 고척돔경기장	- 재해 취약시설 점검 및 주요 시설 안전관리 이행여부 - 임대시설 화재대비 가스설비, 전기시설, 소방시설 점검 - 비상발전기 및 수방장비(펌프 및 양수기) 유지관리상태 및 작동 점검 등
어린이대공원	- 주요 시설물, 동물사 및 놀이시설(놀이터 포함) 안전 위해요소 점검 - 임대시설 화재대비 가스설비, 전기시설, 소방시설 점검
지하도상가	- 추석기간 이용시민 비상대피로, 유도시설 등 안전시설 관리실태 점검 - 수방장비 관리상태, 소방시설, 전기 및 가스시설 이상 유무, - U-화재시스템 점검, 방화셔터 작동 점검 및 적치물 관리 실태 - 비상발전기, 승강기 및 에스컬레이터 관리상태 및 작동 점검
시립승화원 추모공원	- 성묘객 이동 보행로 관리상태 및 안전 위해요소 점검 - 화장실, 식당, 주차장, 사업장 진출입로 주변 등 이용시민 불편사항 점검 - 화장로, 도시가스, 유류관리 상태 등 점검 - 봉안 시설 및 묘지시설의 안전 위해요소 점검
자동차 전용도로	- 교통정보 시스템 시설물 유지관리 실태 및 추석명절 간 관리계획 점검 - 주요노선 지하차도 배수로, 터널 수배전 설비 안전점검 - 사면 및 옹벽․급경사지 구조적 상태 및 관리실태 점검 - 화재대비 녹지대 예초작업 후 잔재물 관리실태 점검
청계천	- 진출입시설 등 이용시민 밀집 예상구간 및 천변난간, 맨홀, 비상사다리 등 - 시설물, 경관조명·분수설비 등

Ⅱ		시민모니터 선정 및 활용계획

□ 점검개요

○ 기    간 : 2018. 8. 22(수) ～ 9. 17(월)

※ 추석명절 전 다중이용시설 집중 점검과 병행시행

○ 대    상 : 청계천, 어린이대공원 등 시민접점 사업장 12개소

○ 점검방법 : 시민모니터 및 외부전문가와 안전관리처 직원 합동 현장점검

○ 점 검 자 : 시민모니터(8명)외 안전관리처 직원

- 시민모니터 :  ‘2018년 제10기 시민모니터’ 중 8명 선정 및 활용

□ 시민모니터 선정 계획

○ 모집인원 : 제10기 시민모니터 활동 인원 중 8명 *상반기 참여 인원 제외

○ 모집기간 : 2018. 8. 9(월) 09시 ～ 8. 14(화) 18시 *모집 완료 시 조기 종료

○ 모집공고 : 시민모니터 밴드, 이메일 및 크로샷을 활용한 공개모집

○ 지원방법 : 신청서 담당자(최천수) 이메일 및 전화 접수

○ 선발방법 : 제출 신청서 서류심사로 평가

- 선발기준 : 점검일정‧점검대상 공지 후 해당 점검대상 별 희망자 1명 선정

(시민 모니터링 담당시설을 제외한 희망시설 2개소 신청)

- 선발제외 : ‘2018년 상반기 시민모니터 합동점검’ 참여인원 선발 제외

- 일부 합동점검 대상 시설 지원자 없을 시 신청자 중 협의 후 조정 배치

○ 선정 및 활동일정

2018. 8. 9.(목)~8.14.(화)		~2018.8.17.(금)		2017.8.22(수)~9.17.(월)
합동점검 인원 모집		모집결과 안내		합동점검 시행
시민모니터 밴드, 이메일, 크로샷 활용 공개 모집		합동점검 인원 선발 및 일정 안내		안전관리처 + 시민모니터 합동점검 시행

Ⅲ		점검결과 조치

□ 현장점검 시 발굴된 개선, 시정, 권고사항에 대해 조기 개선토록 시정요구

○ 다중이용시설 점검 시 발굴된 개선사항은 신속한 조치가 가능토록 점검보고서

(복명서)로 우선 시정 요청 후 문서시달

○ 유지관리 시설로 인한 안전사고 발생우려 사항 : 현장 즉시 조치

○ 前 분기 점검 지적사항 이행 결과 포함.

붙  임 : 1. 추석명절 대비 가을철(3/4분기) 안전점검 일정 1부.

2. 점검 보고서(복명서) 1부.

3. 점검 사진대지(양식) 1부.

4. 시민모니터 합동점검 모집 신청서 1부.

5. 시민모니터 합동점검 체크리스트 1부.  끝.

붙  임 1

추석명절 대비 가을철(3/4분기) 안전점검 일정

점검일정	점검부서	사 업 장 (*추석명절대비 사전점검 및 시민합동점검 대상)	비고
8. 16(목)	공동구관리처	공동구(가락, 개포, 상계)
8. 17(금)	공동구관리처	공동구(상암, 목동, 여의도)
8. 20(월)	상가운영처	명동관리소(명동,소공,명동역,회현,남대문)
8. 21(화)	상가운영처	을지로관리소(신당, 을지로, 을지입구, 시청광장, 인현)
8. 22(수)	상가운영처	*강남터미널관리소
8. 23(목)	상가운영처	*영등포관리소(영등포역, 영등포로터리, 영등포시장)
8. 24(금)	상가운영처	*강남관리소(강남역, 잠실역)
8. 27(월)	상가운영처	종로관리소(동대문,청계6가,종각,종로4가,종오,청계5가,마전교)
8. 28(화)	도로관리처, 도로시설처 도로환경처, 교통정보처	홍지문터널(사면포함) 및 자동차전용도로(강북 노선) /도로 교통정보시설 등
8. 29(수)	도로관리처, 도로시설처 도로환경처, 교통정보처	구룡터널(사면포함) 및 자동차전용도로(강남 노선) / 도로 교통정보시설 등
8. 30(목)	교통시설운영처	동대문지상상가, 훈련원주차장, 혼잡통행료관리소
8. 31(금)	창립기념일 행사(예정)
9. 3(월)	주차시설운영처	서부주차관리소(신방화,개화역,개화산역,구파발), 차고지(강서)
9. 4(화)	주차시설운영처 장애인콜택시운영처	차고지(중랑),동부주차관리소(창동),장애인콜택시(창동관리팀)
9. 5(수)	주차시설운영처	동부주차관리소(도봉산,화랑대,천호,잠실)
9. 6(목)	주차시설운영처	중부주차관리소(종묘,세종로,동대문,한강진)
9. 7(금)	총무처 상가운영처	청사(장애인콜센터, 교통상황실, 주차통합센터,방재센터 등) 글로벌센터
9. 10(월)	청계천관리처	*청계천, 유지용수관리소
9. 11(화)	서울월드컵경기장 운영처	월드컵경기장 및 수익시설 / *장충체육관
9. 12(수)	서울 어린이대공원	*어린이대공원
9. 13(목)	돔경기장운영처 도로환경처	도로환경처, *고척돔경기장 및 수익시설 등
9. 14(금)	추모시설운영처	시립승화원 및 공원묘지
9. 17(월)	추모시설운영처	*서울추모공원

※ 점검자(합동점검 외부전문가 포함) 및 일정은 현장여건 등에 따라 조정 가능

※※ 공사현장(공사감독1‧2‧3처) 점검은 특별점검(안전관리처-3587호)로 인해 3/4분기 점검대상 제외

붙  임 2

점검 보고서(복명서)

□ 점검일시 : 2018 .    .    . (   )

□ 점검현장 :

□ 주요 점검내용

○

□ 점검결과

점 검 내 용	점 검 결 과
○ 추석명절 대비 종합대책 수립 여부 - 부서별 추석종합대책 계획 수립 여부 - 대시민 안전대책 계획 수립 여부 - 안전점검의 날 추진 이행실태 점검
○ 태풍 및 기습호우 발생 대비 관리체계(근무지침 및 비상연락망) 운영실태 - 비상근무 체계 정비 현황 - 유관기관 비상연락체계 구축 등
○ 수방(태풍 및 기습호우) 취약시설 관리실태 점검 - 건축물, 시설물에 대한 이상 징후 여부 등 - 배수로 및 배수설비 관리 및 기능유지 여부 등 - 옹벽, 절개지, 석축 등 균열, 파손 여부
○ 추석명절 대비 다중이용시설 안전관리 실태 점검 - 방화셔터 및 대피로 간섭 적치물 방치 및 피난유도 관리 - 이용시민 보행로 관리상태 및 위해요소 점검 - 주택 인접 공사현장 및 시설물 관리실태 점검
○ 외부 출입자 관리실태 점검 - 외부출입자 대장관리 및 통제관리 실태 점검
○ 화재 취약시설 안전관리 및 화재예방 관리 실태 점검
○ 기타사항(지적사항, 수범사례 등)

※ 첨부 : 증빙 서류(사진 등)

2018 .    .    .

확 인 자 :                (인)

점 검 자 :                (인)

점 검 자 :                (인)

점 검 자 :                (인)

붙  임 3

점 검 사 진

사진번호
점검내용(사진설명) :
135×85
사진번호
점검내용(사진설명) :
135×85

붙  임 4

시민모니터 합동점검 모집 신청서

❑ 합동점검 신청자 인적사항

2018년 배정 시설 현황	이 름	연 락 처	주 소
(예시) 서울어린이대공원	홍 길 동	*************	서울시 성동구 마장동

❑ 참석가능 점검일자(대상)에 □표시 해주시기 바랍니다. (최대 2곳 가능)

*시민 모니터링 배정 시설 제외

점검일자	대 상 사 업 장	주 소	참석희망
8.22(수)	터미널관리소 (강남터미널상가)	(고투몰) 서초구 신반포로 200 고투몰	□(예시)
8.23(목)	영등포관리소 (영등포역,영등포로터리 등)	영등포구 경인로 843 영등포역지하쇼핑센터
8.24(금)	강남관리소 (강남역, 잠실역)	(강남역지하쇼핑센터) 강남구 테헤란로 101 이즈타워
9.10.(월)	청계천(유지용수관리소)	종로구 서린동 14-1 청계광장
9.11(화)	장충체육관 및 수익시설	중구 동호로 241 장충체육관
9.12(수)	서울어린이대공원	광진구 능동로 216 어린이대공원
9.13(목)	고척돔경기장 및 수익시설	구로구 경인로 430 고척스카이돔
9.17(월)	서울추모공원	서울특별시 서초구 양재대로12길 74 서울추모공원

※ 일부 점검 일자(대상)에 지원자가 중복되거나 없을 시 협의 조정 예정입니다.

※ 점검시설 및 일정은 현장 여건에 따라 변경될 수 있으며,

점검시간은 오후 2시부터 2시간 소요 예정 (합동점검 전 사전 협의 예정)

※ 만남 장소 및 시간 변경 시 사전 공지해 드립니다.

붙  임 6

시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단		청계천관리처	합동점검 대상	청계천
점검분야	점 검 사 항				그렇다	아니다	해당없음	세부위치
비상대피 시설	1. 우기철 침수시 대피안내 표지판이 알아보기 쉽게 설치되어 있다.
	2. 가까운 진,출입 계단 위치가 알아보기 쉽게 안내되어 있다.
	3. 비상 발생시 긴급연락처 등이 알아보기 쉽게 안내되어 있다.
	4. 비상사다리 설치위치 및 사용안내가 알아보기 쉽게 되어있다.
진,출입 계단부위	5. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.
	6. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.
청계천	7. 산책로와 청계천 내부 청소상태가 양호하다.
	8. 바닥 손상, 패임 등으로 인한 보행시 불편사항은 없다.
	9. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.
기타	10. 추석 대비 안전점검 체크리스트 1) 시설물 안전관리, 풍수해 대응체계 확립 등 2) 화재 취약시설 사전 예방 및 관리 실태 등 3) 청계천 및 편의시설 환경‧위생 상태 등 4) 기타 시민 불편 요소 등
점검의견	☞

시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단		서울어린이대공원	합동점검 대상	어린이대공원
점검분야	점 검 사 항				그렇다	아니다	해당없음	세부위치
옥외	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.
진,출입 계단부위	3. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.
	4. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.
	5. 계단 주위에 불필요한 시설물은 적재되어 있지 않다.
	6. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.
옥내	7. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.
	8. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.
	9. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.
	10. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.
	11. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.
	12. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.
	13. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.
기타	14. 추석 대비 안전점검 체크리스트 1) 시설물 안전관리, 풍수해 대응체계 확립 등 2) 화재 취약시설 사전 예방 및 관리 실태 등 3) 임대시설, 편의시설 환경‧위생 상태 등 4) 기타 시민 불편 요소 등
점검의견	☞

시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단		장충체육관사업팀	합동점검 대상	장충체육관
점검분야	점 검 사 항				그렇다	아니다	해당없음	세부위치
옥외	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.
	3. 보도블럭, 장판 등 바닥재 마감에 문제가 없다.
진,출입 계단부위	4. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.
	5. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.
	6. 계단 주위에 불필요한 시설물은 적재되어 있지 않다.
	7. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.
옥내	8. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.
	9. 천장에 설치된 환기구의 청소상태는 양호하다.
	10. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.
	11. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.
	12. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.
	13. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.
	14. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.
	15. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.
기타	16. 추석 대비 안전점검 체크리스트 1) 시설물 안전관리, 풍수해 대응체계 확립 등 2) 화재 취약시설 사전 예방 및 관리 실태 등 3) 임대시설, 편의시설 환경‧위생 상태 등 4) 기타 시민 불편 요소 등
점검의견	☞

시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단		돔경기장운영처	주요접점	고척스카이돔
점검분야	점 검 사 항				그렇다	아니다	해당없음	세부위치
옥외	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.
	3. 보도블럭, 장판 등 바닥재 마감에 문제가 없다.
진,출입 계단부위	4. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.
	5. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.
	6. 계단 주위에 불필요한 시설물은 적재되어 있지 않다.
	7. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.
옥내	8. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.
	9. 천장에 설치된 환기구의 청소상태는 양호하다.
	10. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.
	11. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.
	12. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.
	13. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.
	14. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.
	15. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.
기타	16. 추석 대비 안전점검 체크리스트 1) 시설물 안전관리, 풍수해 대응체계 확립 등 2) 화재 취약시설 사전 예방 및 관리 실태 등 3) 임대시설, 편의시설 환경‧위생 상태 등 4) 기타 시민 불편 요소 등
	☞

시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단		상가운영처	합동점검 대상	지하도상가
점검분야	점 검 사 항				그렇다	아니다	해당없음	세부위치
옥외	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.
진,출입 계단부위	3. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.
	4. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.
	5. 계단 주위에 불필요한 시설물은 적재되어 있지 않다.
	6. 에스컬레이터, 장애인리프트은 정상적으로 가동되고 있다.
	7. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.
옥내	8. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.
	9. 천장에 설치된 환기구의 청소상태는 양호하다.
	10. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.
	11. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.
	12. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.
	13. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.
	14. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.
	15. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.
기타	16. 추석 대비 안전점검 체크리스트 1) 시설물 안전관리, 풍수해 대응체계 확립 등 2) 화재 취약시설 사전 예방 및 관리 실태 등 3) 휴게실, 화장실, 보행로 등 환경‧위생 상태 등 4) 기타 시민 불편 요소 등
점검의견	☞

시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단		추모시설운영처	주요접점	서울추모공원
점검분야	점 검 사 항				그렇다	아니다	해당없음	세부위치
옥외	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.
	3. 보도블럭이나, 맨홀등의 파손으로인한 보행시 위험은 없다.
진,출입 계단부위	4. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.
	5. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.
	6. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.
옥내	7. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.
	8. 천장에 설치된 환기구의 청소상태는 양호하다.
	9. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.
	10. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.
	11. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.
	12. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.
	13. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.
	14. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.
기타	15. 추석 대비 안전점검 체크리스트 1) 시설물 안전관리, 풍수해 대응체계 확립 등 2) 화재 취약시설 사전 예방 및 관리 실태 등 3) 주차장, 임대시설, 편의시설 환경‧위생 상태 등 4) 기타 시민 불편 요소 등
점검의견	☞