위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	119구급차 안전장치(리모컨키) 부착 추진결과 알림

1. 재난대응과-18155(2018.8.28.)호 “119구급차 안전장치(리모컨키) 부착 추진결과 알림”과 관련입니다.

2. 구급차 탈취사건 발생에 따라 구급활동 중 운전요원이 차량을 벗어날 경우 탈취 예방을 위하여 추진한 안전장치(리모컨키) 부착 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 리모컨 설치결과 개요

○ 기    간 : 2018.06.19.~06.26.

○ 추진부서 : 장비회계팀

○ 설치결과 : 8대  ※ 2018년 교체대상(2대-세곡, 예비구급차)은 추후 설치

나. 소방청 개선방안 추진실적

○ (인증기준 강화) 무선도어 개폐장치 설치유무 확인 절차 도입

- (구급차 제조사) 신규차량 제작□납품 시 리모컨키 기본설치

- (한국소방산업기술원)「구급차 KFI인증기준」개정(ʼ18년 하반기)

현 행	개 정 안
제3조(일반구조) ①～③ (생 략)	제3조(일반구조) ①～③ (현행과 같음)
<신 설>	④ 구급차에는 무선도어 개폐장치가 설치되어야 한다.

○ (SOP400 개정) 구급 단계별 표준작전절차 개정(9월)

구분	표준작전절차	주요내용
현행	(SOP 401) 구급활동 일반사항	Ⅴ. 현장진입 시 유의사항 1. (열쇠휴대) 운전요원이 차량으로부터 이탈할 때에는 도난방지를 위하여 차량열쇠를 항상 휴대토록 함
개정	(SOP 401) 구급 안전관리 표준작전절차	1. 구급출동 단계 1.2 현장도착 1.2.3 (도난방지) 엔진정지, key 분리, 문 잠금 2. 현장대응 단계 2.3 의료기관 도착 2.3.2 (안전관리) 엔진정지, key 분리, 문 잠금

붙임  1. 119구급차 안전장치(리모컨키) 부착 추진결과 1부.

2. 119구급차 안전장치(잠금기능) 부착 현황 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장,세곡119안전센터장
담당자							홍운화			구급팀장					이은주					재난관리과장					08/29 임남길
협조자
시행			재난관리과-8029									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 테헤란로 629 3층 재난관리과															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		02-553-0109						/전송			02-553-3199					/	cluboctagon@seoul.go.kr												/	부분공개(5)