＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 협의 검토결과 회신(신림~봉천터널)

1. 토목부-13965호(2018.8.9.) 및 배수과-6450호(2018.8.14.)와 관련입니다.

2.『신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(1공구)』구간 내 저촉 상수도관 이설에 대한 검토결과를 붙임과 같이 송부하오니 이설공사가 원활히 추진될 수 있도록 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 협조사항

- 도시기반시설본부(토목부)

① 검토결과를 설계에 반영하여 공사를 시행하고, 원인자부담 자체이설로 이설 승인조건에 의거 공사 시행

② 착공 전 이설공사 세부 설계서를 상수도사업본부에 통보하여 검토 후 공사 시행

③ 이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 제24조의2항에 의한 KS인증 및 KC인증 등 적법한 자격요건을 갖춘 자재만 사용

④ 매달기 구간 및 전식방지 시설에 대하여는 상수도사업본부(시설관리과)와 별도 협의 요함

※ 그외 사항은 붙임 “상수도관 이설 검토 결과 보고” 및 “상수도관 이설 승인조건” 참조

- 남부수도사업소

① 원할한 공사 진행 및 안정적 시민 급수를 위한 수계전환 검토

② 공사 시행전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를 위해 시공사와 합동으로 장기간에 걸쳐 서서히 밸브조절 시행

③ 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

④ 공사완료 후 시설이상 유무 확인하여 준공처리 및 결과보고(사업소 ⇒ 배수과)

붙임 : 1. 상수도관 이설 검토 결과 보고 1부

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.

3. 상수도관 보호 및 순찰입회업무 지침. 1부.

4. 상수도밸브실 설치 및 유지보수 지침. 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),남부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	김형식		배수과장	09/04 이용구
협조자
시행	배수과-7032	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	부분공개(5)