다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	영등포구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	`14년 상반기 도로점용공사장 교통소통대책 이행실태 점검결과 시정조치(도림 하수암거정비공사)

1. 서울특별시도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제8조 및 제10조, “서울특별시 보도10계명” 및 “14년 상반기 도로점용공사장 교통소통대책” 과 관련입니다.

2. 우리시에서 추진중인 도로점용공사장에 대하여 교통소통대책 이행실태를 점검하고, 위 조례 제10조(시정명령)에 의거 아래와 같이 시정조치를 요구하니, 빠른 시일내 조치하고 그 결과를 2014.6.05(목)까지 제출(사진첨부)하여 주시기 바라며

3. 아울러, 공사로 인하여 시민불편 민원이 전화, 트위터 등으로 접수되고 있음을 감안하여, 공사시행청은 수시로 공사장 주변을 점검하여 시민불편요인을 적극 시정 및 개선하는 등 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-  아      래   -

공 사 명 (시 행 청)	점검결과 (점검일 : 2014. 5. 22)	조치할 사항
도림하수암거정비공사공사 <영등포구>	- 공사장내에 공사외 차량이 불법주차하여 공사장 미관 저해하고 차량 소통에 지장. - 버스정류장을 차로 변화점에 이설하여 버스정차후 뒤차 흐름을 방해. - 차량통행의 최소기준인 3m에 미달되어 운전자가 불안감을 느낌. - 노면표시가 완전히 제거되지 않아 차량운전자의 혼란을 야기 시키고 있음. - 교통신호수, 보행안내원이 배치 안됨. - 공사중 교통안내표지판 현장과 다르게 표기.(2개차선 직진 못함)	- 원활한 차량 소통을 위해 불법 주차 근절하고 유지관리 철저. - 버스정류장을 5M위로 이설 - 차량통행의 최소기준인 3m를 확보. - 노면표시 정비하여 명확하게 차로 제공. - 원할한 교통흐름을 위하여 통제수를 배치하여 교통 통제. - 차량운전자가 쉽게 인지할 수 있도록 교통안내판 현장에 맞게 표기하여 설치.

공 사 명 (시 행 청)	점검결과 (점검일 : 2014. 5. 22)	조치할 사항
<영등포구>	- 직진차선이 막혀 있는데 직진으로 표기된 노면표시(2개차선) - 횡단보도를 무단 점용하였고 무단 적치물이 적체, PE울타리가 무질서하게 설치 적치물이 적체, PE울타리가 무질서하게 설치	- 차선감소 표기로 정정하여 노면표시 - 횡단보도 점용 복구하고 무단 적치물 치워 보행자 환경 개선하고 PE울타리를 정리 공사장 환경을 정리.

붙임  1. 도로점용공사장 점검결과(도림).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이병택		교통운영팀장	최정수		교통운영과장	05/26 강진동
협조자	★주무관	박평근
시행	교통운영과-9717	(		)	접수		(		)
우	110-140	중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 6층	/
전화	02)2133-2459	/전송	02)2133-1053	/	lbt36351@seoul.go.kr	/	대시민공개