문서번호	공동주택과-17044
결재일자	2017.9.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공동주택계획팀장	공동주택과장
김문근		양준모	09/01 김장수
협조	공동주택운용팀장		곽동호
	안전관리팀장		안종학

2017년 추석대비 공동주택 재건축 공사장 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8

『 2017년 추석 대비 』

공동주택재건축 공사장 안전점검 계획

2017년 추석연휴 대비 공동주택 재건축 공사장에 대한 안전점검을 실시하여 재해예방 및 시민생활 안전에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

▢ 추진근거

◦ 재난 및 안전관리 기본법 제30조 (재난예방을 위한 긴급안전전검)

◦ 2017년 추석대비 주택·건축분야 재난취약시설 안전점검 계획 (건축기획과-18437호, 2017.3.13)

▢ 추진방향

◦ 추석대비 공동주택 재건축 공사장의 안전관리 실태점검

◦ 공동주택재건축 공사장 정기 및 수시점검 시행

◦ 비상연락망 및 수방자재, 장비, 인력 긴급 동원체계 구축

▢ 공사장 현황 : 21개소(붙임1)

공 정	굴 토	골 조	마 감	철 거
개 소	6	11	3	1

Ⅱ		점검계획

▢ 추진기간 : ************************

▢ 점검대상 : 공동주택 재건축 공사장 21개소

▢ 점검주체 및 점검반 구성 : 공동주택과 및 자치구 담당자

◦ 외부전문가, 시 합동점검 : 굴토, 골조 공사장 17개소

- 외부전문가 : 굴토공사장(토질기술사), 골조공사장(건축구조기술사)

◦ 자치구 자체점검 : 4개소(마감 공사장 3개소, 철거 공사장 1개소)

대상 공사장	공정	외부전문가 (점검자)	공무원 (입회자)
********** ********** *********	**	******* ****** ***********	***** ***** *****
************ ********* ******************	**	******* *********** ***********	***** ***** *****
********** **********	**	******* ********* ********	***** ***** *****
********* ************ *********	**	******* ********** ********	***** ***** *****
********* *********** ********	**	******* ********** ********	***** ***** *****
********* ********** *************	**	******* *********** ********	***** ***** *****

※ 외부 전문가는 서울특별시 건축물 구조안전진단위원 활용

▢ 주요 점검내용

◦ 공사장별 관리 책임자 지정

- 담당자(공무원 지정)

- 추석연휴 비상 연락체계 구축 [공무원 ⇔ 현장책임자(시공자, 감리자, 관리자)]

* 자체 비상근무조 편성, 필수요원 상주 및 비상연락체계 확립

* 연휴기간 중 공사현장은 조별 대기근무자 편성 운영

◦ 공사장 주변 통행인 안전통로 확보

◦ 굴토공사장 내 흙막이 가시설, 가설울타리, 가림막, 낙하물 방지망 등 보강 및 타워크레인 등 건설장비 점검

- 토류벽, 버팀대 등 주요부재 및 절개지 안전성

- 변위계측기 설치 및 관리상태, 지하수 유출 및 처리실태

- 안전난간 등 안전시설 관리실태

◦ 주요부재의 변위상태(손상, 변형, 부식, 침하 등)

◦ 호우대비 배수로, 토사유출 방지시설, 침사지 관리 및 양수기 등 수방장비 및 자재 등 확보 관리

◦ 기타 공사장 주변 및 공사장 자재 정비․정돈 불량으로 도시미관 저해 및 보행자 통행 지장 여부

Ⅲ		결과조치

▢ 점검결과 제출 : ‘17. 9. 25.(월)

▢ 점검결과 조치

◦ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정토록 조치하고 장기간 보수를 요하는 사항은 응급조치 후 별도 대책 마련하여 조치

◦ 미흡한 사항은 시정․보완토록 관리주체에게 통보 및 이행여부 확인

Ⅳ		행정사항

▢ 외부전문가 점검수당 지급

◦ 건축기획과에서 일괄지급

- 외부전문가 수당 : 2,100천원

․ 2,100천원 = 350천원(기술사 수당) × 6인(외부전문가)

붙임  1. 재건축 공사장 안전점검대상 1부.

2. 재건축 공사장 안전점검표 1부(전문가).

3. 재건축 공사장 안전점검표 1부(자치구).

4. 안전점검 결과 보고 양식 1부.

5. 안전진단 전문위원 서명부 양식 1부.  끝.