< 위기징후 목록>

감시, 평가기간: 18. 9. 11 ~ 9. 17

□ 공동구사고

위기유형		징후목록(23)	감시수단(23)	감시방법	징후 보고·통보	경보 단계	관리부서
재난· 사고유형	세부유형(3)
공동구사고 (돌발형)	1. 인적 요인에 의한 화재, 침수, 파손 발생	1.1.구조물, 전기, 소방 등 전문인력 확보 여부	본체, 부대설비 및 수용시설 관리 책임자 지정 확인	시설별 책임관리 및 실무담당자 지정	-	-	공동구 관리처
		1.2 정기 점검계획 수립 및 시행 여부	일일, 정기, 정밀 점검 실시 확인	일일, 정기(분기), 정밀점검 실시	-	-
		1.3.관할 소방, 경찰, 군부대, 점용시설자 연락체계 여부	관할 소방, 경찰, 군부대, 점용시설자 연락체계 현행화 확인	소방, 경찰, 군부대 핫라인 및 비상연락망 이상유무 점검	-	-
		1.4 중앙통제실 24시간*2명 감시체계 확립여부	24시간*2명 감시체계 확인	월간 근무편성을 통한 24시간 2명이상 근무유지	-	-
		1.5 경비근무자 확보 여부	청원경찰, 특수경비원 등	한국경비협회 위탁교육	-	-
		1.6 중앙통제실 및 공동구 내부출입자 관리실시 여부	출입자 명부 관리 확인	출입통제시스템, CCTV, 침입경보 등	-	-
	2. 물리적요인에 의한 화재, 침수, 파손 발생	2.1 노면수, 우수유입, 누수 발생 여부	CCTV, 중앙통제시스템	순찰시 점검, CCTV, 침수경보 등	-	-
		2.2 집수정 배수펌프 2대 정상 작동 여부	CCTV, 중앙통제시스템	순찰시 점검, 배수펌프 동작 시스템 확인 등	-	-
		2.3 콘크리트 철근부식에 의한 변형여부	CCTV, 중앙통제시스템	순찰시 점검, 정밀점검용역 등	-	-
		2.4 진행형 균열(크랙) 발생 여부	CCTV, 중앙통제시스템, 측정	순찰시 점검, 정밀점검용역 등	-	-
		2.5 전력케이블 열화 발생 여부	CCTV, 중앙통제시스템, 측정	열화상카메라, 전력선 온도센서 원격감시 등	-	-
		2.6 소방시설 정상 작동 여부	작동점검	순찰시 점검, 종합정밀점검 등	-	-
		2.7 감지기(선형, 광센서, 침입) 정상 작동 여부	중앙통제시스템, 작동점검	순찰시 점검, 종합정밀점검 등	-	-
		2.8 상·중수도 또는 난방관 누수, 침수	CCTV, 중앙통제시스템	순찰시 점검, 침수경보 등	-	-
		2.9 비상전원설비(발전기) 확보 여부	정상동작 점검	정기 점검 등	-	-
						-
					-
				상시 점검
			CCTV, 중앙통제시스템
		2.10 CCTV 시스템(NVR) 정상 작동 여부
		2.11 내부 보수공사, 시설물 교체 작업	작업인력 관리·감독	공사 전 사전협의, 순찰시 관리·감독 시행	-	-
	3. 환경적 요인에 의한 화재, 침수, 파손	3.1 주변 굴착공사 실시 여부	순찰, 주변 CCTV	공사 전 사전협의 유무 확인 순찰시 점검	-	-
		3.2 주변 지반 융기 및 침하 발생 여부	순찰, 주변 CCTV	순찰시 점검	-	-
		3.3 태풍, 폭우 등 기상 영향 여부	기상 모니터링, 주변 CCTV	기상 특보 실시간 확인 순찰시 점검	-	-
		3.4 공동구 주변 하천 범람 여부	순찰, 주변 CCTV	순찰시 점검, 침수경보 등	-	-
		3.5 대테러 가능성	경찰, 군부대 협조, CCTV 감시	경찰, 군부대 정보공유, CCTV, 침입경보 등	-	-
		3.6 공동구 지진 발생 여부	언론·SNS 모니터링, 주변 CCTV	순찰시 점검, 언론, SNS, CCTV 등	-	-