「창작연극지원시설 건립」

소규모 지하안전영향평가 용역 과업내용서

2018. 10.

문 화 본 부

(문화시설과)

목   차

Ⅰ. 과업개요

1. 과업 목적	3

2. 과업 개요	3

Ⅱ. 일반사항

1. 용어의 정의	3

2. 주요업무의 사전승인	4

3. 과업수행 및 공정보고	4

4. 계약상대자의 책임	6

5. 관계기관 협의 및 인․허가	6

6. 보안 및 비밀유지	7

7. 과업내용 변경조건	7

8. 참여기술자의 교체	8

9. 용어의 해석	8

10. 발주자 제공자료	9

11. 기타 유의사항	9

Ⅲ. 과업의 세부내용

1. 소규모 지하안전영향평가서 작성	10

2. 소규모 지하안전영향평가서 작성 세부내용	11

Ⅳ. 성과품 작성

1. 성과품 작성 및 납품	14

Ⅰ. 과업개요

1. 과업 목적

-

본 과업은 ‘창작연극지원시설 건립 소규모지하안전영향평가 용역’으로「지하안전관리에 관한 특별법」에 따라 본 사업이 지하안전에 미치는 영향을 미리 조사․예측․평가하여 지반침하를 예방하거나 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는데 그 목적이 있다.

2. 과업 개요

1) 과 업 명 : 창작연극지원시설 건립 소규모 지하안전영향평가 용역

2) 과업범위

* 위    치 : 서울시 성북구 동소문동 1가 1-4외 1필지

* 사업부지 : 2,760㎡

3) 과업기간 : 착수일로부터 4개월(120일)

4) 과업내용

* 지하수 변화에 의한 영향 및 지반안전성 검토

* 지하안전에 관한 물리탐사(GPR 탐사, CCTV 관로조사)

* 지하안전 확보방안 수립등 지하안전영향평가서 작성 및 혐의

※ 현장조사는 기존 설계용역의 지반조사 성과 및 과업시 수행자료를

활용하되, 용역진행중 추가로 수행하는 과업이 있을 경우의 비용은

당해 용역비 내에서 처리되어야 한다.

Ⅱ. 일반사항

1. 용어의 정의

1) 발주자

“발주자”란 당해 용역의 시행주체인 “서울시”를 말한다.

2) 계약상대자

“계약상대자”란 당해 용역을 수행하기 위하여 “서울시”와 계약을 체결한 자(또는 업체)를 말한다.

2. 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 사항에 대하여는 사전에 발주자와 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

-

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 발주자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

3. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

① 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게   과업을 수행하여야 한다.

② 용역수행처리절차는 과업내용서에 따르고 과업내용서에 명시하지 않은  사항에 대해서는 발주자와 협의하여 처리함으로써 내실 있는 용역이   되도록 하여야 한다.

2) 착수신고서 제출

① 계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주자에 제출하여야 한다.

* 사업책임기술자 선임계

* 분야별 참여기술자 투입계획 및 과업수행조직도

* 참여기술자 자격수첩 사본, 지하안전영향평가 교육·훈련 이수증 사본 및 경력증명서

* 보안대책 및 보안각서

* 예정공정표

* 내역서 및 인력투입계획서

* 기타 용역수행에 필요한 사항 및 발주자가 필요하다고 판단되어 제출을 요구한 사항

② 계약상대자는 「건설기술진흥법」제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력하여야 하며, 「동법 시행규칙」제27조(별지27호 서식)에 따라 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주자에 제출하여야 한다.

3) 과업수행계획서 제출

계약상대자는 과업착수 후 10일 이내에 과업의 특성 및 현장여건을 감안한 과업수행계획서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

① 과업수행계획서

② 과업수행조직 및 참여기술자(측정장비포함) 투입계획서

③ 참여기술자(총괄 및 분야책임)가 자필 서명한 참여기술자 명단

④ 보안대책 및 보안각서(자필서명)

⑤ 보안책임자의 선임계

⑥ 본 과업 수행시 현장조사에 따른 안전조치계획

⑦ 세부공정계획서

⑧ 성과품 제출 계획서

4) 업무협의 및 공정보고

① 업무협의 시기

다음의 경우에는 발주자와 업무협의를 하여야 한다.

* 현황조사분석 완료시

* 관련기관 승인․협의자료 작성시

* 검토업무협의 심의시

* 공정보고시(필요시)

* 성과품 작성시

* 준공시

* 기타 발주자의 요청이 있는 경우

② 월간공정보고(필요시)

계약상대자는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 월간 공정보고를     매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 발주자에 제출하여야 한다.

* 과업추진내용 및 공정현황

* 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

* 업무관련회의 및 발주자 지시사항 처리결과(승인사항포함)

* 과업수행상 중요 문제점 및 대책

* 참여기술자 현황

* 다음달 과업수행 계획

③ 중간보고(필요시)

계약상대자는 발주자의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 발주자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

* 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

* 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

4. 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역준공 후에라도 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업을 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주자의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주자의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

5. 관계기관 협의 및 인․허가

1) 본 과업과 관련하여 인․허가 및 업무협의에 필요한 자료는 계약상대자가 작성하여 제출하여야 하며, 협의 등 추진 공정에 차질이 없도록 미리 준비하여 제출하되 지연이나 잘못된 자료로 인하여 발생하는 문제에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

2) 계약상대자는 해당구청 승인, 국토부 협의 등의 과정에서 본 용역과

관련된 보완사항이 발생할 경우 이행 하여야 하며, 이에 따라 추가비용

이 발생되는 부분은 당해 용역 내에서 처리하여야 한다.

※ 평가서 작성․제출은 용역착수 후 최소 90일 이전까지 완료하여야

하며, 이후 30일은 승인(해당구청), 협의(국토부), 보완과업 이행

기간에 해당 되며 필요시 계약기간을 연장 할 수 있다.

6. 보안 및 비밀유지

계약상대자는 본 과업에 있어서 정부 또는 발주자의 보안 관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야하며, 다음과 같은 보안 대책을 이행하여야 한다.

1) 계약상대자는 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 계약상대자의 보안각서와 참여기술자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 참여기술자가 교체될 시에도 또한 같다.

2) 용역과업 사무실을 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

3) 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정‧부 책임자를 지정하여 관리하여야 한다. 단, 비밀이 아닌 용역의 경우에는 비밀보관함을 비치하지 않을 수 있다.

4) 비밀 또는 대외비로 분류된 성과품을 발간하고자 할 때는 정부비밀 취급인가업체를 이용하여야 한다.

5) 용역자료 등의 방치를 금할 것이며 본 용역수행에 관련된 모든 자료는 견고한 용기에 보관하고 보안관리 책임자가 직접 보관하여야 하며 지정된 용기 외 보관은 금한다.

6) 대외비 이상의 자료는 열람기록부를 첨부하여 열람자의 범위를 파악하고 반드시 업무와 직접관계가 있는 자에 한하여 열람하게 하여야 한다.

7) 대외적으로 보안이 필요한 업무에 대하여는 용역 참여인원을 최소화하고 보안각서를 징구한 직원에 한하여 업무를 수행하게 하여야 한다.

8) 용역참여자가 교체될 시는 인수인계를 철저히 하고 용역감독자의 확인을 받아 보안각서를 제출하여야 한다.

9) 계약상대자는 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주자의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안 된다.

10) 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄처리 하여야 한다.

7. 과업내용 변경조건

1) 과업내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 「지방자치단체입찰 및 계약집행기준」에 의거 조정한다.

2) 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

3) 다만, 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주자에 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주자에 제출하여야 한다.

4) 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 발주자와 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

① 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

② 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시

③ 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

④ 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

⑤ 관계기관과의 협의, 발주자의 계획이 변경된 때

⑥ 기타 정당한 변경사유가 있는 경우

8. 참여기술자의 교체

1) 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주자가 용역에 참여한 기술자 등이 과업수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자는 과업기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주자의 승인을 받아 교체하여 과업수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

9. 용어의 해석

1) 과업 수행상 사용언어는 한글로 작성하며, 업무상 필요한 통역·번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

2) 사용단위는 「계량 및 측정에 관한 법률」에서 규정한 단위를 사용한다.

3) 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주자와 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

4) 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주자와 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 하며, 해석상의 분쟁이 있는 경우 상호 협의하여 결정하여야 한다.

5) 소규모 지하안전영향평가서등에 사용되는 전문 용어에 대하여는 일반인이 이해할 수 있도록 해설을 붙여야 한다.

10. 발주자 제공자료

본 과업 수행을 위하여 계약 후 발주자가 제공할 자료는 다음과 같으며, 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성 등을 충분히 검토하여 확인 후 사용하여야 하며 발주자에서 제공한 일체의 자료는 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

1) 본 과업의 설계용역 도서 관련 자료

2) 지반조사 관련 자료

3) 기타 과업수행을 위해 필요하다고 판단되는 자료

11. ***유의사항

1) 계약상대자는 본 과업내용서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 지침 등에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

2) 소규모 지하안전영향평가는「지하안전관리에관한특별법」및「지하안전관리 업무지침」에 의하여 소규모 지하안전영향평가서를 작성 제출하여야 하며, 과업기간 내에 대상사업에 대한 소규모 지하안전영향평가 협의에 필요한 조치를 하여야 한다.

3) 과업내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」“제14장 용역계약 일반조건”에 따른다

4) 과업내용서 명기되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항이 발생한 경우 발주자와 계약상대자가 협의하여 진행할 수 있다. 본 과업완료 후에도 경미한 추가작업이 필요한 경우 발주자는 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

5) 본 과업으로 인하여 계약상대자가 제3자에게 피해를 주었을 경우, 계약상대자가 손실을 보상하여야 하고 용역완료 후에라도 용역물의 하자로 인하여 발생되는 손해에 대하여 계약상대자가 부담(배상)하여야 한다.

6) 본 과업수행과정에서 이루어진 각종 성과품은 발주자의 승인을 받아야 하며, 승인된 성과라 하더라도 그 내용이 미비하거나 기술상의 오류에 대한 사항은 계약상대자 책임이 면제될 수 없으며, 제3자에 의해 작성된 자료를 본 과업에 적용한 경우 계약상대자의 책임한계 또한 동일하다.

7) 발주자는 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 관련전문가에게 자문을 받도록 계약상대자에게 요구할 수 있으며 계약상대자는 효율적인 자문이 될 수 있도록 발주자가 요구하는 시기에 자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

8) 계약상대자는 전문가 자문결과 제시된 의견에 대해서는 발주자와 협의 후 과업에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

9) 계약상대자는 협의 완료 후 협의 결과를 발주자에 즉시 보고하여야 하며, 용역 준공 시에 각 관계기관과의 협의 관련 회의록 등 회의 자료를 정리하여 제출하여야 한다.

Ⅲ. 과업의 세부내용

1. 소규모 지하안전영향평가서 작성

1) 소규모 지하안전영향평가서에는 「지하안전관리에 관한 특별법 시행령」 제25조제3항 관련 [별표7]에 따라 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

① 요약문

② 소규모 지하안전영향평가 대상사업의 개요

③ 소규모 지하안전영향평가 대상지역의 설정

④ 지반 및 지질 현황

⑤ 지하수 변화에 의한 영향 검토

⑥ 지반안전성 검토

⑦ 지하안전확보방안 수립

⑧ 종합 평가 및 결론

⑨ 부록

2) 구체적인 소규모 지하안전영향평가서 작성방법은 「지하안전관리 업무지침」    [별표2]의 작성방법에 따라야 한다.

2. 소규모 지하안전영향평가서 작성 세부 내용

1) 요약문

① 대상사업의 개요 및 사업계획을 쉽게 알 수 있도록 간략히 작성한다.

② 기존자료 조사, 현장조사 등(시추조사, 투수시험, 지하물리탐사 등) 소규모 지하안전영향평가를 통해 파악한 지반 및 지질 현황을 간략하게 요약하여 기술한다.

③ 관측망을 통한 지하수 조사, 광역 지하수 흐름 분석 등 지하수 변화에 의한 영향을 간략하게 기술한다.

④ 굴착공사에 따른 지반안전성 영향분석, 주변 시설물의 안전성 분석, 지하안전확보방안에 대하여 요약하여 기술한다.

⑤ 지하안전확보방안 제시는 사업시행으로 인한 영향권을 중심으로 논리적으로 일관성 있게 제시하여야 한다.

⑥ 지하안전영향평가에 대한 분석 및 평가 결과를 간략하게 기술하여야 한다.

2) 소규모 지하안전영향평가 대상사업의 개요

① 사업의 배경과 목적 및 필요성을 기술한다.

② 대상사업의 범위, 평가서 제출일자 등을 기재한다.

③ 소규모 지하안전영향평가 실시기간을 기재한다(근거 포함)

3) 지하안전영향평가 대상지역의 설정

사업시행으로 인해 지하안전에 영향을 미칠 것으로 예상되는 평가대상지역을 설정하여 그 내용을 평가서에 제시한다.

4) 지반 및 지질 현황

① 기존자료 조사는 지반조사 관련 자료, 지하정보통합체계, 국가공간정보체계(국토지반정보 포털시스템) 등을 활용한다.

② 현장조사항목은 아래의 사항을 포함하되 대상사업의 종류, 규모 및 지역 등이 지하안전에 미치는 영향 특성을 고려하여 적절히 파악할 수 있도록 설정한다.

* 지질현황 검토(지형분석, 지질특성 분석)

* 지하정보통합체계를 통한 정보분석(시추정보, 지질정보 및 지하수 정보,   지하시설물, 지하공간 통합지도 활용)

* 시추조사(기존자료 조사)

* 투수시험(지층조건에 따라 투수계수관련 현장시험)

③ 지반 및 지질 현황은 기존자료 조사와 현장조사 결과를 바탕으로 작성한다.

④ 대상사업의 특성, 대상지역의 지반․지질 특성 등을 고려하여 조사목적을 달성할 수 있도록 작성하여야 한다.

⑤ 현장조사는 조사항목별로 각각의 목적에 맞는 방법을 선정하여 활용한다.

⑥ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고 표 또는 그림으로 나타낸다.

5) 지하수 변화에 의한 영향 검토

① 지하수 변화에 의한 영향은 기존자료 조사와 지하수조사시험을 바탕으로 광역 지하수 흐름 분석을 수행하여 검토한다.

② 기존자료 조사는 지하정보통합체계, 지하수정보체계(국가지하수정보센터), 수자원 정보체계(국가수자원관리종합정보시스템), 농촌지하수관리조사(농어촌지하수넷) 등의 기존 관측망을 활용한다.

③ 기존자료 및 지하수 조사시험 결과를 활용한 수치해석을 통해 사업 전후의 지하수위 분포 및 유동 특성을 토대로 지하굴착에 의한 광역 지하수 흐름 변화를 검토한다.

④ 평가항목은 아래 사항과 해당 사업의 시행으로 인하여 영향을 받을 수 있는 사항을 토대로 평가한다.

* 관측망 및 지하수 조사시험 등을 통한 지하수 수리특성 분석

* 수치해석을 통한 사업 전후의 광역 지하수 흐름 변화에 대한 평가결과

6) 지반안전성 검토

① 지반안전성 검토는 굴착공사에 따른 지반안전성 영향분석과 주변    시설물의 안전성 분석으로 나누어 작성한다.

② 수치해석과 경험적인 방법 등을 통해 지하 10미터 이상의 터파기   굴착공사에 따른 지반안전성을 검토한다.

* 흙막이 가시설 구조체의 안전성 검토

* 굴착시 지하수위 저하에 따른 지반거동 분석후 벽체 배면의 수평   변위 및 침하 등 검토

* 히빙(heaving)에 대한 검토

* 보일링(boiling)과 파이핑(piping)에 대한 검토

③ 지반굴착에 따른 주변 시설물의 손상 유무, 주변 지반의 침하 등을 수치해석과 경험적인 방법 등을 통해 검토한다.

* 굴착에 따른 지반변위 발생으로 인접구조물의 손상유무 파악 및 대처방안 수립

* 연도변 조사를 통한 구조물 파악 및 수치해석 수행

④ 지반안전성 영향분석은 「지하안전관리에 관한 특별법 시행령」[별표 8]에 따른 해석소프트웨어를 이용한 공학적 해석을 통해 검토한 결과를 작성한다.

⑤ 지반안전성 검토를 수행함에 있어서 현재의 기술적 상황을 고려하여 정량화가 가능한 경우에는 정량적인 방법으로, 정량화가 곤란한 경우에는 객관적·정성적인 방법으로 분석하여야 한다.

⑥ 대상사업의 종류, 규모, 위치 등 사업의 특성을 고려하여 각각의 평가방법에 의한 평가결과를 분석하여 기재한다.

⑦ 평가결과에 따라 허용기준을 만족하지 못할 경우, 적절한 대책(보강, 차수 등)을 수립하여야 한다.

7) 지하안전확보방안 수립

① 터파기구간의 지반특성, 주변현황, 구조물 계획 등을 고려하여 공사 중과 운영 중에 지하안전 확보에 문제가 없도록 구체적으로 계측계획을 수립하여야 한다.

② 수립된 계측계획은 계측항목, 계측수량, 계측빈도, 계측관리기준 등을 항목별로 서술하고 표, 그림, 도면 등을 통하여 계획·수립 한다.

* 체계적인 계측관리 시스템 구축

③ 대상사업의 규모, 지반조건, 지하수 조건 등과 지반침하가 예상되는 구간의 특성 등을 고려하여 취약구간을 선정하고 보강 및 차수 방안을 수립한다

* 주요 지하매설물 관리대책 수립

* 굴착영향 범위내의 건물관리대책 수립

④ 소규모 지하안전영향평가서에 제시하는 지하안전확보방안에 대하여는 가능한 둘 이상의 대안을 비교하여 장·단점을 객관적으로 기술하여야 하며,  최종 지하안전확보방안을 선정한 경우에는 그 선정사유를 명시하여야 한다.

8) 종합평가 및 결론

각각의 소규모 지하안전영향평가항목에 대한 개별적인 평가를 실시하고 개별적인 평가에 따른 영향 정도가 종합적으로 어느 정도인가를 최대한 정량적으로 나타내되, 이러한 내용으로의 유도가 여의치 못할 경우에는 정성적인 내용으로 영향 정도를 기술한 후 결론을 도출한다.

9) 부록

① 소규모 지하안전영향평가를 대행한 전문기관을 기재한다.

② 평가에 참여한 자의 인적사항(소속, 직책, 성명, 참여분야 등)을 평가항목별 및 참여내용별로 세분하여 구체적으로 기재한다.

③ 시추주상도, 투수시험, 지하물리탐사, 지하수 조사 시험 등 현장 조사 결과에 대한 자료를 수록하고 CD로 제출한다.

④ 일반인이 이해하기 어려운 용어에 대하여 알기 쉽게 해설을 붙인다.

⑤ 터파기 구간의 지하수 영향 및 지반안전성 수치해석 결과를 정리하여  수록한다.

⑥ 인용하였거나 참고한 문헌을 기재한다.

⑦ 본문의 내용을 보다 상세히 설명하기 위한 평가 및 검토 과정의 자료 등을 수록한다.

Ⅳ. 성과품 작성

1. 성과품 작성 및 납품

1) 본 과업의 성과품은 각 과정에 참여한 기술자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 서명 후 발주자의 승인을 받아 다음과 같이 납품하여야 한다.

① 최종보고서(사진포함)      : 50부

② 요약보고서                : 50부

③ 기타 관련자료(필요시)      : 1식

④ 성과품 CD(모든 성과물)   : 1식

※ 발주자의 방침 등에 따라 성과품 종류 및 제작방법이 변경될 수 있음

2) CD-ROM 작성 및 참여기술자 명단

① CD-ROM 구분표기

CD-ROM 케이스 및 CD-ROM에 다음 표와 같은 레이블을 표시하여 제출 하여야 한다.

용 역 명
용 역 사 명		담당자 및 전화번호
C A D 명		사용버전
용역 감독원		작 성 일
계약 (완료)일		용역기간

② 참여기술자 명단

계약상대자는 성과품 작성시 책임소재를 분명히 하기 위하여 다음     표와 같이 참여기술자 명단을 작성하여 제출한다.

분야명	성명	생년월일	기술자등급	사업참여기간	소속업체