등록번호

건설관리과-20349

주무관

가로정비팀장

건설관리과장

안전건설교통국장

부구청장

등록일자

2018.10.15.

권세호

김영규

권헌육

이경우

10/16

이충열

결재일자

2018.10.16.

공개구분

부분공개(5)

협  조

식품위생팀장

안기민

공공시설물팀장

나동호

청년지원팀장

이동완

신촌 박스퀘어 3층 냉장시설 축조

서 대 문 구

건설관리과

신촌 박스퀘어 3층 냉장시설 축조

신촌 박스퀘어 3층 유휴공간을 활용한 가설물(냉장시설) 축조 검토요청이 있어, 박스퀘어의 원활한 영업을 지원하기 위해 냉장시설(창고) 축조를 검토하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 사회적경제과-3255(2018.10.15.)「신촌 박스퀘어 가설물 축조요청」

Ⅱ		건축물개요

❍ 사업목적 : 이대 앞 거리가게 이전 ․ 청년 창업공간 조성

이대 골목상권과 신촌 기차역 주변 활성화 도모

❍ 공사기간 : 2018. 1. 29. ~ 2018. 8. 24.

❍ 위    치 : 신촌기차역 앞 쉼터 (대현동 60-11도로 일부)

❍ 규    모 : 지상3층/ 대지 1,201.79㎡/ 연면적 785.18㎡

❍ 시설개요 : 63개소(거리가게 44, 청년창업 19) 및 부대시설

구분	공간구성	개소	면적(㎡)	합계	비고
1층	점포	32개소	247.10	357.94㎡
	다목적홀	1개소	59.49
	다용도실	2개소	14.78
	화장실(남,여)	4개소(일반,장애인 남․여)	29.71
	엘리베이터		6.85
2층	점포	27개소	201.20	360.97㎡
	운영실	1개소	17.02
	화장실(남,여)	4개소(일반,장애인 남․여)	29.71
	외부데크		106.19
	엘리베이터		6.85
3층	점포	4개소(1개소로 통합운영)	59.42	66.27㎡
	엘리베이터		6.85
총합계				785.18㎡

Ⅲ		냉장시설 축조 개요

□ 축조범위 : 신촌 박스퀘어 3층 점포 옆 유휴공간 활용

□ 축조사유

❍ 3층 수제맥주 점포 내부의 면적이 협소하여 점포 외부 유휴공간 활용하여 냉장시설 축조

3층 유휴공간	냉장시설 예시(조립식 창고)

□ 축조면적 : 3.0m(가로)×1.3m(세로) = 3.9㎡

※ 박스퀘어 전체 연면적 증가 : 785.18㎡ → 789.08㎡(3층점포 63.32㎡)

□ 공사주체 : 3층 청년기업 대표자(사용자 부담 원칙)

□ 사용기간 : 박스퀘어 계약 만료시까지

※ 박스퀘어 계약 만료 후 냉장시설 철거(원상복구)

Ⅳ		행정사항

□ 사회적경제과 : 축조이후 관리 및 계약만료 후 원상복구 감독 등

□ 건   축   과 : 유휴부지 축조관련 건축법 등 적정여부 검토

□ 보 건 위생과 : 3층 냉장시설 축조 이후 영업신고 검토.

붙    임 : 1. 신촌 박스퀘어 가설물 축조요청 1부.

2. 3층 냉장시설 도면 1부.

3. 3층 배치도 1부.

4. 3층 평면도 1부.  끝.