안전5중방호벽 개선사례 관리카드(BP과제, 수서승무)

NO 1

관 리 카 드

개선사례주 제 명

수서차량기지 내 출고신호기(8번, 132번) 개선대책

담당부서

주 관 부 서

협 조 부 서

담당자

부 장

담 당

수서승무사업소

신호1사업소

허 영 훈

☎ 7631

☎

개선사례 및 검토결과

추진계획

□ 개선사례

□ 추진계획

◦ 개선결과

- 132번 출고신호기를 화살표에서 자호식(수서, 오금)으로 개선

화살표 현시	관련사진
↑ ←

- 8번 출고신호기 하단에 안전표지 부착

숫자현시	관련사진(예시)
002 010 116 108 110 112 114

□ 검토결과

◦ 승무원 대상으로 수사차량기지 신호기 개선사례 전파교육 실시

◦ 2018년 2분기부터 현장실기교육 시 기관사 대상으로 교육 실시

◦ 2018년 3분기~2019년 1분기 직무교육 시 전 직원을 대상으로 교육 실시

□ 추진실적

◦ 2018년 2분기 현장실기교육 시 기관사 133명을 대상으로 교육 실시

□ 추진일정(타임 스케쥴)

구분	2018			2019
분기	2분기	3분기	4분기	1분기
기관사	133명	-	-	-
차장	-	-	-	-

안전5중방호벽 개선사례 관리카드(BP과제, 영등포승무)

NO 1

관 리 카 드

개선사례주 제 명

기관사 운행 중 승객 출입문 끼임방지 및 출입문 미취급 방지를 위한 시스템 개발

담당부서

주 관 부 서

협 조 부 서

담당자

부 장

담 당

영등포승무사업소

이상학

김동녕

☎ 5963

☎ 5967

개선사례 및 검토결과

추진계획

□ 개선사례

□ 추진계획

◦ 출입문 열림 시 알림음

- 출입문 열림상태 청각적 확인

◦ 출입문 열림상태 표시등

- 출입문 열림상태 시각적 확인

◦ 출입문 열림시각 카운터

- 출입문 열림 시간 확인

□ 검토결과

◦ 인적오류 방지를 위한 교육의 한계성

- 기관사의 업무 특수성(반복 업무 및 1인 승무)에 따른 문제점

◦ 인적오류사고 방지를 위한 대책 필요

- 출입문 열림 시 대표등 및 차측등 소등 되고 있으나 인지 부족

◦「출입문 열림 표시등」 개발 개요

- 출입문 열림 시 좌·우측 구분 표시등      점등(열림 상태 확인)

- 출입문 열림 후 점등된 LED등 1초당      1개씩 소등(시각적 인지력 향상)

- 10개의 LED(녹색)등 소등(10초) 시 알     람경보 울림(청각적 인지력 향상)

- 이후 10개의 LED(적색)등 소등(20초)       시 경보음 울림(출입문 닫힘 시각 알림)

◦ 시범 시행기간

- 2018. 7. 25.(수)~8. 20.(월)

- 1개 편성 선택 설치(실무기관사 시범운행 효율성 시험)

□ 추진실적

◦ 실무기관사 열차 운행 시 운전실 제어대     설치 효율성 검토

◦ 체크카드(「출입문 열림표시등」활용     시험: 실무기관사)

□ 횡단추진일정(타임 스케쥴)

일자 구분	7/25	8/5	8/10	8/20	8/21	8/25
1차 시험
	1개 편성
2차 시험
			1개 편성
시험결과
					개선사례결과