작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2018 - 11차

공 사 명 : 2018년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 서강이엔씨(주) 대표 홍왕선

지시일자 : 2018. 11. 15.

작업기간 : 2018. 11. 19. ~ 2018. 12. 10.

작업근거 : 겨울철대비 시설물 안전점검 결과

지시내용 : 구로 지하차도의 배수로 그레이팅이 차도의 노면보다 낮고 아스콘 등에                 의해 묻혀 있어서 유지관리에 불편을 초래해 배수로 정비작업을 지시 하오

니 작업 완료후 전․중․후 사진 첨부하여 완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍                니다.

○ 개략공사비 :  72,038천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	구로 지하차도	지하차도 내부	배수로 그레이팅 인상	410.0	m		○
2			아스팔트 컷팅	410.0	m		○
3			아스팔트 포장깨기	1.435	m3		○
4			초속경 콘크리트 타설	2.87	m3		○
5	부대공	배수로 청소	철근콘크리트조,야간	20.0	m		○
6		교통정리원	야간	3.0	일		○
7		싸인보드	야간	24.0	hr		○
8		일일노무	야간,청소,정리,단순작업	1.0	일		○
9		안전시설비	조인트공사참조	420.0	m		○

공사방법 적용

* 구로 지하차도

- 지하차도 배수용 그레이팅이 차도의 노면보다 낮고 아스콘등에 의해

묻혀 있어서 유사시 분리가 불가능하여 배수로 정비 작업 시행.

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록

충분한 안전시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록

할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 구로 지하차도 – 배수로 정비

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:서강이엔씨(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:(서강이엔씨주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)