문서번호	급수운영과-19001
결재일자	2018.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		12/05 박희철
협 조

상수도 빅데이터를 활용한일 공급량 분석 보고(12.4.)
상수도 빅데이터를 활용한 일 공급량 분석 보고(12.4.)

2018. 12.

강남수도사업소

상수도빅데이터를 활용한 일 공급량 분석보고

2015년 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 2015. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2018. 12. 4.(화) 기온(-0.3 ~ 11.8℃)

○ 공 급 량 : 378,410㎥(전년대비 감 5,603㎥)

12월 공급량 누계 : 1,434,992㎥ (전년대비 감 24,357㎥)

2018년 공급량 누계 : 129,252,613㎥ (전년대비 증 428,876㎥)

○ 증‧감원인 : 사용량 감소

전년도 기온 : -6.1 ~ 4.5℃

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 지난주 대비 )         단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	-18,405	2,704	-15,801	-4,034	-1,144	-515	385
	-5%P	3%P	-11%P	-5%P	-5%P	-2%P	5%P
지난주 (11.27 화)	396,815	97,372	157,461	82,109	25,282	27,625	6,966
금 주 (12.4 화)	378,410	100,076	141,660	78,075	24,138	27,110	7,351
차이량분석	온도변화(전일대비 최저기온 3.4℃ 감소)

□ 중블럭별 일 공급량 분석 ( 전일 대비 )           단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	22,792	3,569	-4,951	4,348	15,469	3,384	973
전 일 (12.3 월)	355,618	96,507	146,611	73,727	8,669	23,726	6,378
금 일 (12.4 화)	378,410	100,076	141,660	78,075	24,138	27,110	7,351
차이량분석	사용량 증가

※ 중블록별 공급량 담당자 : 청담-고원석, 서초-김병주, 암사-고태우

반포-안효민, 방배-구진규, 방배가3-구진규

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량               단위 : ㎥

블럭명 일 시	청 담 ㎥ %P	반 포 ㎥ %P	서 초 ㎥ %P	방배가3 ㎥ %P	암 사 ㎥ %P	방 배 ㎥ %P
11월 27일	365	236	25		101	10
11월 28일		66	83		189	5
11월 29일	8	61	22		3	3
11월 30일			427	35	475	6
12월 1일					5	5
12월 2일						2
12월 3일						3
12월 4일

일 유량트렌드 분석결과 조치

□  최소 유량 증가 현상이 발생한 중블록이 없어 집중 누수탐지 미실시

□ 신고에 의한 중블럭별 누수복구실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	0	0
누계/년	427	26,788	145	6,620	129	12,654	63	2,256	33	1,416	34	2,425	23	1,417

□ 빅데이터에 의한 다량누수탐지실적   근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	1	1,078			1	1,078
누계/년	190	62,344	54	16,936	52	18,040	59	19,991	16,	4,535	5	966	4	1,876

붙임 : 일 공급량 현황 1부.  끝.