계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성

□ 사업개요

위 치	중구 소파로 46(회현동1가 100-177)외 13필지
공사개요	- 공사개요 · 보호각 1,440㎡ 및 인포센터 280㎡ 신축 등
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분		요청금액	심사금액	절감액	절감률
총 괄		4,231,328	3,980,938	250,390	5.92%
건축	건축	2,407,386	2,303,496	103,890	4.32%
	문화재	344,347	331,573	12,774	3.71%
조 경		1,231,088	1,109,325	121,763	9.9%
토 목		198,834	188,959	9,875	5.0%
기 계		49,673	47,585	2,088	4.2%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 비계안정장치 외8종(△2,980천원)

○ 일위대가 조정

- 조립식가설울타리(기존) : 품셈적용 오류 수정(△8,010천원)

- 철골가공조립 : 품셈적용 오류 수정(△7,821천원)

- 고장력볼트본조임 : 품셈적용 오류 수정(△4,758천원)

- 화강석붙임(습식, 바닥) : 품셈 → 서울형품셈적용(△2,638천원)

- <문화재 분야> 습식세척 : 품셈적용 오류 수정(△7,271천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요심사내용

□ 공사명 : 남산회현자락 한양도성현장 유적박물관 조성(조경)

□ 사업개요

위 치	중구 소파로 46(회현동1가 100-177)외 13필지
공사개요	- 수목식재, 식재기반조성, 판석포장, 목재계단 설치 등
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	1,231,088	천원
○ 심사금액	1,109,325	천원
○ 절 감 액	121,763	천원
○ 절 감 율	9.9	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정 : 각재등 5종

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용

○ 일위대가 조정

- 판석포장 : 서울형품셈 적용(△17,474천원)

- 왕마사틀 설치 : 업체품 → 지오셀 설치품 적용(△22,199천원)

- 목재계단 : 잡철물제작설치품 → 서울형 품셈 적용(△2,877천원)

- 통석설치 : 정원석설치 → 조경유용석 설치품 적용(△6,448천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공사명 : 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성(토목)

□ 사업개요

위 치	서울시 중구 소파로 46(회현동1가 100-177)외 13필지
공사개요	보호각(문화재 보호시설) 1,440㎡ 및 인포센터 280㎡ 신축 탐방로, 문화재 보수·정비 및 성곽 흔적표시, 조경공사, 토목공사
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	198,834	천원
◦	심사금액	:	188,959	천원
◦	절 감 액	:	9,875	천원
◦	절 감 률	:	5.0	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- PVC이중벽관 등 11개 자재 단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 상수도(플랜지접합80mm): 표준품셈(16-3-3)적용

- 닥타일주철관 절단: 표준품셈 적용(16-2-1) 등

◦ 중기단가산출

- 말뚝박기용 천공(토사,풍화암) : 표준품셈(5-6-1) 적용

- H-pile 항발 : 표준품셈(8-29) 적용

- 잡석부설 및 다짐 : 표준품셈(5-1-1) 적용

- 몰 탈 : 표준품셈(15-1-1) 적용

- 기타경비 재산출 : 5.5→ 5.6% 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 남산회현자락한양도성현장유적박물관신축공사(기계/기계소방)

□ 공사개요

위 치	중구 소파로 46(회현동1가 100-177)외 13필지
개 요	○ 기계설비공사 - 전기온수기 등 장비설치, 옥외배관, 오배수배관, 급수급탕배관공사 위생기구설치공사 등 ○ 소방공사 : 소화배관공사, 소화용헤드 설치 등
기 간	착공일로부터 12개월

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

◦ 설계금액  : 49,673천원

◦ 심사금액  : 47,585천원

◦ 절 감 액  :   2,088천원

◦ 절 감 률  :    4.2%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 소방용헤드 등 26종

- 소방용헤드(스프링클러헤드-개방, D15)/개 : 5,460원→3,700원(감 1,760원)

- 일반용경질폴리염화비닐관(Φ75mm, VG1)/m : 5,725원 → 4,080원(감 1,645원)

◦ 일위대가 조정 : 전기온수기 등 5종

- 전기온수기(15Liter)/개 : 배관공 0.75인 → 보일러공 0.187인

보통인부 0.9인 → 0.083인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음