좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 18.(화). 15:00 ~ 17:30
신청내용	응암3구역 주택재건축 정비사업
신청기관	은평구청 도시경관과
심의번호	44-1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 상부 장식조명은 의도한 연출안이 표현될 수 있도록 적정 등기구 용량 적용 및 배광형태를 조정해 주시기 바랍니다. - 운동시설 공간의 조명으로 인해 인근 세대 내 빛공해가 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 야간 빛환경을 고려해 보안등(3,500 K 이하) 과 운동시설 조명의 광원의 색온도를 하향조정해 주시기 바랍니다. - 단지 내 전반 조명외 출입구 및 주요동선, 광장부 등의 밝기를 상향 조정해 주시기 바랍니다. - 갈대 등기구의 철재 재질은 부식 우려로 변경을 권장합니다. - 조명환경관리구역별 빛방사허용기준을 준수 해 주시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 18.(화). 15:00 ~ 17:30
신청내용	신정동 B-1도시개발 구역 조명계획
신청기관	양천구청 건축과
심의번호	44-2 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 옥상부 장식조명의 과도한 밝기를 하향조정해 주시기 바랍니다. - 야간환경을 고려해 보안등의 광원 색온도를 하향조정(3,500 K)하고, 놀이터부의 균제도가 상향될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 수목조명은 수목의 크기 및 높이에 적합한 조사각도의 등기구를 적용해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 18.(화). 15:00 ~ 17:30
신청내용	역삼동 시티프라디움 주상복합 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	44-3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 정면과 배면의 형태에 따라 적합한 등기구의 사양과 배광으로 검토(휘도 하향조정, 조명기구의 풍압 안전성 등)해 주시기 바랍니다. - 건축물과 재질과 형태에 따라 의도한 연출안이 표현될 수 있도록 현장 테스트를 진행해 주시기 바랍니다. - 지층부 바닥면 조도시뮬레이션을 재실시 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 18.(화). 15:00 ~ 17:30
신청내용	삼성동 45-12 건축물 신축사업
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	44-4 (재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토·확인 후 차기 위원회에 보고토록 의결합니다. - 주변 야간환경을 분석 후 보완(휘도값 추가)하고 건축물 장식조명의 휘도·조도 시뮬레이션을 재검토해 주시기 바라니다. - 건축물 장식조명은 라인조명으로 보일 우려가 있으며, 설치 방법 및 유지보수를 고려해 재검토 해 주시기 바랍니다. - 옥상 정원부 이용자 안전을 위해 밝기를 상향조정 해 주시기 바랍니다. - 차기 위원회 시 건축부 관계자가 입회할 수 있도록 해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 18.(화). 15:00 ~ 17:30
신청내용	밤섬 생태관찰데크 조성사업
신청기관	마포구청 환경과
심의번호	44-5 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 자연환경을 고려해 수변공간으로 조사되는 빛이 최소화 되도록 하고, 과도한 밝기를 하향조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 12. 18.(화). 15:00 ~ 17:30
신청내용	은평구 응암제2구역 주택재개발 사업
신청기관	은평구청 도시경관과
심의번호	44-6 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 보안등은 세대 내 침입광이 없도록 하고, 밝기에 대한 차이로 인해 보행자 안전의 문제가 없도록 균제도를 상향 조정해 주시기 바랍니다. - 건축물 측벽 조명은 의도한 연출안이 표현될 수 있도록 설치 방법 등을 재검토 해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 세부 설치 상세도, 휘도 시뮬레이션 자료, 조명기구 세부 사양 자료를 보완하고, 주출입구 문주부 조명 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 운동시설 조명의 세부 설치도 및 등기구 사양 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 추가 수목조명은 수목의 크기 및 종류를 고려해 적정 용량의 등기구를 적용해 주시기 바랍니다. 끝.