배경진동 및 철도진동 측정 데이터

1. 측정일시: 2018. 12. 21.(금) 15:00

2. 주    소: 서울시 강서구 방화동 451-8

3. 측정 및 분석:[환경부고시 2017-15호(소음․진동 공정시험기준)]

가. 민원지역 주차장

- 배경진동: 37.4dB

구 분	배경진동	Leq	Max	Min	L₀₅	L₁₀	L₅₀	L₉₀	L₉₅
측정진동레벨	37.4 (dB)	34.9	47.3	20.5	43.4	37.4	29.2	24.5	22.4

- 철도진동(대상진동): 법적기준 이내

구 분	철도 진동	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회
측정진동레벨	54.8 (dB)	54.9	48.0	47.2	54.8	54.3	48.9	55.4	48.1	54.8	47.9
		상	하	하	상	상	하	상	하	상	하