문서번호	급수운영과-1479
보존기간	년
결재일자	2019.1.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
강서영	서규석	01/23 이성환
협 조

누수복구시 발견된 노후관

조치계획 보고(봉천동 802-17호 앞)

2019. 1. 23.(수)

남부수도사업소

(급수운영과)

누수복구시 발견된 노후관 조치계획 보고

관악구 관내 긴급누수복구 공사중 발견된 노후관에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위치	관로종류	구경	예상노후관연장	기타
1	봉천동 802-17	흑 PE관(1997)	D=80mm	L=70m

□ GIS 현황(1/800)

*************************

□ 보고내용

○ 상기 위치도상 표기된 배관은 GIS상 DCIP 1997년으로 되어 있으나 누수복구 당시 흑PE관으로 확인됨.

○ 종방향의 동일구경 및 동일부설연도 배수관이 노후관으로 추정되는바 횡단굴착하여 관로정비가 필요한 실정임.

□ 조치계획

○ 위와 같은 실정으로 노후관으로 추정되는 구간 횡단굴착(시편채취)과 확인된 노후관 구간 정비는 우리사업소와 계약중인 「2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사-이지건설(주) 대표 박재호에게 작업 지시코자 합니다.

○ 공사개요

- 공 사 명 : 노후상수도관 시편채취 및 노후관개량

(횡단굴착 A-2 1.2m×1.5m×3개소)

(노후관정비 D=80mm, L=70m)

- 소요예산 : 약 30,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후배급수관정비)

붙임  감리사(건양)실정보고서 1부.  끝.