□ 분야별 점검대상 및 점검내용

분 야	점검대상	점검내용	관련부서
하천	홍제천, 불광천	하천 및 제방시설	안전치수과
수방시설물	간이빗물펌프장 재난예․경보시스템	펌프장 가동가능 여부 시운전, 재난예․경보시스템 작동여부	안전치수과
공공공사장	도로, 교량, 하천, 하수관거 등	가배수로, 침사지, 집수정 설치 등 옹벽, 축대, 절개지, 산사태, 낙석 방지 등 수방자재, 장비 확보 및 비상연락망 구축 등	토목과 안전치수과 푸른도시과
민간공사장	재개발, 재건축, 대형 건축공사장 및 장기공사중단 현장 등	공사장 내 타워크레인 현황파악, 안전점검 정비여부 등 옹벽, 축대, 절개지, 산사태, 낙석 보호 등 수방자재, 장비 확보 및 비상연락망 구축 등	도시재정비과 주택과 도시관리과 건축과
기존 사면시설	옹벽, 축대, 절개지, 산사태․낙석 우려지역 등	토사유출, 낙석방지, 균열여부 및 안전휀스 설치여부 등	도시재정비과 주택과 도시관리과 건축과 토목과 푸른도시과
지하시설	지하보도	배수로 및 집수정 청소, 펌프가동, 월류방지턱, 모래주머니 비치여부 등	토목과
유수장애시설	하천 및 하수관거 내 퇴적물 등 상류지역 수해유발 적치물	하수시설물 파손 및 토사퇴적 등 유수소통 지장 여부 등	안전치수과
돌출시설	대형입간판, 돌출간판, 철탑, 각종 표지판 등	각종 시설물의 안전여부 등	건설관리과
소형 수방시설	침수방지시설(수중펌프, 역류방지밸브, 차수판)	정상 작동여부	안전치수과 건축과

□ 점검 중점사항

❍ 1차점검(점검책임자 : 담당과장)

- 점검기간 : 2018. 2. 19. ~ 3. 30.까지

‣ 시설물 및 공사장 담당부서장 주관, 전문가와 대상파악 및 점검․정비

❍ 2차점검(점검책임자 : 담당국장)

- 1차점검 시 미조치사항 위주 집중점검

- 점검기간 : 2018. 4. 2. ~ 4. 20.까지

‣ 시설물 및 공사장 담당국장, 전문가 등 합동점검 시행

‣ ’18. 4. 30.까지 1․2차 점검 시 지적사항 전체 정비완료

☞ 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행