풍수해대비 안전관리 대책

1		시 설 물 현 황

<사각사각플레이스>

□ 위    치 : 잠실 한강공원 제3주차장 인근

(송파구 잠실동 1-1)

□ 시설규모 : 대지면적 2,000㎡

야외무대, 캐노피 및 컨테이너 19개동

□ 대피시설 : 2.4×6.0m 컨테이너 19개동

○ 스튜디오 14개동, 관리동 5개동(회의실2, 무대시설1, 사무실1, 창고1)

□ 현장 활동인원

○ 청년예술가 : 총13팀, 35명 (미술5, 음악3, 연극2, 영화1, 아동문학1, 복합(웹툰+음악)1)

○ 운영사무실 : 1인 (예술감독)

2		풍 수 해 대 비 계 획

□ 단계별 조치계획

상 황 기 준	근무체계	주요조치
‣ 팔당댐 5,000㎥/sec 미만 방류	‣현장 근무자 1	‣강우량, 팔당댐 방류량 지속 확인 ‣비상연락망 정비 및 유관기관 협조유지
‣ 팔당댐 5,000~10,000㎥/sec 미만 방류 예고 시	‣현장 근무자 1	‣청년 예술가 등 상황전파 ‣시설물 대피 장비업체 상황전파 ‣시설물 대피장소 사전 확인 - 안내센터 및 경찰 협조
‣ 팔당댐 10,000㎥/sec 이상 방류 예고 시	‣현장 근무자 1 ‣본부 주무과 1 ‣청년 예술가	‣각종 시설 및 집기류 대피 ‣컨테이너 분전반 및 메인 분전반 차단 ‣전기, 상·하수도시설 분리 ‣대피장비(크레인, 지게차, 트럭) 대기
‣ 팔당댐 12,000㎥/sec 이상 방류 예고 시	‣현장 근무자 1 ‣본부 주무과 2 ‣청년 예술가	‣대피장비(크레인, 지게차, 트럭) 투입 ‣컨테이너 대피 시작
‣ 대피 이후 및 복구	‣현장 근무자 1 ‣본부 주무과 1 ‣청년 예술가	‣대피 시설물 점검 및 피해 상황 확인 ‣시설물 피해 복구 계획 수립 - 복구장비 및 인력동원, 지원요청

□ 대피(훈련) 계획

○ 대피(훈련) 예정일 : 2019. 5월중(우기이전)

○ 사전조치 : 메인 분전반 차단, 컨테이너별 전기배관 등 분리

○ 대피방법 : 팔당댐 방류 12,000㎥/sec 이상 방류 예고시 대피

- 사용 장비조합 : 25ton 크레인 1대, 7ton 지게차 1대, 5ton 트럭 2대

- 대피 소요시간 : 240분

- 대피순서 : (현장)크레인 상차 → (현장)트럭 → 이동(800m) →

(대피장소)지게차 하차 → (현장) 트럭 복귀 × 10회

○ 소요예산 : 12,400천원

(한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 관광자원화, 사각사각플레이스   운영, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01))

○ 대피동선

올림픽대로변 일시적 5차로 L=200m 중 80m

이동거리 : 800m

사각사각

플레이스

○ 대피장소 : 올림픽대로변

(신호수 및 교통안내원 2명 배치, PE드럼 및 경광등 설치)