2019년 2월

대기질 분석 결과

2019. 3.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 일반대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

4. 대기오염 사례 분석

Ⅲ. 대기오염 경보제

1. 미세먼지 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 15개 도로변대기측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2019년 2월 1일 ∼ 2월 28일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 15개※

□ 입체측정망 3개 : 남산, 북한산, 관악산

□ 경계측정망 3개 : 행주, 세곡, 궁동

※ 2018년 11월 시흥대로 측정소 신설

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

□ 기상인자※ : 온도, 강수량, 강수일수, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

※ 기상청 자료

◇그림 1. 서울시 대기오염 측정망 지점

II. 일반 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 1.0℃로 전년 대비 2.6℃ 높고, 평년 대비 0.6℃ 높음

❍ 강수량은 23.8 mm로 전년 및 평년 대비 비슷한 수준이며, 강수일수는 6일로 전년 대비 증가, 평년 대비 비슷함

❍ 풍속은 1.9 m/s로 전년 및 평년 대비 감소

❍ 시정거리는 12.6 km로 전월 및 전년 대비 감소하였으며, 15~20 km 구간에서 발생빈도가 38.4%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 237 시간으로 전월 및 전년 대비 증가함

❍ 주풍향은 서북서풍(29.32%), 서풍(17.86%)으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2019년02월	1.0	23.8	6	1.9	47.3	0	12.6	237
2019년01월	‒0.9	0	0	1.8	45.6	0	13.6	223
2018년02월	‒1.6	29.6	4	2.2	44.9	0	15.6	124
평 년	0.4	25.0	5.8	2.6	57.9	-	-	-

※ 평년은 1981~2010년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	<5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	96 (14.3)	146 (21.7)	139 (20.7)	258 (38.4)	33 (4.9)	672

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 57 ㎍/㎥, 초미세먼지 35 ㎍/㎥, 이산화질소 0.036 ppm, 오존 0.018 ppm, 아황산가스 0.005 ppm, 일산화탄소는 0.7 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가

❍ 저농도 사례(미세먼지 일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 0일, 고농도 사례(미세먼지 일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 0일이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 8개 측정소에서 초과하여 68% 환경기준을 달성하였음

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 모든 측정소에서 초과하여 0% 환경기준을 달성하였음

❍ 이산화질소는 24시간 환경기준을 9개 측정소에서, 1시간 환경기준을 2개 측정소에서 초과하여 각각 64%, 92% 환경기준을 달성하였음

❍ 오존은 8시간 환경기준과 1시간 환경기준을 초과한 측정소가 없어  100% 환경기준을 달성하였음

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2019년02월	57	35	0.036	0.018	0.005	0.7
2019년01월	66	38	0.039	0.012	0.005	0.8
2018년02월	53	30	0.034	0.018	0.005	0.6

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2019년02월	62	37	0.038	0.015	0.005	0.7
2018년02월	52	31	0.034	0.016	0.005	0.6

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2019년 2월	2019년 1월	2018년 2월	2019년 2월	2019년 1월	2018년 2월
PM10	100 ㎍/㎥/day	11	93	9	110	199	113
PM2.5	※35 ㎍/㎥/day	278	281	69	73	148	76
NO2	0.100 ppm/hr	5	2	11	0.123	0.110	0.108
	0.060 ppm/day	18	52	53	0.065	0.078	0.085
O3	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.072	0.056	0.057
	0.060 ppm/8hr	0	0	0	0.058	0.041	0.047
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.019	0.018	0.017
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.010	0.009	0.012
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	3.2	2.7	2.0
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	2.3	2.1	1.7

※　2018년 3월 27일부터 PM2.5 일평균 환경기준은 50 ㎍/㎥에서 35 ㎍/㎥으로 변경되었음

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 평균은 57 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 26 ~ 110 ㎍/㎥, 중앙값은 56 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가

- 일별로는 6일에 평균농도가 96 ㎍/㎥로 가장 높았고, 8일에 32 ㎍/㎥로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 8개 측정소에서 초과하여 환경기준 달성율은 68%임

◇그림 3. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 49 ~ 66 ㎍/㎥으로 용산구에서 가장 낮았고, 성동구에서 가장 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 110 ㎍/㎥로 관악구에서 6일에 발생함

- 일평균 농도 분산은 강서구에서 가장 크고, 종로구에서 가장 작음

◇그림 4. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 평균은 35 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균농도의 분포는 8 ~ 73 ㎍/㎥, 중앙값은 32 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가

- 일별로는 21일에 평균농도가 62 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 8~9일에 17 ㎍/㎥으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)을 전 측정소에서 초과하여 환경기준 달성율은 0%임

◇그림 5. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 29 ~ 41 ㎍/㎥으로 강남구에서 가장 높았고 구로구에서 가장 낮았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 73 ㎍/㎥으로 동대문구(21일)에서 발생함

- 일평균 농도의 분산은 서초구에서 가장 크고, 성북구에서 가장 작음

◇그림 6. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소

❍ 총론

- 평균은 0.036 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.009 ~ 0.065 ppm, 중앙값은 0.036 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.002 ~ 0.123 ppm, 중앙값은 0.035 ppm 이었음

- 월평균 농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가

- 일평균 농도는 22일과 27일에 0.053 ppm으로 높았고, 7일에 0.016 ppm으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준은 16개 측정소에서, 1시간 환경기준은 23개 측정소에서 달성하여 각각 64%, 92% 환경기준을 달성함

◇그림 7. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 8. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.025 ~ 0.044 ppm으로 강북구에서 가장 낮고, 영등포구에서 가장 높게 나타남

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 영등포구(18일)와 송파구(28일)에서 0.065 ppm이었고, 1시간 최고농도는 영등포구(5일 24시)에서 0.123 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 동대문구에서 가장 크고 중랑구에서 가장 작음

◇ 그림 9. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존

❍ 월평균 농도는 0.018 ppm으로 전월 대비 증가 및 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.014 ~ 0.024 ppm이었으며, 강북구에서 가장 높게 나타남

❍ 일별 농도 최고농도는 0.030 ppm으로 16일에 발생하였고, 8시간평균 최고농도도 28일에 가장 높은 0.044 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 강북구와 도봉구에서 28일에 0.058 ppm이었고, 1시간 최고농도는 중구(28일 15시, 17시)에서 0.072 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준과 1시간 환경기준을 초과한 측정소가 없어, 8시간과 1시간 환경기준 달성율 모두 100%임

◇그림 10. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스

❍ 월평균 농도는 0.005 ppm으로 전월 및 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.009 ppm 으로 동대문구에서 가장 높고 강북구에서 가장 낮게 나타남

❍ 일평균 농도 분포는 0.004 ~ 0.007 ppm이었으며, 27일에 가장 높게 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 11. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소

❍ 월평균 농도는 0.7 ppm으로 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.4~ 1.1 ppm으로 서대문구에서 가장 높게 나타남

❍ 일별농도의 분포는 0.5 ~ 1.0 ppm으로 21일에 가장 높게 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. CO 월평균 공간 분포

◇표 6. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	57	35	0.036	0.018	0.005	0.7
종로구	51	31	0.037	0.018	0.004	0.8
중구	53	32	0.037	0.021	0.004	0.6
용산구	49	36	0.041	0.014	0.004	0.6
은평구	57	31	0.027	0.022	0.006	0.8
서대문구	55	36	0.027	0.019	0.005	1.1
마포구	61	36	0.039	0.018	0.005	0.6
성동구	66	40	0.040	0.018	0.004	0.6
광진구	55	35	0.036	0.015	0.004	0.9
동대문구	54	39	0.039	0.018	0.009	0.6
중랑구	51	35	0.030	0.017	0.007	0.7
성북구	55	30	0.039	0.017	0.004	0.9
강북구	62	35	0.025	0.024	0.003	0.6
도봉구	52	33	0.026	0.023	0.005	0.8
노원구	58	38	0.034	0.017	0.006	0.7
양천구	64	37	0.041	0.017	0.004	0.7
강서구	65	35	0.037	0.020	0.006	0.7
구로구	56	29	0.032	0.018	0.006	0.4
금천구	57	37	0.040	0.017	0.004	0.7
영등포구	60	40	0.044	-	0.005	0.7
동작구	59	39	0.041	0.019	0.004	0.6
관악구	63	39	0.042	0.016	0.005	0.6
서초구	54	31	0.036	0.018	0.005	0.4
강남구	54	41	0.034	0.014	0.006	0.6
송파구	56	32	0.041	0.014	0.004	0.7
강동구	58	39	0.040	0.015	0.004	0.6

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 8개로 환경기준 달성율은 68%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 25개로 환경기준 달성율은 0%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 9개로 환경기준 달성율은 64%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 2개로 환경기준 달성율은 92%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

◇표 7. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	86	58	0.055	0.085	0.046	0.055	0.006	0.009	1.4	1.8
중구	90	57	0.055	0.080	0.057	0.072	0.005	0.008	1.2	1.4
용산구	82	64	0.061	0.088	0.038	0.050	0.005	0.009	1.2	1.5
은평구	100	55	0.040	0.061	0.057	0.067	0.007	0.013	1.3	1.7
서대문구	98	65	0.039	0.055	0.051	0.061	0.006	0.011	1.9	2.2
마포구	109	60	0.057	0.090	0.047	0.067	0.006	0.011	1.3	1.6
성동구	104	71	0.062	0.100	0.043	0.062	0.006	0.009	1.2	1.4
광진구	93	66	0.055	0.079	0.039	0.050	0.006	0.009	1.7	1.9
동대문구	93	73	0.064	0.099	0.048	0.060	0.010	0.014	1.1	1.5
중랑구	83	67	0.044	0.064	0.039	0.047	0.008	0.012	1.1	1.3
성북구	102	58	0.057	0.086	0.042	0.054	0.005	0.008	1.6	1.9
강북구	106	67	0.042	0.062	0.058	0.065	0.005	0.009	1.0	1.2
도봉구	95	61	0.040	0.060	0.058	0.066	0.006	0.011	2.3	3.2
노원구	95	73	0.053	0.078	0.047	0.055	0.008	0.011	1.2	1.5
양천구	102	61	0.061	0.111	0.046	0.062	0.006	0.014	1.4	1.9
강서구	109	60	0.060	0.091	0.049	0.070	0.009	0.019	1.5	1.9
구로구	101	56	0.051	0.079	0.047	0.064	0.008	0.012	1.0	1.4
금천구	86	59	0.064	0.082	0.050	0.058	0.007	0.011	1.2	1.4
영등포구	100	67	0.065	0.123	0.043	0.053	0.006	0.010	1.4	1.7
동작구	98	65	0.062	0.082	0.050	0.062	0.006	0.010	1.2	1.5
관악구	110	67	0.064	0.093	0.044	0.056	0.007	0.011	1.2	1.5
서초구	96	61	0.058	0.082	0.043	0.063	0.007	0.011	1.1	1.2
강남구	91	71	0.056	0.074	0.035	0.053	0.008	0.013	1.1	1.4
송파구	91	61	0.065	0.081	0.038	0.047	0.007	0.013	1.3	1.6
강동구	95	72	0.059	0.089	0.041	0.051	0.007	0.011	1.1	1.2
달성측정소수	17	0	16	23	25	25	25	25	25	25
달성율(%)2)	68%	0%	64%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성율(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 58 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 27 ~ 110 ㎍/㎥, 중앙값은 55 ㎍/㎥이었음

- 월평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 동일

- 측정소별 월평균 농도 분포는 52 ㎍/㎥ ~ 65 ㎍/㎥으로 천호대로에서 가장 높았고, 신촌로에서 가장 낮았음

- 일별로는 6일에 평균농도가 93 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 8일에 32 ㎍/㎥으로 가장 낮게 나타남

❍ 이산화질소

- 평균은 0.043 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.014 ~ 0.077 ppm, 중앙값은 0.044 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 감소하였으며, 도시대기보다 0.007 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.037 ppm ~ 0.053 ppm으로 신촌로에서 가장 높았고, 종로에서 가장 낮았음

- 일별로는 28일에 평균농도가 0.062 ppm으로 가장 높았고, 7일에 0.024 ppm으로 가장 낮게 나타남

❍ 오존

- 평균은 0.014 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.004 ~ 0.032 ppm, 중앙값은 0.013 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 0.004 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.011 ppm ~ 0.018 ppm으로 종로에서 가장 높게 나타나고 신촌로에서 가장 낮게 나타남

- 일별로는 16일에 평균농도가 0.025 ppm으로 가장 높았고, 18일에 0.005 ppm으로 가장 낮게 나타남

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.7 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.4 ~ 1.2 ppm, 중앙값은 0.7 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 동일하였음

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.6 ~ 0.9 ppm으로 신촌로에서 가장 높게 나타남

- 일별로는 21~23일에 평균농도가 1.0 ppm으로 높게 나타남

□ 전용도로

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 높고 오존은 도시대기보다 낮게 나타남

□ 중앙차로

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 높고 오존은 도시대기보다 낮게 나타남

◇표 8. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2019년02월	58	35	0.043	0.014	0.005	0.7
	2019년01월	62	36	0.045	0.010	0.005	0.9
	2018년02월	58	30	0.045	0.013	0.006	0.7
자동차 전용도로	2019년02월	63	39	0.049	0.011	0.004	0.6
	2019년01월	71	41	0.057	0.008	0.005	0.7
	2018년02월	63	28	0.042	0.012	0.006	0.7
중앙차로	2019년02월	64	37	0.051	0.012	0.006	0.7
	2019년01월	72	39	0.047	0.008	0.007	0.9
	2018년02월	64	34	0.050	0.011	0.006	0.7
도시대기	2019년02월	57	35	0.036	0.018	0.005	0.7

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇표 9. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		60	36	0.046	0.013	0.005	0.7
일반도로 (10)	평 균	58	35	0.043	0.014	0.005	0.7
	신촌로	52	34	0.053	0.011	0.005	0.9
	청계천로	54	37	0.041	0.016	0.005	0.8
	한강대로	64	38	0.043	0.014	0.005	0.6
	종로	58	33	0.037	0.018	0.004	0.7
	홍릉로	63	41	0.038	0.015	0.005	0.6
	화랑로	55	35	0.040	0.014	0.005	0.6
	영등포로	56	30	0.051	0.012	0.005	0.8
	도산대로	63	37	0.038	0.013	0.004	0.8
	천호대로	65	34	0.047	0.014	0.004	0.7
	시흥대로	53	32	0.047	0.014	0.005	0.8
전용도로 (2)	평 균	63	39	0.049	0.011	0.004	0.6
	강변북로	64	39	0.053	0.010	0.004	0.5
	정릉로	62	39	0.045	0.012	0.004	0.6
중앙차로 (3)	평 균	64	37	0.051	0.012	0.006	0.7
	강남대로	66	38	0.054	0.011	0.005	0.8
	동작대로	64	34	0.056	0.011	-	0.7
	공항대로	61	38	0.043	0.013	0.006	0.7
도시대기		57	35	0.036	0.018	0.005	0.7

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇그림 13. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 14. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

4. 대기오염 사례 분석

□ 사례 일수

❍ 미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하 저농도 사례는 0일, 100 ㎍/㎥ 초과 고농도 사례는 0일 이었음

◇표 10. 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2019년		2018년		2019년		2018년
	2월	누적	2월	누적	2월	누적	2월	누적
일 수	0	0	0	0	0	3	3	3

◇그림 15. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

III. 대기오염 경보제

1. 미세먼지 경보제

□ 발령 현황

❍ 미세먼지(PM10) 주의보 발령 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) 주의보 4회 발령(3.5일 해제는 경보로 전환)

	발 령	발 령		해 제		최고농도 (㎍/㎥)
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1	주의보(PM2.5)	2.7 7:00	83	2.7 11:00	22	83
2	주의보(PM2.5)	2.22 11:00	82	2.23 12:00	27	82
3	주의보(PM2.5)	2.24 22:00	85	2.25 20:00	33	85
4	주의보(PM2.5)	2.28 16:00	84	3.5 01:00	160	160