문서번호	원수관리과-1008
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	06/10 박기석
협 조
	주무관			代이상훈
	주무관			김향석
	주무관			이성남

구의 및 자양취수장 이전 건설공사 (2, 3공구)

분야별 하자검사 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

강북아리수정수센터

(원수관리과)

구의 및 자양취수장이전 건설공사 (2. 3공구)

분야별 하자검사 실시계획

구의 및 자양취수장 이전 건설공사(2,3공구)의 준공시설물에 대한 하자검사를 실시하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

⏿ 공사명 : 구의 및 자양취수장 이전 건설공사(도수관로)

◦ 2공구 시공사 : ㈜ 혜영건설 대표 박정흠

- 공사기간 : 2008.6.16.~2011.6.16

- 공사개요 : D=2200mm×2열, L=6,044m 및 기타시설물

- 공사금액 : 28,382백만원

- 준공검사일 : 2011.6.24

◦ 3공구 시공사 : ㈜ 재현산업(주) 대표 서유석

- 공사기간 : 2008.6.16.~2011.6.16

- 공사개요 : D=2200mm×2열, L=6,392m 및 기타시설물

- 공사금액 : 28,428백만원

- 준공검사일 : 2011.6.24

⏿ 하자담보책임기간 및 대상(2,3공구)

구 분	하자담보 책임기간	하자만료기간
구조물(철콘)	7년	2018. 06. 23
도수관로 및 전식방지시설 등 기기	3년	2014. 06. 23

◦ 금회 시설물 하자검사 대상 : 하자기간 3년

- 도수관로 및 전식방지시설 등 기기

⏿ 시설물 하자검사 실시

◦ 외부 하자검사자

- 취수시설물 정밀점검용역사 : ㈜경안기술단 대표 남현숙

- 참여 기술자 : 특급 책임기술자 박종석외 6명

- 용역기간 : 2014. 3. 24.~ 6. 29일

◦ 자체 관련 직원

- 도수관로 등 : 한충규(원수관리과), 윤 걸(보수과)

- 전식방식 시설물 등 : 김향석,  이성남(원수관리과)

- 검사기간 : 2014. 6.12 ~ 6.16

⏿ 행정사항

◦ 점검결과 시설물하자 적출사항에 대하여는 시공사에 통보하여 시설물 하자 보수토록 조치. 끝.